2.5.2 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [Imagen]
Haga clic en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
La página “En directo” (visualización inicial)
Configure los ajustes relacionados con las imágenes iniciales visualizadas en la página “En directo”.
[Flujo continuo de vídeo de visualización inicial]
Seleccione la imagen que deba visualizarse en la página “En directo” entre las siguientes opciones.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/Flujo continuo de vídeo(1)/Flujo continuo de vídeo(2)/Flujo continuo de vídeo(3)/Flujo continuo de vídeo(4)/Multipantallas
•
Ajuste predeterminado: Flujo continuo de vídeo(1)
Nota
•
Cuando seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)”, podrá seleccionar el intervalo de actualización.
MJPEG/Intervalo de actualización: 1s/Intervalo de actualización: 3s/Intervalo de actualización: 5s/Intervalo de actualización: 10s/Intervalo de actualización: 30s/Intervalo de actualización: 60s
[Intervalo de actualización(JPEG)*]
Seleccione uno de los siguientes intervalos para actualizar la imagen JPEG visualizada.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 5fps
Nota
•
Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo”, es posible que el intervalo de actualización sea más largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
•
Es posible que el intervalo de transmisión pueda ser más largo que el valor ajustado dependiendo de factores tales como los de la resolución, la calidad de imagen o el número de ordenadores que acceden al mismo tiempo a la cámara.
•
Si las imágenes no se suministran dentro del intervalo de transmisión especificado, podrá hacer que las imágenes se suministren más cerca del tiempo especificado reduciendo la resolución o la calidad de imagen.
JPEG
En esta sección configure los ajustes tales como el “Tamaño de captura de imagen”, “Calidad de imagen” de “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)”. Para más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes H.265 (o H.264), consulte la 2.5.3 Configuración de los ajustes relacionados con Continuidad [Imagen].
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione el tamaño de captura de imagen con el que deba visualizarse la imagen JPEG.

Modo de captura de imagen | JPEG(1) | JPEG(2) | JPEG(3)
--- | --- | --- | ---
2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps) | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 | 640×360 320×180
2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps) | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 | 640×360 320×180
3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps) | 2048×1536 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA | 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA | VGA 400×300 QVGA

•
Ajuste predeterminado:
–
JPEG(1): 1920×1080
–
JPEG(2): 640×360
–
JPEG(3): 320×180

Modo de captura de imagen | JPEG(1) | JPEG(2) | JPEG(3)
--- | --- | --- | ---
1,3 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps) | 1280×720 640×360 320×180 | 1280×720 640×360 320×180 | 640×360 320×180
1,3 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps) | 1280×720 640×360 320×180 | 1280×720 640×360 320×180 | 640×360 320×180
1,3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps) | 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA | 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA | VGA 400×300 QVGA

•
Ajuste predeterminado:
–
JPEG(1): 1280×720
–
JPEG(2): 640×360
–
JPEG(3): 320×180
[Calidad de imagen]
Seleccione la calidad de imagen de imágenes JPEG para cada tamaño de captura de imagen.
0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
•
Ajuste predeterminado: 5 Normal