2.11.3 Compruebe el estado [Estado]
Haga clic en la ficha [Estado] de la página “Mantenimiento”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración y 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
En esta página puede comprobarse el estado de esta cámara.
Viewnetcam.com
[Servidor]
Se visualizará la URL del servidor del servicio “Viewnetcam.com”.
[Estado]
Se visualizará el estado de registro para “Viewnetcam.com”.
[URL personal(Cámara)]
Se visualizará la URL de la cámara registrada para “Viewnetcam.com”.
UPnP
[Número de puerto(HTTP), Número de puerto(HTTPS)]
Se visualizará el número de puerto ajustado para reenvío de puerto de UPnP.
[Estado]
Se visualizará el estado de reenvío de puerto.
[Dirección global de enrutador]
Se visualizará la dirección global de enrutador.
Autocomprobación
Se visualiza el resultado de la autocomprobación del hardware.
Nota
•
Visite nuestro sitio en la Web (https://security.panasonic.com/support/info/ <N.° de control: C0111>) para encontrar más información acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el servicio “Viewnetcam.com”, la función UPnP o la autocomprobación).
Tarjeta de memoria SD
[N.° de modelo]
Muestra el número de modelo de la tarjeta de memoria SD.
Si no puede obtenerse la información del número de modelo, se visualizará “Error de lectura”. Si no se usa la tarjeta de memoria SD, se visualizará “No usar”. En otros casos se visualizará “Desconocido”.
[Número de serie]
Muestra el número de serie de la tarjeta de memoria SD.
Si no puede obtenerse la información del número de serie, se visualizará “Desconocido”.
[Capacidad remanente]
Visualiza la capacidad remanente y la capacidad total de la tarjeta de memoria SD.
Ésta es la misma información que la que se visualiza en [Capacidad remanente] de la información sobre la tarjeta de memoria SD en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la página “Básica”.
[Tiempo de operación]
Muestra todo el tiempo que la tarjeta de memoria SD ha estado insertada y empleada en la cámara.
Si no puede obtenerse todo el tiempo que la tarjeta de memoria SD ha estado empleada, se visualizará “Desconocido”.
El “Tiempo de operación” se actualiza una vez cada hora.
[Número de sobreescrituras]
Muestra el número de sobreescrituras calculado partiendo de la capacidad total de la tarjeta de memoria SD, del número de veces que la cámara ha escrito archivos en la tarjeta de memoria SD y del tamaño de los archivos.
Si no puede calcularse el número de sobreescrituras, se visualizará “Desconocido”.
Nota
•
Puesto que los valores del número de sobreescrituras son tan solo estimaciones calculadas por la cámara, es posible que no coincidan con el número de sobreescrituras verdadero.
[N.°]/ [Hora y fecha]/ [Descripción] del registro cronológico
Se visualizará el registro cronológico relacionado con la tarjeta de memoria SD.

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Tarjeta de memoria SD | <SD> Formato | La tarjeta de memoria SD se ha formateado con éxito.
<SD> Error de formato | Ha ocurrido un error al formatear la tarjeta de memoria SD.
<SD> Error de detección | No se ha reconocido correctamente la tarjeta de memoria SD.
<SD> Error de escritura | Ha ocurrido un error al escribir en la tarjeta de memoria SD.
<SD> Error de lectura | Ha ocurrido un error de lectura de la tarjeta de memoria SD.
<SD> Error de borrado | Ha ocurrido un error durante el borrado de datos de la tarjeta de memoria SD.
<SD> Error del sistema de archivos | Ha ocurrido un error en el sistema de archivos de la tarjeta de memoria SD.
<SD> Error no definido | Ha ocurrido un error distinto a los de arriba en la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE
•
Para poder emplear correctamente esta función, formatee la tarjeta de memoria SD con la cámara antes de utilizarla.
•
Cuando emplee tarjetas de memoria SD que hayan sido formateadas en otros dispositivos, como pueda ser un ordenador, es posible que no pueda visualizarse la información correcta.
•
Pueden guardarse hasta 30 registros cronológicos de tarjeta de memoria SD en la memoria incorporada de la cámara. Cuando ha alcanzado el número máximo de registros cronológicos del sistema guardados, los registros cronológicos más antiguos del sistema quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos.
Nota
•
Visite nuestro sitio en la Web (https://security.panasonic.com/support/info/) para encontrar más información acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el servicio “Viewnetcam.com”, la función UPnP o la autocomprobación).