2.8.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]
Haga clic en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con la autenticación de los usuarios que pueden acceder a esta cámara desde el ordenador o un teléfono móvil/terminal móvil pueden configurarse en esta página. Pueden registrarse hasta 24 usuarios.
Nota
•
Cuando no pasa la autenticación de usuario (error de autenticación) empleando la misma dirección IP (ordenador) 8 veces en un período de 30 segundos, se denegará el acceso a la unidad durante cierto tiempo.
[Auten usuario]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben autenticarse los usuarios.
•
Ajuste predeterminado: On
[Usuario invitado]
Seleccione si debe ajustarse el Usuario invitado. Si selecciona “Usar”, podrá establecer las funciones que estarán disponibles o no disponibles para los usuarios invitados para para los cuales no se ha realizado la autenticación de usuario.
•
Ajuste predeterminado: No usar
[Autenticación]
Ajuste el método de autenticación de usuarios.
•
Digest o Basic: Emplea la autenticación de “Digest o Basic”.
•
Digest: Emplea la autenticación de “Digest”.
•
Basic: Emplea la autenticación de “Basic”.
•
Ajuste predeterminado: Digest
Nota
•
Para mejorar la seguridad, se recomienda seleccionar “Digest” para “Método de autenticación”. Si selecciona “Digest o Basic” o “Basic”, podrían producirse fugas del nombre del usuario y la contraseña.
•
Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autenticación], cierre el explorador de Web y luego vuelva a acceder a la cámara.
•
Acerca de los dispositivos del sistema (Grabador de disco de red Panasonic y otros)
Para el N.º de modelo y la versión del firmware de los productos aplicables, consulte el siguiente sitio web de soporte de Panasonic.
https://security.panasonic.com/support/info/ <N.° de control: C0701>
[Registro del nombre de usuario]
En el momento de efectuar un registro nuevo, registre el nombre de un nuevo usuario en [Nombre de usuario]. Haga clic en [] de “Registro del nombre de usuario” para ver los usuarios registrados. Los usuarios registrados se visualizan como “Nombre de usuario registrado [Nivel de acceso]”. (Ejemplo: admin [1])
Si hace clic en el botón [Cambiar] de la derecha, se visualizará el usuario seleccionado en [Nombre de usuario] y podrá cambiar la contraseña. Si hace clic en el botón [Borrar] de la derecha, podrá borrar el usuario seleccionado.
[Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)]
Introduzca un nombre de usuario.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & : ; \
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
Nota
•
Cuando se introduce el nombre de un usuario que ya se está utilizando y se hace clic en el botón [Ajustar], se sobrescribirá la información del usuario correspondiente.
[Contraseña (8 a 32 caracteres)] [Vuelva a introducir la contraseña]
Introduzca una contraseña.
•
Número de caracteres disponibles: 8 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
Nota
•
Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
•
Para la contraseña, emplee tres o más tipos de caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, números y símbolos.
•
Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.
[Nivel de acceso]
Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del usuario.
•
1. Administrador: Se permiten todas las operaciones disponibles de la cámara.
•
2. Ctrl cámaras: Se permite el control de la cámara. Pueden operarse las funciones seleccionadas para el “Nivel de acceso”.
•
3. En directo: Se permite la visualización de la visión en directo. Pueden operarse las funciones seleccionadas para el “Nivel de acceso”.
•
Ajuste predeterminado: 3. En directo
[Nivel de acceso]
Seleccione las funciones disponibles en función del nivel de acceso de usuario (control de cámaras, visión en directo, usuario invitado).
•
Ajuste predeterminado:
–
Control de cámaras: Se verifican todos
–
En directo: No se verifican todos
–
Usuario invitado: No se verifican todos
Nota
•
Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “Off”, y “Usuario invitado” en “No usar”:
La opción del “Nivel de acceso” no puede ajustarse. Además, aunque se muestran todos los botones de operación en directo, los botones de [Config.] requieren autenticación.
•
Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “Off”, y “Usuario invitado” en “Usar”:
Podrá ajustar las opciones para “Usuario invitado”.
•
Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “On”:
No podrá ajustar las opciones para “Usuario invitado”.
Podrá ajustar las funciones siguientes.

Visión en directo seleccionable | Selección de una imagen visualiza en los permisos de ajuste de visión en directo
Escuchar | Permisos de ajuste de Entrada de Mic (al ordenador) (cuando se escucha en un ordenador) (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
Hablar | Permisos de ajuste de Salida de audio (desde el ordenador) (cuando se habla desde un ordenador) (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
Velocidad de actualización | Permisos de ajuste del intervalo de actualización de imágenes de formato JPEG (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
Instantánea | Permisos de operación de instantáneas (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
Reproducción de la grabación (visualización de registros cronológicos) | Permisos de operación de registros cronológicos (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
Grabación manual/Borrado de grabaciones | Permisos de almacenamiento/borrado de la tarjeta memoria SD (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
Brillo | Permisos de ajuste del brillo (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)
AUX | Permisos de ajuste del AUX (→1.1.2 Acerca de la página “En directo”)