2.6 Configuración de los ajustes de pantalla múltiple [Multipantallas]
Las cámaras cuyas imágenes deban visualizarse en una pantalla múltiple podrán registrarse en la página “Multipantallas”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
[Dirección IP]
Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión de la cámara a utilizarse para la pantalla múltiple. Pueden registrarse 4 cámaras como un grupo y pueden registrarse hasta 4 grupos (16 cámaras).
Cuando se haya cambiado el número de puerto HTTP para la cámara cuyas imágenes deban visualizarse, introduzca lo siguiente:
Ejemplo de introducción:
–
Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv4: http://192.168.0.10:8080
–
Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv6: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080
Para acceder a las cámaras empleando el protocolo HTTPS, introduzca lo siguiente:
Ejemplo de introducción: https: https://192.168.0.10/
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
•
Ajuste predeterminado: (Cámara 1) selfcamera, (Cámara 2 - 16) sin registrar
IMPORTANTE
•
Para acceder a la cámara empleando el protocolo HTTPS, instale el certificado preinstalado o el certificado CA de la cámara para visualizar las imágenes en el monitor. (→2.9.3.6 Instalación del certificado CA)
•
Esta cámara se especifica cuando se visualiza la “selfcamera” para la dirección IP o nombre de anfitrión.
Nota
•
Para más información acerca de “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, que es adecuado para la visualización de imágenes de varias cámaras, visite nuestro sitio Web
(https://security.panasonic.com/support/info/ <N.° de control: C0301>).
•
Cuando emplee el nombre del anfitrión, será necesario configurar los ajustes de DNS del ordenador que se proponga utilizar para la visualización de pantallas múltiples. Para encontrar más información sobre los ajustes de DNS en el ordenador, consulte al administrador de la red.
[Título de cámara]
Introduzca el título de la cámara. Se visualizará el título de la cámara introducido en una pantalla múltiple.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 20 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado:
–
(Cámara 1) Se visualizará el número de modelo.
–
(Cámara 2 - 16) Ninguna (en blanco)
Nota
•
Cuando seleccione una pantalla dividida en 16, es posible que no se visualicen algunos caracteres del título de cámara que debe visualizarse.
•
Incluso cuando se seleccione “16:9” para la relación de aspecto, la pantalla múltiple se visualizará en 4:3.
Visualización inicial
[Disposición]
Seleccione una de las disposiciones siguientes para la visualización inicial:
4 pantallas (1-4)/ 4 pantallas (5-8)/ 4 pantallas (9-12)/ 4 pantallas (13-16)/ 9 pantallas (1-9)/ 9 pantallas (10-16)/ 16 pantallas
•
Ajuste predeterminado: 4 pantallas (1-4)
[Intervalo de actualización]
Seleccione el intervalo de actualización durante la visualización inicial.
•
H.265(1): Muestra la imagen de la cámara en el formato H.265 (vídeo).
•
H.264(1): Muestra la imagen de la cámara en el formato H.264 (vídeo).
•
MJPEG: Muestra la imagen de la cámara en el formato JPEG en movimiento (vídeo).
•
Intervalo de actualización: 1s/ Intervalo de actualización: 3s/ Intervalo de actualización: 5s/ Intervalo de actualización: 10s/ Intervalo de actualización: 30s/ Intervalo de actualización: 60s: Muestra la imagen de la cámara de formato JPEG (imagen fija) en el intervalo seleccionado.
•
Ajuste predeterminado: MJPEG
[Tamaño de captura de imagen(4 pantallas)]
Seleccione el tamaño de captura de imagen para 4 pantallas en la visualización inicial.
•
Ajuste predeterminado: 320×180