2.3.2 Configuración de una acción de evento [Acción de evento]
Haga clic en la ficha [Acción de evento] de la página “Fácil configuración”. (→2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 2.2.2 Cómo operar el menú de configuración)
Aquí se configuran los ajustes actuales.
Podrá ajustar acciones de eventos para grabación de programa horario en SD/transmisión periódica de imágenes de FTP/detección de alarma. Una vez que haya completado los ajustes en cada menú de configuración, haga clic en el botón [Siguiente] para continuar.
El flujo de configuración es el siguiente.
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán los ajustes que hay en la pantalla.
Flujo de la configuración de acciones de eventos

| Tipo de función de evento: Seleccione el activador de acuerdo con la finalidad del ajuste. |  | Alarma (→2.3.2 Configuración de una acción de evento [Acción de evento]) |  | Programa horario (→2.3.2.7 Programa horario: Configure la grabación en SD o la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración del tipo de la función de programa horario)) |
|  | Terminal/VMD |  |  |  |  |
| Configuración de la acción de evento: Configure las condiciones de la acción seleccionada en la configuración del tipo de función de evento. |  | Trans imá FTP (→2.3.2.4 Alarma: Configure los detalles para las condiciones de transferencia o grabación de imágenes) |  | Grabación en de memoria SD: JPEG/H.265/H.264 (→2.3.2.4 Alarma: Configure los detalles para las condiciones de transferencia o grabación de imágenes) |  | Grabación en de memoria SD: H.265/H.264 (→2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)) |  | Transmisión periódica de imágenes de FTP (→2.3.2.9 Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP)) |
| Configuración detallada del evento: Configure los detalles de los ajustes en la configuración de la acción de evento. |  | Ajustes de las condiciones de transferencia de imágenes |  | Ajustes de las condiciones de grabación |  | Ajustes de las condiciones de grabación |  | Ajustes del método de transferencia de imágenes |
|  | Ajustes de FTP |  |  |  |  |
|  | Salida de alarma (terminal) |  |  |
|  | Ajustes del correo electrónico |  | Ajustes del programa horario |
|  | Finalizado |  | Finalizado |

2.3.2.1 Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos)
Seleccione aquí el tipo de función del evento.
[Activador]
•
Alarma: Seleccione cuándo se configura la detección de alarma.
•
Programa horario: Seleccione durante la “Grabación en de memoria SD” y “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.
•
Ajuste predeterminado: Alarma
[Formato de tarjeta de memoria SD]
Para formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [Ejecutar].
Una vez haya hecho clic en el botón [Ejecutar], aparecerá la pantalla de confirmación de “Formato”.
Si hace clic en el botón [Aceptar] se iniciará el formateo.
Una vez se haya visualizado la pantalla de finalización de “Formato”, presione el botón .
IMPORTANTE
•
Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de memoria SD.
•
No desconecte la alimentación de la cámara durante el formato.
Botón [Siguiente]
Si selecciona “Alarma”, y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de alarma. (→2.3.2.2 Alarma: Configure el terminal y VMD (menú de configuración de alarma))
Si selecciona “Programa horario”, y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→2.3.2.7 Programa horario: Configure la grabación en SD o la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración del tipo de la función de programa horario))
2.3.2.2 Alarma: Configure el terminal y VMD (menú de configuración de alarma)
Los ajustes relacionados con las acciones al detectarse una alarma pueden configurarse en esta sección.
Alarma
[Terminal 1]
Determine la forma de emplear el terminal 1.
•
Off: No se usa.
•
Entrada de alarma(TRM1): Recibe la entrada de alarma de terminal.
–
Cerrar: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
–
Abrir: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
•
Entrada de blanco y negro: Recibe la entrada de blanco y negro. (Cuando se activa “On” la entrada, se activa también el modo de blanco y negro)
•
Ajuste de la hora automático: Recibe el ajuste de la hora a través de la entrada del terminal. Cuando se introduce la señal, si la diferencia de tiempo desde la hora en punto (cada hora) es de menos de 29 minutos, la hora se ajustará a 00 minutos y 00 segundos. Durante la grabación en la tarjeta de memoria SD, la hora no cambia en las operaciones que restablecen el tiempo en menos de 5 segundos. Si selecciona el ajuste de la hora automático, aparece el menú desplegable para seleccionar si cerrar o abrir.
–
Cerrar: Efectúa el ajuste automático de la hora cuando el estado del terminal se cambia a “Cerrar”.
–
Abrir: Efectúa el ajuste automático de la hora cuando el estado del terminal se cambia a “Abrir”.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Terminal 2]
Determine la forma de emplear el terminal 2.
•
Off: No se usa.
•
Entrada de alarma(TRM2): Recibe la entrada de alarma de terminal.
–
Cerrar: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
–
Abrir: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
•
Salida de alarma: Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma]).
•
Ajuste predeterminado: Off
[Terminal 3]
Determine la forma de emplear el terminal 3.
•
Off: No se usa.
•
Entrada de alarma(TRM3): Recibe la entrada de alarma de terminal.
–
Cerrar: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
–
Abrir: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
•
Salida AUX: Se lleva a cabo la salida AUX. El botón [AUX] se visualizará en la página “En directo”.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Alarma de VMD]
•
On: Si el área VMD no está configurada, toda la región estará configurada. Para configurar el área VMD, utilice la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→2.7.6 Ajuste las áreas de VMD [Área VMD])
•
Off: Inhabilita todos los estados de VMD.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Tiempo de desactivación de alarma]
Ajuste la duración durante la que la detección no deba realizarse después de haberse detectado una alarma. Por ejemplo, empleando esta función podrá evitar el envío excesivamente frecuente de correo electrónico cuando las notificaciones por correo electrónico estén configuradas para el envío a teléfonos móviles cuando se detecte una alarma.
5 – 600 segundos
•
Ajuste predeterminado: 5s
Nota
•
La duración del tiempo de desactivación de alarma se puede especificar para cada tipo de alarma. Por ejemplo, durante el período en el que no se efectúan detecciones de “Alarma de terminal 1”, pueden efectuarse detecciones para “Alarma de VMD”.
Botón [Siguiente]
Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma))
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de eventos. (→2.3.2.1 Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos))
2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma)
Seleccione el tipo de función de alarma como “Transferencia FTP” o “Grabación en de memoria SD”.
[Activador]
•
Transferencia FTP: Cuando ocurre una alarma, efectúa la transferencia FTP de la imagen JPEG.
•
Grabación en de memoria SD: Cuando ocurre una alarma, graba la imagen en la tarjeta memoria SD.
Nota
•
La “Transferencia FTP” para cuando ocurre una alarma y “Transmisión periódica de imágenes de FTP” puede ambas efectuarse simultáneamente.
•
Si se ajustan las dos, “Transferencia FTP” para cuando ocurre una alarma y “Transmisión periódica de imágenes de FTP”, la “Transferencia FTP” tendrá prioridad cuando ocurra una alarma.
[Formato de grabación]
Cuando se selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” podrá seleccionarse para el formato de codificación de flujo continuo de vídeo para la imagen grabada.
Botón [Siguiente]
Si selecciona “Transferencia FTP” para “Activador” y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de Transferencia FTP. (→ Ajuste la transferencia FTP (menú de configuración de transferencia FTP))
Si selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, seleccione “JPEG(1)”, o “JPEG(2)” para “Formato de grabación” y luego hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de grabación JPEG. (→Configure la Grabación en de memoria SD (JPEG) (menú de configuración de grabación de JPEG))
Si selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)” o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” y luego hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. ( Configure la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) (menú de configuración de grabación de vídeo))
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de alarma. (→2.3.2.2 Alarma: Configure el terminal y VMD (menú de configuración de alarma))
2.3.2.4 Alarma: Configure los detalles para las condiciones de transferencia o grabación de imágenes
Ajuste la transferencia FTP (menú de configuración de transferencia FTP)
En esta sección se ajusta la transferencia FTP cuando se detecta una alarma.
Consulte la 2.9.2.2 Configuración de los ajustes relacionados con la transmisión FTP para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior. Para obtener información acerca de la “Relación de compresión de imagen en detección de alarma” y de la “Calidad de imagen para detección de alarma”, consulte el apartado “2.7.4.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma”.
Botón [Siguiente]
Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida)
Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→2.3.2.6 Alarma: Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico)
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma))
Configure la Grabación en de memoria SD (JPEG) (menú de configuración de grabación de JPEG)
La Grabación en de memoria SD (JPEG) al detectarse una alarma se configura en esta sección.
Para obtener información sobre cómo configurar la pantalla anterior, consulte la Grabación de JPEG(Alarma) de 2.4.2 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD].
Botón [Siguiente]
Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida)
Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→2.3.2.6 Alarma: Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico)
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma))
Configure la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) (menú de configuración de grabación de vídeo)
La Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) al detectarse una alarma se configura en esta sección.
[Grabación de audio]
Seleccione On/Off para determinar si deben grabarse los datos de audio.
•
On: Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
•
Off: Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
Nota
•
Este ajuste no está disponibles cuando se ha seleccionado “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo de transmisión de audio”.
[Prioridad de velocidad de fotogramas]
Seleccione una velocidad en fotogramas para las imágenes H.265 (o H.264) a grabarse.
Nota
•
Consulte la [Velocidad en fotogramas*] en “2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)” para obtener la información sobre las velocidades en fotogramas y velocidades en bits disponibles que se ajustan en función de la velocidad en fotogramas.
[Duración de (grabación) de pre-alarma]
Determine si debe efectuarse la grabación de pre-alarma. Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Los valores cambian dependiendo de la velocidad en bits y del tamaño de captura de imagen del flujo continuo de vídeo. A medida que aumenta la velocidad en bits seleccionada, se reduce el valor máximo disponible para la duración de pre-alarma.
[Duración de(grabación) de post-alarma]
Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada alarma.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Ajuste predeterminado: 30s
* El tiempo real de grabación algunas veces puede ser más largo que la duración seleccionada para este ajuste.
Botón [Siguiente]
Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida)
Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→2.3.2.6 Alarma: Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico)
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma))
2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida
En esta sección se configura la salida de alarma. Esta pantalla se visualizará cuando se seleccione “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma.
•
Para configurar los ajustes relacionados con el terminal de salida:
Consulte la 2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma] para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.
Botón [Siguiente]
Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de correo. (→2.3.2.6 Alarma: Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico)
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], se visualizará el menú de configuración de Transferencia FTP (→ Ajuste la transferencia FTP (menú de configuración de transferencia FTP)), el menú de configuración de Grabación de JPEG (→Configure la Grabación en de memoria SD (JPEG) (menú de configuración de grabación de JPEG)), o el menú de configuración de grabación de vídeo (→ Configure la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) (menú de configuración de grabación de vídeo)).
2.3.2.6 Alarma: Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico
Los ajustes relacionados con el correo electrónico pueden configurarse en esta sección.
•
Para configurar los ajustes relacionados con el correo electrónico:
Consulte la 2.9.2.1 Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.
Botón [Ajustar]
Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], se visualizará el menú de configuración de transferencia FTP (→ Ajuste la transferencia FTP (menú de configuración de transferencia FTP)), el menú de configuración de grabación de JPEG (→Configure la Grabación en de memoria SD (JPEG) (menú de configuración de grabación de JPEG)), el menú de configuración de grabación de vídeo (→ Configure la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) (menú de configuración de grabación de vídeo)) o el menú de configuración de salida de alarma (→2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida).
2.3.2.7 Programa horario: Configure la grabación en SD o la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración del tipo de la función de programa horario)
Aquí se selecciona el tipo de programa horario cómo “Grabación en de memoria SD” o “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.
[Activador]
•
Grabación en de memoria SD: Graba las imágenes H.265 (o H.264) en la tarjeta de memoria SD a la hora del programa horario.
•
Transmisión periódica de imágenes de FTP: Transmite la imagen JPEG al servidor FTP a la hora del programa horario.
[Formato de grabación]
Cuando se selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” podrá seleccionarse para la imagen grabada.
Botón [Siguiente]
Si selecciona “Grabación en de memoria SD” y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. (→2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo))
Si selecciona “Transmisión periódica de imágenes de FTP” y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de la transmisión periódica de imágenes de FTP. (→2.3.2.9 Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP))
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de eventos. (→2.3.2.1 Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos))
Nota
•
“Transmisión periódica de imágenes de FTP” y “Trans imá FTP”, para cuando ocurra una alarma, pueden efectuarse ambas simultáneamente.
•
Si selecciona “Grabación en de memoria SD”, se cancelará el ajuste de “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.
2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)
Aquí se configura la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) de acuerdo con el programa horario.
[Grabación de audio]
Determine si debe efectuarse la grabación de audio.
•
On: Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
•
Off: Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Este ajuste no está disponibles cuando se ha seleccionado “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo de transmisión de audio”.
IMPORTANTE
•
Cuando el ajuste de [Sobrescribir] se cambia de “Off” a “On”, si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.
[Velocidad en fotogramas*]
Seleccione una de las velocidades en fotogramas siguientes para las imágenes H.265 o H.264 a grabarse.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 15fps*
Nota
•
Se puede seleccionar “20fps*” y “30fps*” cuando el “Modo de captura de imagen” es “Modo 16:9 (30fps)”. (→2.5.1 Configuración de los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [Imagen])
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], la “Prioridad de transmisión” se ajustará a “Prioridad de velocidad de fotogramas”. (→[Prioridad de transmisión])
La velocidad en bits se ajusta de la forma siguiente dependiendo del tamaño de captura de imagen y velocidad en fotogramas seleccionados.
Unidad: kbps

Tamaño de captura de imagen | Velocidad en fotogramas (fps)
--- | ---
1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
320×180 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384
640×360 | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 512 | 512
1280×720 | 384 | 512 | 512 | 512 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1024
1920×1080 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048
2560×1440 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048
3840×2160 | 3072 | 3072 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096

[Sobrescribir]
Determine si debe efectuarse la sobrescritura de las imágenes cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD sea insuficiente.
•
On: Se efectuará la sobrescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea insuficiente. (Las imágenes más antiguas son las primeras que serán sobrescritas.)
•
Off: Deja de guardar imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.
•
Ajuste predeterminado: Off
IMPORTANTE
•
Cuando el ajuste de [Sobrescribir] se cambia de “Off” a “On”, si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.
Botón [Siguiente]
Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración para ajustar el programa horario para grabación en tarjeta de memoria SD. (→2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo))
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo))
•
Para configurar los ajustes del programa horario:
Consulte la 2.10 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario] para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior.
Botón [Ajustar]
Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. (→2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo))
Nota
•
La grabación de vídeo no se efectuará si no se ha seleccionado “Grabación en de memoria SD” en “Modo de programa horario”.
2.3.2.9 Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP)
En esta sección se configura la transmisión periódica de imágenes de FTP.
•
Para configurar los ajustes de transmisión periódica de imágenes de FTP:
Consulte la 2.9.2.2 Configuración de los ajustes relacionados con la transmisión FTP para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.
Botón [Siguiente]
Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración para ajustar el programa horario para transmisión periódica de imágenes de FTP. (→2.3.2.9 Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP))
Nota
•
Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo))
•
Para configurar los ajustes del programa horario de transmisión periódica de imágenes de FTP:
Consulte la 2.10 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario] para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior.
Botón [Ajustar]
Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.
Botón [Atrás]
Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP. (→2.3.2.9 Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP))
Nota
•
Cuando no se haya seleccionado “Transmisión periódica de imágenes de FTP” para “Modo de programa horario”, no se efectuará la transmisión periódica de imágenes de FTP.