2.9.5 Greifen Sie auf die Kamera unter Anwendung des HTTPS-Protokolls (für CA-Zertifikat) zu
1.
Den Web-Browser starten.
2.
Die IP-Adresse der Kamera in das Adressenfeld des Browsers eingeben.
•
Eingabebeispiel: https://192.168.0.10/
WICHTIG
•
Wenn eine andere HTTPS-Portnummer als “443” verwendet wird, “https://IP-Adresse der Kamera +: (Doppelpunkt) + Port-Nummer” in das Adressenfeld des Browsers eingeben.
(Beispiel: https://192.168.0.11:61443)
•
Ist die Kamera an ein lokales Netz angeschlossen, so muss der Web-Browser so eingestellt werden (unter [Internetoptionen…], [Extras]), dass er für die lokale Adresse nicht über den Proxy-Server läuft.
3.
Die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken.
→
Die “Live”-Seite wird angezeigt.
WICHTIG
•
Beim Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll kann sich ein längeres Auffrischintervall und eine geringere Bildwiederholfrequenz ergeben.