1.6 Anzeigen der Protokollliste
Zeigt die Historie einzelner Protokolle in Listenform an.
•
Alarmprotokoll: Protokolle über Alarmfälle mit Informationen wie Zeit und Datum des Alarmfalls, Bildaufzeichnungszeitspanne und Alarmart werden angezeigt.
•
Manuell/Zeitplan protokoll: Protokolle über manuelle Aufzeichnungen oder im Laufe eines Zeitplans erfolgte Aufzeichnungen sowie die Bildaufzeichnungszeitspanne werden angezeigt.
•
FTP-Fehler protokoll: Protokolle mit Informationen über gescheiterte Periodische FTP-Übertragungen werden angezeigt.
1.
Die “Live”-Seite anzeigen.
2.
Die [Protokoll/Wiederg]-Taste anklicken.
→
Die Protokollliste wird in einem neuen Fenster (Protokolllisten-Fenster) angezeigt.
WICHTIG
•
Es kann jeweils nur ein Benutzer Bedienungen im Protokolllisten-Fenster vornehmen. Anderen Benutzern wird der Zugriff auf das Protokolllisten-Fenster verweigert.
Zeit
Hier wird die Dauer der Aufzeichnung von Daten auf SD-Speicherkarte angezeigt.
Ereignis
Die Protokollart wählen, die auf der Protokollliste angezeigt werden soll.
•
Alle: Alle Protokolle werden angezeigt.
•
Wählen: Nur die der angewählten Protokollart entsprechenden Protokolle werden angezeigt.
–
Alarmprotokoll: Das Protokoll über die Erkennung eines Alarms wird angezeigt.
–
Manuell/Zeitplan protokoll: Nur Manuell- und Zeitplan-Protokolle werden angezeigt.
–
FTP-Fehler protokoll: Protokolle mit Informationen über gescheiterte Periodische FTP-Übertragungen werden angezeigt.
•
Vorgabe: Alle
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsstream” auf “JPEG(1)” oder “JPEG(2)” steht, wird das “FTP-Fehlerprotokoll” nicht angezeigt.
Aufzeichnungszeit
Die Zeitspanne der auf der Protokollliste angezeigten Protokolle einstellen.
•
Von: Die Anfangszeit der auf der Protokollliste angezeigten Protokolle einstellen.
–
Erste Aufz.: Protokolle werden ab dem ersten auf SD-Speicherkarte aufgezeichneten angezeigt.
–
Heute: Es werden die heute aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
–
Gestern: Es werden die ab dem Vortag aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
–
Letzte 7 Tage: Es werden die innerhalb der letzten 6 Tage aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
–
Letzte 30 Tage: Es werden die innerhalb der letzten 29 Tage aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
–
Datum/Uhrzeit: Es werden die ab dem in das Feld “Datum/Uhrzeit” eingegebenen Datum/Uhrzeit aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
•
Bis: Das Ende der Zeitspanne für die Anzeige von Protokollen auf der Protokollliste bei Einstellung von “Von” auf “Erste Aufz.” bzw. “Datum/Uhrzeit” einstellen.
–
Letzte Aufz.: Protokolle werden bis zum letzten auf SD-Speicherkarte aufgezeichneten angezeigt.
–
Datum/Uhrzeit: Es werden die bis zu dem in das Feld “Datum/Uhrzeit” eingegebenen Datum/Uhrzeit aufgezeichneten Protokolle angezeigt.
[Suche]-Taste
Sucht Protokolle anhand der durch “Ereignis” und “Aufzeichnungszeit” vorgegebenen Bedingungen.
Das Suchergebnis wird auf der Protokollliste angezeigt.
Protokollliste
Zeigt die Ergebnisse der Protokollsuche an.
Aufzeichnungen können wiedergegeben werden, indem die unter [Uhrzeit/Datum] und [Dauer] angezeigte Zeit bzw. Zeitspanne angeklickt wird.
•
(Nach oben)-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt das zuerst aufgelistete Protokoll an.
•
(Vorh.Seite)-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt die vorherige Seite der Protokollliste an.
•
(N-Seite)-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt die nächste Seite der Protokollliste an.
•
(Ende)-Taste: Anklicken dieser Taste zeigt das zuletzt aufgelistete Protokoll an.
•
[Uhrzeit/Datum]: Zeigt Aufzeichnungszeit und -datum der einzelnen Protokolle an.
Anmerkung
•
Wenn “Zeitanzeigeformat” auf “Aus” steht, werden die Zeiten von Alarmfällen im 24-Stunden-Format angezeigt.
•
Protokolle werden zu folgenden Zeitpunkten aufgezeichnet:
–
Alarmprotokoll: Alarmzeit und -datum werden im Protokoll aufgenommen.
–
Manuell/Zeitplan protokoll: Zeit und Datum des Aufzeichnungsbeginns auf SD-Speicherkarte werden im Protokoll aufgenommen. Wenn bei Einstellung von “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” Bilder nacheinander aufgezeichnet werden, werden Protokolle zu jeder vollen Stunde erstellt (12:00, 1:00, 2:00 usw.). Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “Stream” steht, werden Protokolle zu jeder vollen Stunde ab Beginn der Aufzeichnung erstellt.
–
FTP-Fehler protokoll: Protokolle werden stundenweise erstellt.
•
[Dauer]: Hier wird die Zeitspanne der Aufzeichnung von Daten auf SD-Speicherkarte angezeigt.
Anmerkung
•
Die Differenz zwischen Ende und Beginn der Aufzeichnungszeit des Bildes wird bei der Berechnung auf die nächste Zehntelsekunde gerundet. Wenn nur 1 JPEG-Bild gespeichert wird, lautet die Anzeige deshalb 00:00:00.
•
[Ereignis]: Die Ereignisart wird angezeigt.
–
MN/SC: Protokoll für “Manuell/Zeitplan”
–
TRM1: Alarmeingang an Schnittstelle 1
–
TRM2: Alarmeingang an Schnittstelle 2
–
TRM3: Alarmeingang an Schnittstelle 3
–
VMD: VMD-Alarm
–
COM: Befehlsalarm
–
FTP: Bei der periodischen FTP-Übertragung gespeicherte Fehlerprotokolle
•
[SD-Speicherkarte]: Die Rest- sowie die Ausgangskapazität der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
•
(Löschen)-Taste: Löscht die Protokolllisten von allen Seiten. Wenn nach Protokollen gesucht wird, werden nur die gesuchten Protokolle gelöscht. Die Bilder, die zu den gelöschten Protokollen gehören, werden ebenfalls gelöscht.
WICHTIG
•
Bei einer großen Anzahl von Dateien mit Aufzeichnungsdaten auf der SD-Speicherkarte kann die Löschung eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. (Bei einem Gesamtvolumen von 1 GB beispielsweise dauert es etwa 1 Stunde, die Dateien zu löschen.) Formatieren Sie in diesem Fall die SD-Speicherkarte. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Formatierung alle Dateien auf der SD-Speicherkarte löscht.
•
Während des Löschvorgangs funktionieren “Alarm” und “Manuell/Zeitplan” nicht.
•
Die Kamera nicht vor beendeter Löschung ausschalten. Wird die Kamera während des Löschvorgangs ausgeschaltet, kann die Löschung der SD-Speicherkarte unvollständig bleiben. In diesem Fall die -Taste in dem Protokolllisten-Fenster, in dem die Löschung erfolgte, anklicken.
•
(Herunterld)-Taste: Durch Anklicken dieser Taste können alle Protokolle auf der angewählten Protokollliste auf den PC heruntergeladen werden.
Anmerkung
•
Folgende Einstellungen sind u.U. notwendig.
Internet Explorer starten, [Extras] → [Internetoptionen] → [Sicherheit] → [Zone für vertrauenswürdige Sites] → [Sites] anklicken. Die Adresse der Kamera unter [Website] im Fenster für vertrauenswürdige Sites registrieren.
Nach der Registrierung den Web-Browser schließen und erneut auf die Kamera zugreifen.
•
Auf die SD-Speicherkarte werden bis zu 50.000 Protokolle heruntergeladen. Werden mehr als 50.000 Protokolle erstellt, so werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben. Dabei wird das älteste Protokoll zuerst überschrieben.
Bei einer großen Anzahl von Protokollen kann das Herunterladen der Protokolle eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
•
(Schließen)-Taste: Anklicken dieser Taste schließt das Protokolllisten-Fenster.