2.11.3 Statusprüfung [Status]
Auf der “Wartung”-Seite das [Status]-Register anklicken. (→2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite kann der Status der Kamera überprüft werden.
Viewnetcam.com
[Server]
Die URL des “Viewnetcam.com”-Servers wird angezeigt.
[Status]
Der Registrierungsstatus für “Viewnetcam.com” wird angezeigt.
[Persönliche(Kamera) URL]
Die URL der Kamera, die für “Viewnetcam.com” abgespeichert wurde, wird angezeigt.
UPnP
[Portnummer(HTTP), Portnummer(HTTPS)]
Die für UPnP-Portweiterleitung eingestellte Portnummer wird angezeigt.
[Status]
Der Status der Portweiterleitung wird angezeigt.
[Globale Router-Adresse]
Die globale Adresse des Routers wird angezeigt.
Selbstdiagnose
Das Ergebnis der Selbstdiagnose von Hardwarekomponenten wird angezeigt.
Anmerkung
•
Zu Einzelheiten über den Inhalt der einzelnen Statusanzeigen (“Viewnetcam.com”, UPnP oder die Selbstdiagnose betreffend) siehe unsere Website (https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.: C0111>).
SD-Speicherkarte
[Modell-Nr.]
Zeigt die Modellnummer der SD-Speicherkarte.
Wenn Modellnummerninformationen nicht erlangt werden konnten, wird “Lesefehler” angezeigt. Wenn die SD-Speicherkarte nicht verwendet wird, wird “Nicht anwenden” angezeigt. In anderen Fällen wird “Unbekannt” angezeigt.
[Seriennummer]
Zeigt die Seriennummer der SD-Speicherkarte.
Wenn die Anzahl der Überschreibungen nicht berechnet werden kann, wird “Unbekannt” angezeigt.
[Restkapazität]
Zeigt die Restkapazität und Gesamtkapazität der SD-Speicherkarte.
Dies ist die gleiche Information, die in [Restkapazität] der SD-Speicherkarten-Information auf der Registerkarte [SD-Speicherkarte] der Seite “Allgemeines” angezeigt wird.
[Betriebsstunden]
Zeigt die Zeitdauer an, die die SD-Speicherkarte in die Kamera eingesteckt und verwendet wurde.
Falls die Zeitdauer, die die SD-Speicherkarte verwendet wurde, nicht erlangt werden kann, wird “Unbekannt” angezeigt.
“Betriebsstunden” wird einmal pro Stunde aktualisiert.
[Überschreibungen]
Zeigt die Anzahl der Überschreibungen an, die aus der Gesamtkapazität der SD-Speicherkarte, der Anzahl der Male, die die Kamera Dateien an die SD-Speicherkarte geschrieben hat, und den Dateigrößen berechnet wurde.
Wenn die Anzahl der Überschreibungen nicht berechnet werden kann, wird “Unbekannt” angezeigt.
Anmerkung
•
Da die Werte der Überschreibungen nur von der Kamera berechnete Schätzwerte sind, können sie von der tatsächlichen Anzahl der Überschreibungen abweichen.
[Nr.]/ [Uhrzeit/Datum]/ [Fehlerbeschreibung] des Protokolls
Zeigt das Protokoll der SD-Speicherkarte an.

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
SD-Speicherkarte | <SD> Format | SD-Speicherkarte wurde erfolgreich formatiert.
<SD> Formatfehler | Bei der Formatierung der SD-Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
<SD> Schreibschutz EIN (Karte verriegelt) | Eine schreibgeschützte SD-Speicherkarte wurde eingesetzt.
<SD> Erkennungsfehler | Die SD-Speicherkarte konnte nicht richtig erkannt werden.
<SD> Schreibfehler | Beim Schreiben auf die SD-Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
<SD> Lesefehler | Beim Lesen von der SD-Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
<SD> Löschfehler | Beim Löschen von Daten von der SD-Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
<SD> Dateisystemfehler | Im Dateisystem der SD-Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
<SD> Undefinierter Fehler | Ein anderer Fehler als die oben genannten ist auf der SD-Speicherkarte aufgetreten.

WICHTIG
•
Damit diese Funktion ordnungsgemäß verwendet werden kann, formatieren Sie die SD-Speicherkarte vor dem Gebrauch mit der Kamera.
•
Bei der Verwendung von SD-Speicherkarten, die bereits auf anderen Geräten wie PCs verwendet wurden, ist es eventuell nicht möglich, die korrekte Information anzuzeigen.
•
Bis zu 30 SD-Speicherkartenprotokolle können im internen Speicher der Kamera abgespeichert werden. Wenn die maximale Anzahl Systemprotokolle gespeichert worden ist, werden die älteren Protokolle durch die neuen überschrieben.
Anmerkung
•
Zu Einzelheiten über den Inhalt der einzelnen Statusanzeigen (“Viewnetcam.com”, UPnP oder die Selbstdiagnose betreffend) siehe unsere Website (https://security.panasonic.com/support/info/).