2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm]
Auf der “Alarm”-Seite das [Alarm]-Register anklicken. (→2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellung der Alarmoperationen im Alarmfall erfolgt in diesem Abschnitt.
[Bildkompression im Alarmfall]
Mit “Bildkompression im Alarmfall >>” das Setupmenü aufrufen, in dem die im Alarmfall anzuwendende Bildqualität eingestellt werden kann. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.7.4.1 Einstellung der Bildqualität in Verbindung mit Alarmoperationen)
[Email-Benachrichtigung im Alarmfall]
Mit “E-Mail-Server >>” das Setupmenü aufrufen, in dem die Einstellungen zur E-Mail-Benachrichtigung im Alarmfall konfiguriert werden können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.7.4.2 Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigung im Alarmfall)
[FTP-Alarmbildübertragung]
Mit “FTP >>” das Setupmenü aufrufen, in dem die Einstellungen zur FTP-Übertragung im Alarmfall konfiguriert werden können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.7.4.3 Einstellungen für FTP-Übertragung von Alarmbildern)
[Alarmbildaufzeichnung (SD-Speicherkarte)]
Mit “SD-Speicherkarte >>” das Setupmenü aufrufen, in dem die Einstellungen zur Bildaufzeichnung auf SD-Speicherkarte im Alarmfall konfiguriert werden können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.7.4.4 Einstellungen für die Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte im Alarmfall)
[Panasonic-Alarmprotokoll]
Mit “Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll >>” das Setupmenü aufrufen, in dem die Einstellungen zum Versenden von Benachrichtigungen über Panasonic-Alarmprotokoll im Alarmfall konfiguriert werden können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.7.4.5 Einstellungen für die Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll im Alarmfall)
[HTTP-Alarmnachricht]
Mit “HTTP-Alarmnachricht >>” das Setupmenü aufrufen, in dem die Einstellungen zum Versenden von HTTP-Alarmnachrichten im Alarmfall konfiguriert werden können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.7.4.6 Einstellungen für die HTTP-Alarmnachricht im Alarmfall)
2.7.4.1 Einstellung der Bildqualität in Verbindung mit Alarmoperationen
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “Bildkompression im Alarmfall >>” klicken. (→2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
[Bildkompression im Alarmfall]
Mit “An” oder “Aus” das Ändern der Bildqualität (→2.5.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [Bild]) im Alarmfall aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Bilder werden mit der unter “Bildqualität im Alarmfall” gewählten Bildqualität übertragen.
•
Aus: Die Bildqualität wird im Alarmfall nicht geändert.
•
Vorgabe: Aus
[Bildqualität im Alarmfall]
Im Alarmfall kann auf eine andere Bildqualität umgeschaltet werden. Eine der folgenden Bildqualitäten wählen.
0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig
•
Vorgabe: 5 Normal
2.7.4.2 Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigung im Alarmfall
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “E-Mail-Server >>” klicken. (→2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
Siehe 2.9.2.1 Einstellungen zum Verschicken von E-Mails zu Einzelheiten über die Konfigurierung dieser Einstellungen.
2.7.4.3 Einstellungen für FTP-Übertragung von Alarmbildern
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “FTP >>” klicken. (→2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
Siehe 2.9.2.2 Einstellungen für FTP-Übertragung zu Einzelheiten über die Konfigurierung dieser Einstellungen.
2.7.4.4 Einstellungen für die Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte im Alarmfall
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “SD-Speicherkarte >>” klicken. (→2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
Siehe 2.4.2 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte] zu Einzelheiten über die Konfigurierung dieser Einstellungen.
2.7.4.5 Einstellungen für die Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll im Alarmfall
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll >>” klicken. (→2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
Siehe 2.7.7.1 Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll zu Einzelheiten über die Konfigurierung dieser Einstellungen.
2.7.4.6 Einstellungen für die HTTP-Alarmnachricht im Alarmfall
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “HTTP-Alarmnachricht >>” klicken. (→2.7.4 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
Siehe 2.7.7.2 Einstellungen für die HTTP-Alarmnachricht zu Einzelheiten über die Konfigurierung dieser Einstellungen.