2.7.5 Конфигурирование настроек VMD [Зона VMD]
Щелкают по вкладке [Зона VMD] на странице “Тревога”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть установлены зоны видеодетектирования движения.
Можно задать до 4 зон. Если движение детектируется в заданной зоне, то оно рассматривается как тревога.
ВНИМАНИЕ
•
Когда движение детектируется за счет функции VMD, то отображается кнопка индикации возникновения тревоги (→1.1.2 О странице “Живое”).
•
Кнопка индикации возникновения тревоги отображается при приеме сигнала тревоги по входу или тревоги по команде.
•
В зависимости от сетевых условий извещение может быть задержано, даже если выбрано “Реальное время” для “Режим обновления статуса” на вкладке [Основная] на странице “Основная” (→2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]).
•
После конфигурации зоны VMD, зона VMD может выйти из выравнивания, когда изменена настройка “Вращение изображения” вкладки [Основная]. Проверьте зону VMD после изменения настройки “Режим перехвата изображения”.
•
Функция детектирования движения не предназначена для предотвращения угона, кражи, пожаров и др. Мы не несем ответственность за какие-либо потенциальные аварии или повреждения.
[Зона]
При выборе зоны VMD в экране она нумеруется как зона 1. (Последующие зоны нумеруются в порядке выбора.)
Кнопка [Все зоны]
При щелчке по кнопке [Все зоны] зона в целом становится зоной VMD, и “1(Белая)” автоматически присваивается “Зона”.
[Статус]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, осуществлять видеодетектирование движения или нет.
•
Вкл.: Осуществляет видеодетектирование движения.
•
Откл.: Не осуществляет видеодетектирование движения.
•
По умолчанию: Откл.
[Зона детект.]
Ползунком регулируют размер зоны VMD. Чем меньше выбираемое значение, тем больше чувствительность зоны VMD. В правой части ползунка представляется текущее значение (1-10).
•
По умолчанию: 1
[Чувст. детект.]
Ползунком регулируют чувствительность по детектированию движения в зоне VMD. Уставки могут быть конфигурированы для каждой зоны в отдельности. Чем больше настраиваемое значение, тем выше уровень чувствительности.
Текущее значение (1 (Низ) - 15 (Выс.)) отображается под ползунком.
•
По умолчанию: 8
Кнопка [Удалить]
Щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей удаляемой зоне. Удаляется контур выбранной зоны.
[Управление детектором освещения]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, отменять видеодетектирование движения, нарушенное под воздействием изменения яркости, например, под воздействием светорегулятора, или нет.
•
По умолчанию: Откл.
ВНИМАНИЕ
•
Если яркость изменяется слишком мало, то “Управление детектором освещения” может не функционировать
•
Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Управление детектором освещения”, то может случиться, что видеодетектирование движения не осуществляется даже при детектировании движения объекта по всему экрану.
[Извещение № зоны]
При щелчке по “Извещение по протоколу тревоги Panasonic >>” представляется вкладка [Извещение] на странице “Тревога”. (→2.7.7 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге [Извещение])
Добавление информации по VMD
[Добавление информации]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, добавлять ли информацию о VMD в наложенные изображения-данные или нет.
Поиск информации о VMD может быть осуществлен некоторыми сетевыми дисковыми рекордерами Panasonic. Подробнее о функциях и настройках см. инструкцию по эксплуатации подсоединяемых устройств.
•
По умолчанию: Откл.