1.2.1 Мониторинг изображений на мобильнике
Возможно подключить к камере мобильник через Интернет и мониторировать изображения (только в формате JPEG) с камеры на экране мобильника. Возможно также обновить изображения для отображения записанного в последний раз изображения.
ВНИМАНИЕ
•
Если появляется окно аутентификации, то вводят имя и пароль пользователя.
Для повышения безопасности рекомендуется периодически изменять пароль. (→2.8.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
•
Если используемый мобильный телефон не совместим с кодированием UTF-8, то нельзя отобразить экран правильно.
•
Когда опция “640x360” или “320x180” не выбрана для одного из параметров “JPEG(1)” или “JPEG(2)” в [JPEG] на вкладке [Изображение], изображения нельзя просмотреть с сотовых телефонов.
•
Аудио не поддерживается для сотовых телефонов.
Замечание
•
Для подключения к Интернету и мониторинга изображений с камеры необходимо заблаговременно конфигурировать сетевые настройки мобильника. (→2.9 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
•
Когда выбран параметр “Авто” для опции “Язык”, экран отображается на английском языке. Если Вы хотите, чтобы экран отображался на японском или китайском языке, выберите “Японский” или “Китайский” для “Язык”. (→2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная])
Для получения более подробной информации о совместимых устройствах см. наш веб-сайт (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0108>).
1.
Получают доступ к “http://IP-адрес/mobile”*1 или “http://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере/mobile” через мобильник.
→
Отображаются изображения с камеры.
Управление обновлением
Нажмите кнопку набора “5” или кнопку [Manual Refresh] для обновления изображений камеры.
Нажмите кнопку [Auto Refresh] для обновления изображений с камеры с 5-секундными интервалами.
Если кнопка набора “5” или кнопка [Manual Refresh] нажаты снова, режим обновления камеры вернется к ручному обновлению.
ВНИМАНИЕ
•
Передача будет периодически выполняться при выборе “Auto Refresh” для изображения камеры. Проверьте тип контракта мобильного телефона, который используется, прежде чем использовать данную функцию.
•
В зависимости от используемого мобильного телефона функция “Auto Refresh” может быть недоступной.
Управление разрешением
Изменяет формат съемки изображения путем нажатия кнопки набора “0”. Эта функция отображается, только когда “320x180” выбрано для “Размер изображения” для JPEG(1) в меню установки.
•
Изменяет формат съемки изображения между 320x180 и 640x360.
Управление AUX
Управляет терминалом AUX. Данные кнопки отображаются только тогда, когда выбрано “Выход AUX” в параметре “Клемма 3” по меню настройки. (→2.3.2.2 Тревога: Сконфигурируйте клемму и VMD (меню установки тревоги))
Замечание
•
Некоторые мобильные телефоны не могут изменять формат съемки изображения, даже когда разрешение изменяется с помощью средств управления разрешением.
•
При изменении номера порта HTTP с “80” вводят “http://IP-адрес: (двоеточие) + номер порта/mobile”*1 в поле адреса браузера. При использовании DDNS-функции получают доступ к “http://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере: (двоеточие) + номер порта/mobile”.
•
Когда выбрано “HTTPS” для “HTTPS” - “Связь” на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть”, то вводится следующее.
“https://IP-адрес: (двоеточие) + номер порта/mobile” или “https://Имя хоста, зарегистрированное в DDNS-сервере: (двоеточие) + номер порта/mobile”
•
Если появляется окно аутентификации, то вводят имя и пароль администратора или пользователя. В зависимости от используемого мобильника может потребоваться ввод пароля при каждом переключении экрана.
•
В зависимости от используемого мобильника может случиться, что изображения большого размера не отображаются. В этом случае, выбор настройки, близкой к настройке самого низкого качества для “Настройка качества изображения” для “JPEG” (→2.5.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [Изображение]) может иногда решить данную проблему.
•
В зависимости от используемого мобильного телефона или соответствующего контрактного плана доступ может отсутствовать.
•
Меню операций, отображенное на экране мобильного телефона, может не отображаться в зависимости от прав пользователя и уровня доступа пользователя с доступом. Для отображения меню операций необходимо задать права пользователя и уровень доступа (“Идент. польз.” в “Mng. пользователя”). (→2.8.1 Конфигурирование уставок, относящихся к аутентификации пользователя [Идент. польз.])
*1
IP-адрес является глобальным IP-адресом маршрутизатора в сети WAN, к которому можно получать доступ через Интернет.