2.7.3 Изменение имени AUX [Тревога]
Щелкают по вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Имена “AUX”, “Open” и “Close” на странице “Живое” могут быть изменены.
Имя AUX
[AUX (до 10 знаков)]
Вводят имя “AUX” на странице “Живое”.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: AUX
[Открыть (до 5 знаков)]
Вводят имя состояния “Open” для разъема “AUX” на странице “Живое”.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Open
[Закрыть (до 5 знаков)]
Вводят имя состояния “Close” для разъема “AUX” на странице “Живое”.
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию: Close
Замечание
•
Когда настройка AUX не доступна, название AUX нельзя изменить.
•
AUX – разъем камеры, который позволяет пользователям управлять (открытием/закрытием) по своему усмотрению на странице “Живое”. Например, оператор может дистанционно управлять освещением в месте, где установлена камера, подсоединив устройство управления освещением к этому разъему.