2.5.5 Конфигурирование уставок, относящихся к аудио [Аудио]
Щелкают по вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
На этой странице могут быть конфигурированы параметры, относящиеся к аудио.
Замечание
•
Изображения и аудио не синхронизируются. Поэтому изображения и аудио не всегда совпадают.
•
Аудио может прерываться в зависимости от состояния сети.
Микрофонный вход
[Громкость микрофонного входа]
Задайте громкость аудио для ввода в камеру. Данная установка отражена в громкости при прослушивании аудио на ПК (Микрофонный вход в ПК) и в громкости при функционировании параметра “Аудио-запись”.
•
Микрофонный вход Выс./Микрофонный вход Средн./Микрофонный вход Низ.: Задайте громкость, когда аудио вводится на камеру с помощью микрофона.
•
Линейный вход Выс./Линейный вход Средн./Линейный вход Низ.: Задайте громкость, когда аудио вводится на камеру с помощью линейного входа.
•
По умолчанию: Микрофонный вход Средн.
[AGC(аудио)]
Автоматически регулирует прием аудио до подходящего уровня громкости. Можно выбрать степень регулировки уровня громкости - Выс./Средн./Низ..
Когда выбран “Выс.”, легче услышать тихие звуки, однако они могут быть услышаны как шум. Если вы не хотите слышать шум, выберите “Средн.” или “Низ.”. Эти установки связаны с установками громкости “Аудио-запись”.
•
По умолчанию: Выс.
[Скорость аудиокодирования]
Задайте скорость передачи в битах сжатия аудио.
[G.726(Живое)]: 16kbps/32kbps
[G.711(Живое)]: 64kbps (нельзя изменить)
[AAC-LC(Живое/Запись)]: 64kbps/96kbps/128kbps
•
По умолчанию:
–
[G.726(Живое)]: 32kbps
–
[AAC-LC(Живое/Запись)]: 128kbps
Передача/прием аудио
[Режим передачи аудио]
Выбирают режим связи для передачи/приема аудиоданных между камерой и ПК из следующих:
•
Откл.: Не производится прием/передача аудиоданных между камерой и ПК.
•
Микрофонный вход (в ПК): ПК принимает аудиоданные с камеры. На ПК изображение можно просматривать вместе с сопровождающим аудио. Изображение и аудио не синхронизированы.
•
Аудиовыход (из ПК): Передает аудиоданные с ПК на камеру. Можно прослушивать аудио через громкоговоритель, подсоединенный к камере.
•
Интерактивный(полудуплекс): Можно осуществлять прием и передачу. Однако невозможно производить прием и передачу аудио одновременно.
•
Интерактивный(полнодуплекс): Можно осуществлять прием и передачу одновременно.
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Подвывание может возникать в зависимости от условий использования. Предотвратите проникновение в микрофон ПК звука, генерируемого ПК.
•
Когда “Multicast” выбрано для “Тип передачи” на вкладке [Изображение] страницы “Изображение/Аудио”, то аудиовыход станет недоступным во время мониторинга изображений H.265 или H.264. Для выполнения аудиовыхода щелкните по кнопке [JPEG] на странице “Живое”.
•
“Аудио-запись” не доступна, когда выбран “Интерактивный(полудуплекс)” для “Режим передачи аудио”.
[Интервал микрофонного входа (от камеры к ПК)]
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи аудиосигналов.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
По умолчанию: 40ms
Замечание
•
Когда выбран меньший интервал, то время задержки уменьшается. Когда выбран больший интервал, то прерывание звучания может быть сведено к минимуму даже при увеличении времени задержки. Выбирают интервал в соответствии с сетевыми условиями.
•
“Интервал микрофонного входа (от камеры к ПК)” не может применяться, когда в параметре “AAC-LC” выбрано “Формат кодирования ввода аудио”.
[Громкость аудиовыхода(от ПК к камере)]
Уровень громкости аудиоданных, передаваемых с ПК, выбирают на камере.
Высокая/ Средний/ Низкая
•
По умолчанию: Средний
[Интервал аудиовыхода(от ПК к камере)]:
Выбирают любое из нижеуказанных значений интервала передачи аудиосигналов.
160мсек/ 320мсек/ 640мсек/ 1280мсек
•
По умолчанию: 640ms
Замечание
•
Когда выбран меньший интервал, то время задержки уменьшается. Когда выбран больший интервал, то прерывание звучания может быть сведено к минимуму даже при увеличении времени задержки. Выбирают интервал в соответствии с сетевыми условиями.
•
Если множество пользователей одновременно пытаются осуществить доступ, то аудиосигнал может временно прерваться, либо может послышаться шум. При выборе большего интервала для “Интервал аудиовыхода(от ПК к камере)” прерывание или шум могут быть уменьшены.
•
Аудиосигнал иногда не может слышаться в зависимости от сетевой среды (условий).
[Длительность аудиовыхода]:
Сконфигурируйте максимальную продолжительность каждый раз во время вывода аудио.
1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 1ч
•
По умолчанию: 5min
Замечание
•
Вывод аудио останавливается после окончания указанного времени. Для включения функции передачи аудио еще раз щелкают по кнопке Аудиовыход.
[Порт аудиовыхода(от ПК к камере)]:
Вводят номер порта передачи (номер порта на камере, применяемой для приема аудиоданных с ПК).
Возможный номер порта: 1024 - 50000 (Доступно только четное число.)
•
По умолчанию: 34004
Замечание
•
Номер порта передачи, введенный в поле “Порт аудиовыхода(от ПК к камере)”, применяется только тогда, когда выбрано “Порт Unicast (РУЧ.)” в параметре “Тип передачи” (→[Тип передачи]). Когда выбрано “Откл.” в параметре “Передача потока” (→[Передача потока]), либо когда выбрана “Порт Unicast (ABTO)” или “Multicast” в параметре “Тип передачи”, не требуется вводить номер порта передачи.
Страница Живое
[Формат кодирования ввода аудио]
Выберите формат кодирования ввода аудио для использования на странице “Живое” из G.726, G.711 или AAC-LC.
•
По умолчанию: G.726
Замечание
•
Параметр G.711 доступен, только когда параметр “Микрофонный вход (на ПК)” выбран для “Режим передачи аудио”.
•
G.726 всегда применяется для формата кодировки передачи аудио.
[Режим управления громкостью аудио]
Выберите рабочий метод с помощью курсора громкости кнопки Микрофонный вход на странице “Живое”.
•
Отрегулируйте динамик ПК: Измените громкость ПК, на котором открыта страница “Живое”.
•
Отрегулируйте микрофонный вход: Измените громкость ПК, на котором открыта страница “Живое”.
•
По умолчанию: Отрегулируйте микрофонный вход