2.11.3 Проверка статуса [Статус]
Щелкают по вкладке [Статус] на странице “Техобслуживание”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
Статус (состояние) настоящей камеры может быть проверен на данной странице.
Viewnetcam.com
[Сервер]
Отображается URL сервера службы “Viewnetcam.com”.
[Статус]
Отображается статус регистрации в “Viewnetcam.com”.
[Персональный URL(Камеры)]
Отображается URL камеры, зарегистрированной во “Viewnetcam.com”.
UPnP
[Номер порта(HTTP), Номер порта(HTTPS)]
Отображается номер порта, настраиваемого на переадресацию порта UPnP.
[Статус]
Отображается статус переадресации порта.
[Глобальный адрес маршрутизатора]
Отображается глобальный адрес маршрутизатора.
Самоконтроль
Отображается результат самоконтроля оборудования.
Замечание
•
Для получения более подробной информации о содержании отображаемых статусов (относящихся к службе “Viewnetcam.com”, функции UPnP или самоконтролю) посетите наш веб-сайт (https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0111>).
Карта памяти SD
[Номер модели]
Отображает номер модели карты памяти SD.
Если информация о номере модели не может быть получена, отображается “Ошибка чтения”. Если карта памяти SD не используется, отображается “Не использовать”. В других случаях отображается “Неизвестное”.
[Серийный номер]
Отображает серийный номер карты памяти SD.
Если информация о номере модели не может быть получена, отображается “Неизвестное”.
[Остаточная емкость]
Отображает остаточную емкость и общую емкость карты памяти SD.
Та же самая информация отображается в пункте [Остаточная емкость] раздела информации о карте памяти SD на вкладке [Карта памяти SD] на “Основная” странице.
[Время работы]
Отображает продолжительность времени, когда карта памяти SD была вставлена в камеру и использовалась вместе с камерой.
Если не может быть получена информация о продолжительности использования карты памяти SD, отображается “Неизвестное”.
“Время работы” обновляется один раз в час.
[Количество перезаписей]
Отображает количество перезаписей из расчета общей емкости карты памяти SD, количества раз записи камерой файлов на карту памяти SD и размеров файлов.
Если количество перезаписей не может быть рассчитано, отображается “Неизвестное”.
Замечание
•
Поскольку значения количества перезаписей являются лишь оценочными, рассчитанными камерой, они могут отличаться от фактического количества перезаписей.
[№] / [Время и дата] / [Описание] записи в журнале
Отображает журнал, относящийся к карте памяти SD.

Категория | Представление | Описание
--- | --- | ---
Карта памяти SD | <SD> Формат | Карта памяти SD успешно отформатирована.
<SD> Ошибка форматирования | Ошибка, возникшая при форматировании карты памяти SD.
<SD> Защита записи ВКЛ. (Заблокир. карта) | Вставлена карта памяти SD с защитой от записи.
<SD> Ошибка обнаружения | Карта памяти SD не может быть распознана правильно.
<SD> Ошибка записи | Возникла ошибка при записи на карту памяти SD.
<SD> Ошибка чтения | Произошла ошибка при чтении с карты памяти SD.
<SD> Ошибка удаления | Произошла ошибка при удалении данных с карты памяти SD.
<SD> Ошибка файловой системы | Произошла ошибка в файловой системе карты памяти SD.
<SD> Неопознанная ошибка | Ошибка, отличная от указанных выше, произошла в карте памяти SD.

ВНИМАНИЕ
•
Чтобы правильно использовать данную функцию, отформатируйте карту памяти SD с помощью камеры перед ее использованием.
•
При использовании карт памяти SD, которые были использованы на других устройствах, таких как ПК, возможно, правильная информация не будет отображаться.
•
Во встроенной памяти камеры может быть сохранено до 30 журналов карты памяти SD. Когда число сохраненных системных журналов достигло максимального, то новейшие журналы записываются вместо более старых.
Замечание
•
Для получения более подробной информации о содержании отображаемых статусов (относящихся к службе “Viewnetcam.com”, функции UPnP или самоконтролю) посетите наш веб-сайт (https://security.panasonic.com/support/info/).