1.4.2 Действие при возникновении тревоги
Отображение кнопки индикации возникновения тревоги на странице “Живое”
При возникновении тревоги кнопка индикации возникновения тревоги отображается на странице“Живое”. (→1.1.2 О странице “Живое”)
ВНИМАНИЕ
•
При выборе “Опрос(30s)” в параметре “Режим обновления статуса” (→2.4.1 Конфигурирование основных параметров [Основная]) кнопка индикации возникновения тревоги будет обновляться через каждые 30 секунд. По этой причине может потребоваться максимум 30 секунд до появления кнопки, указывающей возникновение тревоги, на странице “Живое” при возникновении тревоги.
Извещение устройства, подсоединенного к выходной клемме, о возникновении тревоги
При возникновении тревоги возможно выдать сигналы с выходной клеммы камеры и включить звуковую сигнализацию. Установки для выхода тревоги можно сконфигурировать во вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.2 Сконфигурируйте установки, относящиеся к выходной клемме [Тревога])
Сохранение изображений на карте памяти SD
При возникновении тревоги изображения (JPEG/H.265/H.264) будут сохраняться на карте памяти SD. Настройки для сохранения изображений на карте памяти SD могут быть конфигурированы на вкладке [Карта памяти SD] (→2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD]) на странице “Основная” и на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
Автоматическая передача изображения на сервер
При возникновении тревоги изображение по тревоге может передаваться на предварительно назначенный сервер. Настройки, требуемые для передачи изображения по тревоге на сервер, могут быть конфигурированы в блоке “Тревожное изображение” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога” (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога]) и на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→2.9.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP).
Извещение о возникновении тревоги по электронной почте
Тревога по Почте (извещение о возникновении тревоги) при ее возникновении может быть передана предварительно зарегистрированным электронным адресам Почты. В качестве адресатов тревоги по Почте может быть зарегистрировано до 4 адресов. Изображение по тревоге (неподвижное изображение) может быть передано Почтой по тревоге в виде прилагаемого файла. Установки для электронных писем с извещением о тревоге могут быть сконфигурированы в разделе “Уведомление о тревоге по электронной почте” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога” (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога]) и на вкладке [Расширенное] на странице “Сеть” (→2.9.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты).
Отправка извещения о возникновении тревоги на назначенные адреса (извещение о тревоге по протоколу тревоги Panasonic)
Эта функция доступна только в том случае, когда устройство Panasonic, такое как сетевой дисковый рекордер, подсоединено к системе. Когда выбрано “Вкл.” в параметре “Протокол тревоги Panasonic”, то подсоединенное устройство Panasonic получает извещение о том, что камера находится в тревожном состоянии. Уставки протокола тревоги Panasonic могут быть конфигурированы в блоке “Извещение по протоколу тревоги Panasonic” на вкладке [Извещение] на странице “Тревога”. (→2.7.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к протоколу тревоги Panasonic)
Отправка извещения о возникновении тревоги на назначенный сервер HTTP (извещение о возникновении тревоги HTTP)
Извещения о возникновении тревоги могут быть отправлены при возникновении тревоги на серверы HTTP, зарегистрированные заранее. До 5 серверов HTTP можно зарегистрировать в качестве адресатов извещений о возникновении тревоги. Можно указать URL, посылаемый на серверы HTTP с извещениями о тревоге. Установки для извещения о тревоге HTTP можно сконфигурировать на вкладке [Извещение] на странице “Тревога”. (→2.7.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге HTTP)