2.7.7 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге [Извещение]
Щелкают по вкладке [Извещение] на странице “Тревога”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
В этом разделе могут быть сконфигурированы установки, относящиеся к протоколу тревоги Panasonic и извещению о тревоге HTTP.
2.7.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к протоколу тревоги Panasonic
Извещение по протоколу тревоги Panasonic
[Протокол тревоги Panasonic]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.”, чтобы определить, осуществлять ли извещение по протоколу тревоги Panasonic или нет в соответствии с установкой или снятием флажков “Тревога” и “Диаг.” в пункте “Назначение извещения” ниже.
–
Когда детектирована тревога (“Тревога”)
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD (“Диаг.”)
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места (“Диаг.”)
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана (“Диаг.”)
•
По умолчанию: Откл.
Замечание
•
Когда выбрано “Вкл.”, то извещение о возникновении тревоги отправляется на адреса зарегистрированных целевых серверов по порядку (сначала на IP-адрес 1, в конце – на IP-адрес 8).
[Дополнительные данные о тревоге]
Выбором Вкл./Откл. определяют, посылать извещения о номерах зоны детект. по тревоге VMD с помощью протокола тревоги Panasonic или нет.
•
По умолчанию: Откл.
[Порт назначения]
Для протокола тревоги Panasonic выбирают любой из нижеуказанных целевых портов.
•
Возможный диапазон: 1 - 65535
•
По умолчанию: 1818
Нижеуказанные номера порта не могут применяться, так как они уже использованы.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Число раз попытки]
Выбирают количество повторных попыток передачи по протоколу тревоги Panasonic.
•
Возможный диапазон: 0-30
•
По умолчанию: 2
Назначение извещения
[Адрес 1] - [Адрес 8]
Вводят любой из нижеуказанных IP-адресов адресатов или имя хоста протокола тревоги Panasonic. Можно зарегистрировать до 8 адресов целевого сервера.
•
Флажок [Тревога]: Когда флажок установлен, то извещение о тревоге по протоколу тревоги Panasonic осуществляется при возникновении тревоги.
•
Флажок [Диаг.]: Когда флажок установлен, то извещение о тревоге по протоколу тревоги Panasonic осуществляется в следующих случаях.
–
Когда осуществлено извещение об остаточной емкости карты памяти SD
–
Когда на карте памяти SD нет свободного места
–
Когда карта памяти SD не может быть распознана
•
[Адресс целевого сервера]: Вводят адрес целевого сервера или имя хоста.
–
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
Для удаления зарегистрированного адреса целевого сервера щелкают по кнопке [Удалить], соответствующей желаемому адресу целевого сервера.
[Извещение по зонам VMD]
Выберите “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, устанавливать ли параметр “Извещение по зонам VMD”.
Если параметр “Извещение по зонам VMD” установлен в положение “Вкл.”, оповещение о тревоге поступает, только когда “№ зоны трев.” совпадает со значением “Зона тревоги”, заданным в соответствии с параметром “Тревога по VMD”. Извещения о тревоге, кроме “Тревога по VMD”, не отправляются. При использовании “Извещение по зонам VMD”, выберите “Вкл.” для “Статус” зоны тревоги в VMD.
•
По умолчанию: Откл.
[№ зоны трев.]
•
Возможный диапазон: 1-4
•
По умолчанию: 1
ВНИМАНИЕ
•
При вводе имени хоста для “Адресс целевого сервера” должны быть конфигурированы настройки DNS на вкладке [Сеть] на странице “Сеть”. (→2.9.1 Конфигурирование сетевых параметров [Сеть])
•
Подтверждают, что IP-адреса адресатов зарегистрированы правильно. Если зарегистрированный адресат отсутствует, извещение может поступать с задержкой.
2.7.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге HTTP
Извещение о тревоге HTTP
[Адрес 1] - [Адрес 5]
Введите IP-адрес адресата или имя хоста извещения о тревоге HTTP. Можно зарегистрировать до 5 адресов целевого сервера.
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые знаки, двоеточие (:), точка (.), подчеркивание (_) и дефис (-).
•
По умолчанию: http://
Пример ввода: “http://IP-адрес HTTP сервера + : (двоеточие) + номер порта” или “http://Имя хоста: (двоеточие) + номер порта”
Флажок [Тревога]
Когда флажок установлен, извещение о тревоге HTTP осуществляется при возникновении тревоги.
Кнопка [Удалить]
При щелчке по данной кнопке вся сконфигурированная информация, включая адреса, имя пользователя, пароль и данные об извещении, будет удалена.
[Имя пользователя]
Введите имя пользователя (регистрационное имя) для доступа к HTTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 63 знаков
•
Недопустимые знаки: " & : ; \
[Пароль]
Введите пароль для доступа к HTTP-серверу.
•
Доступное число знаков: 0 - 63 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
[Данные об извещении]
Введите данные об извещении для добавления после адресов назначения HTTP-сервера, установленных в [Адрес 1] - [Адрес 5].
•
Возможные знаки: Буквенно-цифровые символы
•
По умолчанию: /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Замечание
•
Когда функция тревоги HTTP включена, утечка идентификационной информации сервера HTTP (имя пользователя и пароль) может произойти в сети при отправке извещения о тревоге HTTP.
•
При указании значений “Адрес 1” – “Адрес 5” в поле ввода адреса (включая “http://”) и “Данные об извещении” может быть введено 256 символов.
•
Убедитесь в том, что введена косая черта (/) как первый знак для “Данные об извещении”.
•
Если извещение о тревоге HTTP не работает, информация о неисправности будет добавлена в системный журнал.
•
Даже если кнопка [Установ.] нажата после удаления содержимого “Данные об извещении”, “/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01” будет установлено.
•
HTTPS использовать нельзя.
<Пример>
Когда в поле адреса введено http://192.168.0.100, а в поле “Данные об извещении” – /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01, будет выполнено такое извещение о тревоге HTTP, как http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.