1.3 Ручная запись изображений на карте памяти SD
Изображения, отображенные на странице “Живое” могут быть записаны вручную на карте памяти SD. Данная кнопка действует только тогда, когда выбрано “Ручной” для “Сохранить триггер” на вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная” по меню настройки. (→[Сохранить триггер])
Возможно выбрать “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “Поток(1)”, “Поток(2)”, “Поток(3)”, или “Поток(4)” в параметре “Формат записи” в меню настройки. (→Поток записи) Когда выбрано “JPEG(1)” или “JPEG(2)” в параметре “Формат записи”, то записываются данные о неподвижных изображениях. Когда выбрано “Поток(1)”, “Поток(2)”, “Поток(3)”, или “Поток(4)”, записываются видеоданные.
Изображения, записанные на карте памяти SD, могут быть копированы на ПК. (→2.4.5 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD])
1.
Отображает страницу “Живое”. (→1.1.1 Мониторинг изображений с одной камеры)
2.
Щелкают по кнопке [Запись на SD].
→
Открывается окно для записи SD.
3.
Щелкают по кнопке [Haчaло] для начала записи изображений на карту памяти SD. Контрольная лампочка статуса записи SD горит красным светом (→1.1.2 О странице “Живое”), пока идет запись изображений на карту памяти SD.
Интервал сохранения изображений может быть конфигурирован на вкладке [Карта памяти SD] на странице “Основная”. (→2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD])
4.
Щелкают по кнопке [Стоп] для остановки сохранения изображений на карту памяти SD.
→ Контрольная лампочка статуса записи SD погаснет.
5.
Щелкают по кнопке [Закрыть] для закрытия окна.
Замечание
•
Данные-изображения, сохраненные на драйве B, можно получить, выполняя “Допуск к изобр-ям” на вкладке [Карта памяти SD] и производя логин из окна аутентификации пользователя (→2.4.5 Доступ для копирования изображений, сохраненных на карте памяти SD, на ПК [Изображения на карте памяти SD]).
Целевое место для сохранения данных-изображений является фиксированной директорией на драйве В (→3.4 Структура директории драйва B).
•
При щелчке по кнопке [Haчaло] непосредственно после щелчка по кнопке [Стоп] может не инициироваться сохранение изображений. В таком случае снова щелкают по кнопке [Haчaло].