2.6 Конфигурирование установок мультиэкрана [Мультиэкран]
Камеры, изображения с которых отображаются на мультиэкране, могут быть зарегистрированы на странице “Мультиэкран”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
[IP-адрес]
Вводят IP-адрес или имя хоста камеры, применяемой для мультиэкрана. 4 камеры могут быть зарегистрированы в виде группы и могут быть зарегистрированы до 4 групп (16 камер).
Когда изменен номер порта HTTP для камеры, изображения с которой необходимо отобразить, то данные вводят следующим образом:
Пример ввода:
–
Пример при вводе IPv4-адреса: http://192.168.0.10:8080
–
Пример при вводе IPv6-адреса: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080
Для получения доступа к камерам с использованием протокола HTTPS вводят данные следующим образом:
Пример ввода: https://192.168.0.10/
•
Доступное число знаков: 1 - 128 знаков
•
По умолчанию: (Камера 1) selfcamera, (Камера 2 - 16) не зарегистрированы
ВНИМАНИЕ
•
Получая доступ к камере с использованием протокола HTTPS, установите предварительно установленный сертификат или сертификат СА камеры для отображения изображений на мониторе. (→2.9.3.6 Установка сертификата СА)
•
Когда в качестве IP-адреса или имени хоста отображается “selfcamera”, задается данная камера.
Замечание
•
Для дополнительной информации об изделии “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, которое подходит для просмотра изображений с нескольких камер, см. наш веб-узел
(https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0301>).
•
При использовании имени хоста необходимо конфигурировать параметры DNS для ПК, применяемого для мультиэкранного отображения. За более подробной информацией об уставках DNS ПК следует обращаться к сетевому администратору.
[Имя камеры]
Вводят имя камеры. Введенное имя камеры представляется на мультиэкране.
•
Доступное число знаков: 0 - 20 знаков
•
Недопустимые знаки: " &
•
По умолчанию:
–
(Камера 1) Отображается номер модели.
–
(Камера 2 - 16) Нет (пропуск)
Замечание
•
Когда выбран 16-сегментный экран, некоторые знаки имени камеры могут быть не отображены.
•
Даже в том случае, когда выбрано “16:9” для соотношения сторон, мультиэкран отображается в 4:3.
Исходный дисплей
[Структура]
Выберите структуру для исходного дисплея из следующего:
4 экрана (1-4)/ 4 экрана (5-8)/ 4 экрана (9-12)/ 4 экрана (13-16)/ 9 экранов (1-9)/ 9 экранов (10-16)/ 16 экранов
•
По умолчанию: 4 экрана (1-4)
[Интервал обновления]
Выберите интервал обновления при работе исходного дисплея.
•
H.265(1): Отображает изображение камеры в формате H.265 (видео).
•
H.264(1): Отображает изображение камеры в формате H.264 (видео).
•
MJPEG: Отображает изображение камеры в формате движения JPEG (видео).
•
Интервал обновления: 1s/ Интервал обновления: 3s/ Интервал обновления: 5s/ Интервал обновления: 10s/ Интервал обновления: 30s/ Интервал обновления: 60s: Отображает изображение камеры в формате JPEG (неподвижное изображение) в выбранном интервале.
•
По умолчанию: MJPEG
[Размер изображения(4 экрана)]
Выберите размер изображения для 4 экранов на исходном дисплее.
•
По умолчанию: 320×180