1.7.2 Воспроизведение изображений формата “Поток(1)”/“Поток(2)”/“Поток(3)”/“Поток(4)”, сохраненных на карте памяти SD
ВНИМАНИЕ
•
В зависимости от сетевых условий скачивание видеоданных может пройти неудачно. Если загрузка не удалась во время воспроизведения изображений, Вы можете загрузить изображения после остановки воспроизведения текущего изображения и снова начать загрузку.
•
В зависимости от сетевой среды и состояния камеры, возможно, Вы не сможете управлять каждой операцией последовательно на данном экране.
Регулятор
Управляя регулятором указателем можно выбрать место начала воспроизведения изображений. Регулятор можно использовать только до воспроизведения изображения или когда воспроизведение приостановлено или остановлено.
Кнопка (ПАУЗА)
Воспроизведение приостанавливается при щелчке по этой кнопке в процессе воспроизведения.
Кнопка (ВОСПРО.)
При щелчке по данной кнопке будут отображены записанные данные.
Замечание
•
Если аудио записывается, то его можно воспроизводить, но изображение и аудио не будут синхронизированы. Поэтому изображения и аудио не всегда совпадают. Когда данные записывается на карту памяти SD, звук аудио может прерываться и качество аудио может снизиться.
•
Когда записанное аудио воспроизводится, интервал обновления живых изображений и воспроизведения может замедлиться.
•
Записанное аудио не воспроизводится, когда “Откл.” или “Интерактивный(полудуплекс)” выбран для “Режим передачи аудио” во вкладке [Аудио] на странице “Изображение/Аудио”.
Кнопка (ВПЕРЕД)
При каждом щелчке по этой кнопке скорость воспроизведения будет изменена. При щелчке по кнопке в процессе ускоренного воспроизведения скорость воспроизведения становится равной нормальной скорости воспроизведения.
Замечание
•
Максимальная скорость быстрого воспроизведения различается в зависимости от настроек параметра “Скорость передачи в битах” - “Запись потока” карты памяти SD.
•
Записанный звук не будет воспроизводиться в процессе ускоренного воспроизведения.
Кнопка (5s назад)
При каждом щелчке по этой кнопке записанные данные перематываются на 5 секунд назад, и начинается воспроизведение.
Кнопка (5s впер.)
При каждом щелчке по этой кнопке записанные данные перематываются на 5 секунд вперед, и начинается воспроизведение.
Кнопка (СТОП)
Воспроизведение прекращается и окно “Воспроизведение” переходит на страницу “Живое”.
[Время и дата]
Отображаются время и дата записи каждого журнала.
[Продолж.]
Отображает период, за который данные записаны на карту памяти SD.
[Событие]
Представляется тип события.
•
MN/SC: Внесение данных в журнал “Ручной/Запись по расписанию”
•
TRM1: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 1
•
TRM2: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 2
•
TRM3: Тревога при поступлении сигнала тревоги на вход 3
•
VMD: Тревога при поступлении сигнала тревоги VMD
•
COM: Тревога при поступлении сигнала тревоги по команде
Кнопка (Haчaло)
Выбранное изображение скачивается на ПК.
Перед скачиванием изображений следует назначить целевую директорию. (→2.4.6 Настройка директории ПК, в которую будут загружаться изображения [Журнал])
При нажатии на кнопку отобразится окно сообщений, спрашивающее, можно ли начать скачивание. Щелкают по кнопке [Хорошо].
Замечание
•
Невозможно управлять экраном воспроизведения изображения во время загрузки. Выполните операции после завершения загрузки.
•
При щелчке по кнопке [Отменить] в процессе скачивания отменяется скачивание. При этом видеоданные, скачанные до щелчка по кнопке [Отменить], сохраняются в ПК.
•
Видеоданные сохраняются в файлах около 20 МB. Если размер файлов видеоданных больше 20 MB, будут скачаны несколько файлов.
•
Возможно воспроизвести видеоданные H.264, сохраненные на ПК, с использованием приложения, такого как Windows Media® Player. Тем не менее, мы не отвечаем за рабочие характеристики таких приложений.
•
В зависимости от состояния карты памяти SD или проигрывателя Windows Media Player видеоданные H.264 могут не воспроизводиться.
•
Для получения информации о воспроизведении видеоданных H.265 посетите нижеследующий веб-сайт Panasonic.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Контрольный №: C0303>