2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога]
Щелкают по вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.2.1 Как отображать меню установки, 2.2.2 Как управлять меню настройки)
В этом разделе могут быть сконфигурированы установки, относящиеся к движению камеры по тревоге.
[Степень сжатия изображения при детектировании тревоги]
Щелкните “Степень сжатия изображения при детектировании тревоги >>” для отображения меню установки, где можно сконфигурировать установки, относящиеся к качеству изображения при возникновении тревоги. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.7.4.1 Конфигурирование установок, относящихся к качеству изображения при действии по тревоге)
[Уведомление о тревоге по электронной почте]
Щелкните “Сервер электронной почты >>” для отображения меню установки, с помощью которого можно сконфигурировать настройки, относящиеся к извещению по электронной почте при возникновении тревоги. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.7.4.2 Конфигурирование установок, относящихся к уведомлениям о тревоге по электронной почте)
[FTP-передача тревожного изображения]
Щелкните “FTP >>” для отображения меню установки, которое может сконфигурировать установки, относящиеся к передаче по FTP при возникновении тревоги. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.7.4.3 Конфигурирование установок, относящихся к передачам тревожных изображений по FTP)
[Запись изображений по тревоге (карта памяти SD)]
Щелкните “Карта памяти SD >>” для отображения меню установки, которое может сконфигурировать установки, относящиеся к записи изображений на карте памяти SD при возникновении тревоги. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.7.4.4 Конфигурирование установок, относящихся к записи на карту памяти SD при возникновении тревоги)
[Протокол тревоги Panasonic]
Щелкните “Извещение по протоколу тревоги Panasonic >>” для отображения меню установки, которое может сконфигурировать установки, относящиеся к передаче извещений по протоколу тревоги Panasonic при возникновении тревоги. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.7.4.5 Конфигурирование установок, относящихся к извещению по протоколу тревоги Panasonic при возникновении тревоги)
[Извещение о тревоге HTTP]
Щелкните “Извещение о тревоге HTTP >>” для отображения меню установки, которое может сконфигурировать установки, относящиеся к передаче извещений о тревоге HTTP при возникновении тревоги. Меню установки отображается во вновь открытом окне. (→2.7.4.6 Конфигурирование установок, относящихся к извещению о тревоге HTTP при возникновении тревоги)
2.7.4.1 Конфигурирование установок, относящихся к качеству изображения при действии по тревоге
Щелкните “Степень сжатия изображения при детектировании тревоги >>” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
[Степень сжатия изображения при детектировании тревоги]
Выбирают “Вкл.” или “Откл.” для того, чтобы определить, изменять ли качество изображения (→2.5.2 Конфигурирование уставок, относящихся к изображениям JPEG [Изображение]) при детектировании тревоги.
•
Вкл.: Изображения передаются с качеством, выбранным для “Качество изображения при детектировании тревоги”.
•
Откл.: Не изменяет качество изображения при детектировании тревоги.
•
По умолчанию: Откл.
[Качество изображения при детектировании тревоги]
Качество изображения может изменяться при возникновении тревоги. Выбирают уровень качества изображения из следующих.
0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое
•
По умолчанию: 5 Нормальное
2.7.4.2 Конфигурирование установок, относящихся к уведомлениям о тревоге по электронной почте
Щелкните “Сервер электронной почты >>” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
См. 2.9.2.1 Конфигурирование уставок, относящихся к отправке электронной почты для получения информации о конфигурации данных установок.
2.7.4.3 Конфигурирование установок, относящихся к передачам тревожных изображений по FTP
Щелкните “FTP >>” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
См. 2.9.2.2 Конфигурирование уставок, относящиеся к передаче по FTP для получения информации о конфигурации данных установок.
2.7.4.4 Конфигурирование установок, относящихся к записи на карту памяти SD при возникновении тревоги
Щелкните “Карта памяти SD >>” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
См. 2.4.2 Конфигурирование параметров, относящихся к карте памяти SD [Карта памяти SD] для получения информации о конфигурации данных установок.
2.7.4.5 Конфигурирование установок, относящихся к извещению по протоколу тревоги Panasonic при возникновении тревоги
Щелкните “Извещение по протоколу тревоги Panasonic >>” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
См. 2.7.7.1 Конфигурирование уставок, относящихся к протоколу тревоги Panasonic для получения информации о конфигурации данных установок.
2.7.4.6 Конфигурирование установок, относящихся к извещению о тревоге HTTP при возникновении тревоги
Щелкните “Извещение о тревоге HTTP >>” в “Движение камеры по тревоге” на вкладке [Тревога] на странице “Тревога”. (→2.7.4 Конфигурирование настроек, относящихся к действию камеры при возникновении тревоги [Тревога])
См. 2.7.7.2 Конфигурирование уставок, относящихся к извещению о тревоге HTTP для получения информации о конфигурации данных установок.