2.8.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]
Auf der “Benutzerverw.”-Seite das [Benutzer-Auth.]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen zur Authentifizierung von Benutzern, die zum Zugriff auf die Kamera über einen PC oder ein Handy/mobiles Endgerät berechtigt sind, erfolgen auf dieser Seite. Bis zu 24 Benutzer können registriert werden.
Anmerkung
•
Falls die Benutzer-Authentifizierung über dieselbe IP-Adresse (PC) innerhalb von 30 Sekunden 8-mal misslingt (Authentifizierungsfehler), wird der Zugriff auf das Gerät für eine bestimmte Dauer verweigert.
[Benutzer-Auth.]
Mit “An” oder “Aus” die Benutzer-Authentifizierung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: An
[Gastbenutzer]
Festlegen, ob Gastbenutzer zulässig sind oder nicht. Wenn Sie “Anwenden” auswählen, können Sie festlegen, welche Funktionen für die Gastbenutzer, die die Benutzer-Authentifizierung nicht abgeschlossen haben, verfügbar oder nicht verfügbar sind.
•
Vorgabe: Nicht anwenden
[Authentifizierung]
Das Benutzer-Authentifizierungsverfahren einstellen.
•
Digest oder Basic: Anwendung von “Digest oder Basic”-Authentifizierung.
•
Digest: Anwendung von “Digest”-Authentifizierung.
•
Basic: Anwendung von “Basic”-Authentifizierung.
•
Vorgabe: Digest
Anmerkung
•
Wir empfehlen für eine höhere Sicherheit, als “Authentifizierungsverfahren” “Digest” auszuwählen. Wenn Sie “Digest oder Basic” oder “Allgemeines” ausgewählt haben, können Benutzername und Passwort durchsickern.
•
Bei einer Änderung der Einstellung von [Authentifizierung] den Browser schließen und erneut auf die Kamera zugreifen.
•
Beziehen Sie sich auf die folgende Panasonic Support-Webseite für die Modell-Nr. und die Firmware-Version von anwendbaren Produkten der Systemgeräte (Panasonic Netzwerk-Diskrekorder und andere).
https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.:C0701>
[Benutzername Registrierung]
Registrieren Sie zum Zeitpunkt einer neuen Registrierung in [Benutzername] einen neuen Benutzernamen. Klicken Sie in “Benutzername Registrierung” auf [], um die registrierten Benutzer einzusehen. Die registrierten Benutzer werden als “Registrierter Benutzername [Berechtigungsebene]” angezeigt. (Beispiel: admin [1])
Wenn Sie rechts auf die Taste [Aust] klicken, wird der ausgewählte Benutzer in [Benutzername] angezeigt und Sie können das Passwort ändern. Durch Klicken rechts auf die Taste [Löschen] können Sie den ausgewählten Benutzer löschen.
[Benutzername]
Einen Benutzernamen eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 32 Zeichen
•
Zulässige Zeichenanzahl: " & : ; \
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Wenn ein bereits vergebener Benutzername eingegeben und die [Einst.]-Taste angeklickt wird, werden die betreffenden Benutzerinformationen überschrieben.
[Passwort (8 bis 32 Zeichen)] [Passwort erneut eingeben]
Ein Passwort eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 8 - 32 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
•
Verwenden Sie für das Passwort mindestens drei verschiedene Arten von Zeichen aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Symbolen.
•
Stellen Sie ein Passwort ein, das nicht den Benutzernamen enthält.
[Berechtigungsebene]
Eine Berechtigungsebene für den Benutzer wählen.
•
1. Administrator: Zugriffsrecht auf alle Kamerafunktionen.
•
2. Kamerasteuer: Die Steuerung der Kamera ist zugelassen. Die für die “Berechtigungsebene” ausgewählten Funktionen können ausgeführt werden.
•
3. Nur Live: Die Anzeige der Live-Ansicht ist zugelassen. Die für die “Berechtigungsebene” ausgewählten Funktionen können ausgeführt werden.
•
Vorgabe: 3. Nur Live
[Berechtigungsebene]
Wählen Sie die verfügbaren Funktionen auf der Grundlage der Berechtigungsebene des Benutzers aus (Kamerasteuerung, Live-Ansicht, Gastbenutzer).
•
Vorgabe:
–
Kamerasteuer: Alles ausgewählt
–
Nur Live: Alles nicht ausgewählt
–
Gastbenutzer: Alles nicht ausgewählt
Anmerkung
•
Wenn Sie die “Benutzer-Authentifizierung” auf “Aus” und “Gastbenutzer” auf “Nicht anwenden” gestellt haben:
Der Punkt “Berechtigungsebene” ist nicht verfügbar. Und die [Setup]-Tasten erfordern eine Authentifizierung, während alle Tasten für die Live-Bedienung angezeigt werden.
•
Wenn Sie die “Benutzer-Authentifizierung” auf “Aus” und “Gastbenutzer” auf “Anwenden” gestellt haben:
Sie können die Punkte für den “Gastbenutzer” einstellen.
•
Wenn Sie die “Benutzer-Authentifizierung” auf “An” gestellt haben:
Sie können die Punkte für den “Gastbenutzer” nicht einstellen.
Sie können die folgenden Funktionen festlegen.

Live-Ansicht auswählbar | Zugriffsberechtigung auf die Auswahl eines in der Live-Ansicht angezeigten Bildes
Hören | Zugriffsberechtigung auf den Mikrofoneingang (Zum PC) (zum Hören auf einem PC) (→1.1.2 “Live”-Seite)
Sprechen | Zugriffsberechtigung auf den Audio-Ausgang (Vom PC) (zum Sprechen von einem PC) (→1.1.2 “Live”-Seite)
Auffrischrate | Zugriffsberechtigung auf das Auffrischintervall des Bildes im JPEG-Format (→1.1.2 “Live”-Seite)
Schnappschuss | Zugriffsberechtigung auf Schnappschüsse (→1.1.2 “Live”-Seite)
Wiedergabe der Aufzeichnung (Protokollanz.) | Zugriffsberechtigung auf die Protokollfunktionen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Manuelle Aufz./Aufz. löschen | Zugriffsberechtigung für das Speichern/Löschen auf der SD-Speicherkarte (→1.1.2 “Live”-Seite)
Preset | Bedienungsberechtigungen zum Bewegen der Presetpositionen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Schwenken/Neigen | Berechtigungen zum Schwenken/Neigen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Zoom | Zoom-Bedienungsberechtigungen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Fokus | Fokus-Bedienungsberechtigungen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Auto-Modus | Auto-Modus-Bedienungsberechtigungen (→1.1.2 “Live”-Seite)
Helligkeit | Zugriffsberechtigung für die Einstellung der Helligkeit (→1.1.2 “Live”-Seite)
AUX | Zugriffsberechtigung für die AUX-Einstellung (→1.1.2 “Live”-Seite)