2.6 Einstellung des Multibildschirms [Mehrfachbildschirm]
Kameras, deren Bilder im Multibildformat angezeigt werden sollen, können auf der “Mehrfachbildschirm”-Seite registriert werden. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
[IP-Adresse]
Die IP-Adresse oder den Hostnamen der Kamera, deren Bilder im Mehrfachbildformat angezeigt werden sollen, eingeben. Es können 4 Gruppen von jeweils 4 Kameras (16 Kameras) registriert werden.
Wenn die HTTP-Portnummer für die Kamera, deren Bilder angezeigt werden sollen, geändert worden ist, wie unten beschrieben eingeben.
Eingabebeispiel:
–
Beispiel für Eingabe einer IPv4-Adresse: http://192.168.0.10:8080
–
Beispiel für Eingabe einer IPv6-Adresse: http://[2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080
Zum Zugriff über das HTTPS-Prokoll Folgendes eingeben:
Eingabebeispiel: https://192.168.0.10/
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 128 Zeichen
•
Vorgabe: (Kamera 1) selfcamera, (Kamera 2 - 16) nicht registriert
WICHTIG
•
Beim Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll das vorinstallierte Zertifikat oder das CA-Zertifikat der Kamera installieren, um Bilder auf dem Monitor anzuzeigen. (→2.9.3.6 Installieren des CA-Zertifikats)
•
Diese Kamera wird angegeben, wenn als IP-Adresse oder Hostname “selfcamera” angezeigt ist.
Anmerkung
•
Weiterführende Informationen über “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, das für das Betrachten der Bilder für verschiedene Kameras geeignet ist, finden Sie auf unserer Website
(https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.: C0301>).
•
Wenn der Hostname angewendet wird, müssen die DNS-Server-Einstellungen für den zur Darstellung im Mehrfachbildformat verwendeten PC vorgenommen werden. Zu Einzelheiten über die DNS-Einstellung des PC wenden Sie sich bitte an den Netzwerk-Administrator.
[Kameratitel]
Den Titel der Kamera eingeben. Der eingegebene Kameratitel wird auf dem Multibildschirm angezeigt.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe:
–
(Kamera 1) Die Modell-Nr. wird angezeigt.
–
(Kamera 2 - 16) Keiner (leer)
Anmerkung
•
Auf dem 16fach-Bildschirm kann es vorkommen, dass nur ein Teil des Kameratitels angezeigt wird.
Initial-Anzeige
[Layout]
Das Layout für die Initial-Anzeige aus den folgenden Optionen auswählen:
4fach(1-4)/ 4fach(5-8)/ 4fach(9-12)/ 4fach(13-16)/ 9fach(1-9)/ 9fach(10-16)/ 16fach
•
Vorgabe: 4fach(1-4)
[Auffrischintervall]
Das Auffrischintervall während der Initial-Anzeige auswählen.
•
H.265(1): Zeigt das Kamerabild im H.265-Videoformat an.
•
H.264(1): Zeigt das Kamerabild im H.264-Videoformat an.
•
MJPEG: Zeigt das Kamerabild im Motion-JPEG-Format (Video) an.
•
Auffrischintervall: 1s/ Auffrischintervall: 3s/ Auffrischintervall: 5s/ Auffrischintervall: 10s/ Auffrischintervall: 30s/ Auffrischintervall: 60s: Zeigt das Kamerabild im JPEG-Format (Standbild) im ausgewählten Intervall an.
•
Vorgabe: MJPEG
[Bild-Digitalisierung(4fach)]
Wählen Sie entweder “640x360” (VGA) oder “320x180” (QVGA) für die Bild-Digitalisierung für 4 Anzeigen in der Initial-Anzeige.
•
Vorgabe: 320x180