2.3.2 Eine Ereignisoperation konfigurieren [Ereignisoperation]
Klicken Sie auf der Seite “Schnell-Setup” auf die Registerkarte [Ereignisoperation]. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die aktuellen Einstellungen werden hier angezeigt.
Sie können die Ereignisoperationen für die Aufzeichnung des Zeitplans auf SD/periodische FTP-Übertragung/Alarmerkennung einstellen. Sobald Sie die Einstellungen in jedem Setup-Menü vervollständigt haben, klicken Sie auf die Taste [Nächste], um fortzufahren.
Der Setup-Ablauf ist wie folgt.
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
•
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)” für “Bild-Digitalisierung” können die Funktionen für die SD-Speicherkarte nicht genutzt werden.
Ablauf des Ereignisoperation-Setups

| Ereignisfunktionstyp: Wählt den Auslöser nach dem Zweck der Einstellung aus. |  | Alarm (→2.3.2 Eine Ereignisoperation konfigurieren [Ereignisoperation]) |  | Zeitplan (→2.3.2.7 Zeitplan: Die SD-Aufzeichnung oder periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü des Zeitplan-Funktionstyps)) |
|  | Klemme/VMD/Tonerkennung |  |  |  |  |
| Ereignisoperation-Setup: Konfiguriert die im Setup des Ereignisfunktionstyps ausgewählten Aktionsbedingungen. |  | FTP-Bildübertr (→2.3.2.4 Alarm: Die Details für die Bildübertragung oder Aufzeichnungsbedingungen konfigurieren) |  | SD-Speicheraufzeichnung: JPEG/H.265/H.264 (→2.3.2.4 Alarm: Die Details für die Bildübertragung oder Aufzeichnungsbedingungen konfigurieren) |  | SD-Speicheraufzeichnung: H.265/H.264 (→2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung)) |  | Periodische FTP-Übertragung (→2.3.2.9 Zeitplan: Die periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü der periodischen FTP-Übertragung)) |
| Setup der Ereignisdetails: Konfiguriert die Einstellungsdetails für das Ereignisoperation-Setup. |  | Einstellungen der Bildübertragungsbedingungen |  | Einstellungen der Aufzeichnungsbedingungen |  | Einstellungen der Aufzeichnungsbedingungen |  | Einstellungen der Bildübertragungsmethode |
|  | FTP-Einstellungen |  |  |  |  |
|  | Alarmausgang (Klemme) |  |  |
|  | E-Mail-Einstellungen |  | Zeitplaneinstellungen |
|  | Vollständig |  | Vollständig |

2.3.2.1 Den Zeitplan/Alarm konfigurieren (Setup-Menü des Ereignisfunktionstyps)
Hier wird der Funktionstyp des Ereignisses ausgewählt.
[Trigger]
•
Alarm: Bei der Einstellung der Alarmerkennungseinstellungen auswählen.
•
Zeitplan: Zwischen “SD-Speicheraufzeichnung” und “Periodische FTP-Übertragung” auswählen.
•
Vorgabe: Alarm
[Format der SD-Speicherkarte]
Durch Anklicken der [Ausführ.]-Taste kann die SD-Speicherkarte formatiert werden.
Wenn Sie auf die Taste [Ausführ.] klicken, wird der Bestätigungsbildschirm “Format” angezeigt.
Wenn Sie auf die Taste [OK] klicken, startet die Formatierung.
Wenn der Bildschirm “Format” angezeigt wird, die Taste drücken.
WICHTIG
•
Bei der Formatierung der SD-Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren.
•
Während der Formatierung darf der Strom nicht ausgeschaltet werden.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie “Alarm” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Alarmsetup-Menü angezeigt. (→2.3.2.2 Alarm: Die Klemme und VMD konfigurieren (Alarmsetup-Menü))
Wenn Sie “Zeitplan” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü für den Zeitplanfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.7 Zeitplan: Die SD-Aufzeichnung oder periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü des Zeitplan-Funktionstyps))
2.3.2.2 Alarm: Die Klemme und VMD konfigurieren (Alarmsetup-Menü)
Die Einstellungen zu den Aktionen, wenn ein Alarm erkannt wurde, können in diesem Abschnitt konfiguriert werden.
Alarm
[Klemme 1]
Die Betriebsweise von Schnittstelle 1 festlegen.
•
Aus: Nicht belegt.
•
Alarmeingang(TRM1): Empfängt den Schnittstellenalarmeingang.
–
Schließen: Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt.
–
Öffnen: Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt.
•
Schwarzweiß-Eingang: Empfängt den Schwarzweiß-Eingang. (Wenn der Eingang auf “An” steht, ist Schwarzweißmodus aktiviert.)
•
Autom. Zeitabgleich: Empfängt die Zeiteinstellung vom Klemmeneingang. Wenn das Signal empfangen wird und die Zeitdifferenz zur vollen Stunde (jede Stunde) weniger als 29 Minuten beträgt, wird die Zeit 00 Minuten und 00 Sekunden eingestellt. Bei Vorgängen, bei denen die Rücksetzung weniger als 5 Sekunden beträgt, wird die Zeit nicht verstellt. Wenn Sie den automatischen Zeitabgleich auswählen, wird das Pull-down-Menü zur Auswahl Schließen oder Öffnen angezeigt.
–
Schließen: Führt den automatischen Zeitabgleich durch, wenn der Status der Klemme auf “Schließen” geändert wurde.
–
Öffnen: Führt den automatischen Zeitabgleich durch, wenn der Status der Klemme auf “Öffnen” geändert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Klemme 2]
Die Betriebsweise von Schnittstelle 2 festlegen.
•
Aus: Nicht belegt.
•
Alarmeingang(TRM2): Empfängt den Schnittstellenalarmeingang.
–
Schließen: Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt.
–
Öffnen: Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt.
•
Alarmausgang: Alarmsignale werden gemäß den unter “Ausgangs-Anschluss” (→2.7.2 Die Einstellungen zum Ausgangs-Anschluss [Alarm] konfigurieren) getroffenen Einstellungen ausgegeben.
•
Vorgabe: Aus
[Klemme 3]
Die Betriebsweise von Schnittstelle 3 festlegen.
•
Aus: Nicht belegt.
•
Alarmeingang(TRM3): Empfängt den Schnittstellenalarmeingang.
–
Schließen: Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “An” wechselt.
–
Öffnen: Alarm wird gemeldet, wenn der Status der Klemme auf “Aus” wechselt.
•
AUX-Ausgang: Der AUX-Ausgang wird geöffnet. Die [AUX]-Taste werden auf der “Live”-Seite angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
[VMD-Alarm]
Wählen Sie einen autom. Trackingalarm, der aus Folgendem verwendet werden soll.
•
An: Wenn kein VMD-Bereich konfiguriert ist, wird der gesamte Bereich konfiguriert. Verwenden Sie die Registerkarte [VMD-Bereich] auf der Seite “Alarm”, um den VMD-Bereich zu konfigurieren. (→2.7.6 Einstellung von VMD-Bereichen [VMD-Bereich])
•
Aus: Deaktiviert alle VMD-Zustände.
•
Vorgabe: Aus
[Autom. Trackingalarm]
Wählen Sie einen autom. Trackingalarm, der aus Folgendem verwendet werden soll.
•
Aus: Nicht belegt.
•
An (sofort):Während des Auto-Tracking-Vorgangs erfolgt durchgehend Alarm (in Abständen von 5 Sekunden).
•
An (nach Alarm-Wartezeit): Alarm erfolgt nur einmal, wenn Auto-Tracking durchgehend innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne stattfindet.
•
An (im voreingestellten Alarmbereich): Wenn das Zielobjekt den festgelegten Erkennungsbereich während des Auto-Tracking-Vorgangs betritt, erfolgt einmal Alarm.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Wenn “An (nach Alarm-Wartezeit)” ausgewählt ist, muss “Alarm-Wartezeit” in der Einstellung von Autom. Tracking festgelegt werden. (→2.5.5.6 Einstellung von Auto-Tracking (Setupmenü “Autom. Tracking”))
[Tonerkennungsalarm]
•
An: Wenn keine Tonerkennung konfiguriert ist, wird die Tonerkennung auf “An” eingestellt. Um die Empfindlichkeit der Tonerkennung festzulegen, nehmen Sie die Einstellung mithilfe der Registerkarte [Tonerkennung] auf der Seite “Alarm” vor. (→2.7.7 Einstellungen für Tonerkennung [Tonerkennung])
•
Aus: Deaktiviert die Tonerkennung.
•
Vorgabe: Aus
[Alarm-Deaktivierungszeit]
Legt die Dauer fest, für die keine Erkennung erfolgt, nachdem ein Alarm erkannt wurde. Auf diese Weise kann z. B. verhindert werden, dass zu häufig Mails verschickt werden, wenn das Verschicken von E-Mail-Nachrichten an Mobiltelefone im Alarmfall konfiguriert ist.
5 – 600 Sekunden
•
Vorgabe: 5s
Anmerkung
•
Die Dauer der Alarm-Deaktivierungszeit kann für jeden Alarmtyp angegeben werden. Dies bedeutet z. B., dass innerhalb einer Zeitspanne, in der kein “Schnittstellenalarm 1” erfolgen soll, der “VMD-Alarm” erfolgen kann.
Kamerabewegung bei Alarm
[Schnittstellenalarm 1]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Schnittstellenalarm 1 wählen.
Diese Einstellung ist verfügbar, wenn “Klemme 1” für“Alarmeingang(TRM1)” des [Alarm]-Reiters ausgewählt ist.
•
Aus: Bei Erfassung von Schnittstellenalarm 1 erfolgt keine Operation.
•
1-256: Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 1 in diese Position.
•
Autom. Tracking: Bei Schnittstellenalarm 1 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 1: Bei Schnittstellenalarm 1 startet die Kamera die Patrouille.
* “Patrouille 1” wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Schnittstellenalarm 2]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Schnittstellenalarm 2 wählen.
Diese Einstellung ist verfügbar, wenn “Klemme 2” für“Alarmeingang(TRM2)” des [Alarm]-Reiters ausgewählt ist.
•
Aus: Bei Erfassung von Schnittstellenalarm 2 erfolgt keine Operation.
•
1-256: Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 2 in diese Position.
•
Autom. Tracking: Bei Schnittstellenalarm 2 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 2: Bei Schnittstellenalarm 2 startet die Kamera die Patrouille.
* “Patrouille 2” wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Schnittstellenalarm 3]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Schnittstellenalarm 3 wählen.
Diese Einstellung ist verfügbar, wenn “Klemme 3” für“Alarmeingang(TRM3)” des [Alarm]-Reiters ausgewählt ist.
•
Aus: Bei Erfassung von Schnittstellenalarm 3 erfolgt keine Operation.
•
1-256: Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Schnittstellenalarm 3 in diese Position.
•
Autom. Tracking: Bei Schnittstellenalarm 3 startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 3: Bei Schnittstellenalarm 3 startet die Kamera die Patrouille.
* “Patrouille 3” wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[VMD-Alarm]
Eine der folgenden Operationen für den Fall VMD-Alarm wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von VMD-Alarm erfolgt keine Operation.
•
1-256: Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei VMD-Alarm in diese Position.
•
Autom. Tracking: Bei VMD-Alarm startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 1: Bei VMD-Alarm startet die Kamera eine Patrouille.
* “Patrouille 1” wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Tonerkennungsalarm]
Eine der folgenden Operationen für den Fall Ton-Alarm wählen.
•
Aus: Bei Erfassung von Ton-Alarm erfolgt keine Operation.
•
1-256: Wird eine bereits abgespeicherte Presetposition gewählt, fährt die Kamera bei Ton-Alarm in diese Position.
•
Autom. Tracking: Bei Ton-Alarm startet die Kamera Auto-Tracking.
•
Patrouille 1: Bei Ton-Alarm startet die Kamera eine Patrouille.
* “Patrouille 1” wird nicht angezeigt, wenn sie nicht abgespeichert wurde.
•
Vorgabe: Aus
[Nächste]-Taste
Wenn Sie die [Nächste]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für den Alarmfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.3 Alarm: Den Alarmfunktionstyp konfigurieren (Setup-Menü des Alarmfunktionstyps))
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie die [Zurück]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für den Ereignisfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.1 Den Zeitplan/Alarm konfigurieren (Setup-Menü des Ereignisfunktionstyps))
2.3.2.3 Alarm: Den Alarmfunktionstyp konfigurieren (Setup-Menü des Alarmfunktionstyps)
Wählen Sie den Alarmfunktionstyp als “FTP-Übertr.” oder “SD-Speicheraufzeichnung” aus.
[Trigger]
•
FTP-Übertr.: Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird die FTP-Übertragung des JPEG-Bildes ausgeführt.
•
SD-Speicheraufzeichnung: Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird das Bild auf der SD-Speicherkarte aufgezeichnet.
Anmerkung
•
Sowohl “FTP-Übertr.” beim Auftreten eines Alarms als auch “Periodische FTP-Übertragung” kann gleichzeitig ausgeführt werden.
•
Wenn sowohl “FTP-Übertr.” beim Auftreten eines Alarms als auch “Periodische FTP-Übertragung” eingestellt ist, wird der “FTP-Übertr.” die Priorität gegeben, wenn ein Alarm auftritt.
[Aufzeichnungsformat]
Wenn Sie “SD-Speicheraufzeichnung” für “Trigger” auswählen, kann für das Stream-Codierformat des aufgezeichneten Bildes “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” oder “Stream(4)” ausgewählt werden.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie “FTP-Übertr.” für “Trigger” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü für die FTP-Übertr. angezeigt. (→ Die FTP-Übertragung einstellen (Setup-Menü der FTP-Übertragung))
Wenn Sie die “SD-Speicheraufzeichnung” für den “Trigger” auswählen, “JPEG(1)”, “JPEG(2)” oder “JPEG(3)” für das “Aufzeichnungsformat” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü für die JPEG-Aufzeichnung angezeigt. (→ Die SD-Speicheraufzeichnung (JPEG) konfigurieren (Setup-Menü der JPEG-Aufzeichnung))
Wenn Sie die “SD-Speicheraufzeichnung” für den “Trigger” auswählen, “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” oder “Stream(4)” für das “Aufzeichnungsformat” auswählen und dann auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü für die Videoaufzeichnung angezeigt. ( Die SD-Speicheraufzeichnung (H.265 oder H.264) konfigurieren (Setup-Menü der Videoaufzeichnung))
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Zurück] klicken, wird das Alarmsetup-Menü angezeigt. (→2.3.2.2 Alarm: Die Klemme und VMD konfigurieren (Alarmsetup-Menü))
2.3.2.4 Alarm: Die Details für die Bildübertragung oder Aufzeichnungsbedingungen konfigurieren
Die FTP-Übertragung einstellen (Setup-Menü der FTP-Übertragung)
In diesem Abschnitt wird die FTP-Übertragung eingestellt, wenn ein Alarm erkannt wurde.
Die Einstellung der obigen Anzeige ist auf der 2.9.2.2 Einstellungen für FTP-Übertragung beschrieben. Informationen über die “Bildkomprimierungsrate bei Alarmerkennung” und “Bildqualität bei Alarmerkennung” finden Sie unter “2.7.4.2 Einstellung der Bildqualität in Verbindung mit Alarmoperationen”.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie im Setup-Menü des Alarms “Alarmausgang” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü des Alarmausgangs angezeigt. (→2.3.2.5 Alarm: Den Ausgangs-Anschluss konfigurieren)
Wenn Sie im Setup-Menü des Alarms auf die Taste [Nächste] klicken, ohne “Alarmausgang” auszuwählen, wird das E-Mail-Setup-Menü angezeigt. (→2.3.2.6 Alarm: Die E-Mailbenachrichtigungen und den Mailserver konfigurieren)
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie die [Zurück]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für den Alarmfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.3 Alarm: Den Alarmfunktionstyp konfigurieren (Setup-Menü des Alarmfunktionstyps))
Die SD-Speicheraufzeichnung (JPEG) konfigurieren (Setup-Menü der JPEG-Aufzeichnung)
In diesem Abschnitt wird die SD-Speicheraufzeichnung (JPEG) konfiguriert, wenn ein Alarm erkannt wurde.
Die Einstellung der obigen Anzeige ist auf der JPEG-Aufzeichnung(Alarm), 2.4.2 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte] beschrieben.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie im Setup-Menü des Alarms “Alarmausgang” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü des Alarmausgangs angezeigt. (→2.3.2.5 Alarm: Den Ausgangs-Anschluss konfigurieren)
Wenn Sie im Setup-Menü des Alarms auf die Taste [Nächste] klicken, ohne “Alarmausgang” auszuwählen, wird das E-Mail-Setup-Menü angezeigt. (→2.3.2.6 Alarm: Die E-Mailbenachrichtigungen und den Mailserver konfigurieren)
[Zurück]-Taste
Wenn Sie die [Zurück]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für den Alarmfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.3 Alarm: Den Alarmfunktionstyp konfigurieren (Setup-Menü des Alarmfunktionstyps))
Die SD-Speicheraufzeichnung (H.265 oder H.264) konfigurieren (Setup-Menü der Videoaufzeichnung)
In diesem Abschnitt wird die SD-Speicheraufzeichnung (H.265 oder H.264) konfiguriert, wenn ein Alarm erkannt wurde.
[Audioaufzeichnung]
Wählen Sie An/Aus, um festzulegen, ob die Audiodaten aufgezeichnet werden sollen oder nicht.
•
An: Audiodaten werden mit den Videodaten (Format MP4) abgespeichert.
•
Aus: Audiodaten werden nicht mit den Videodaten (Format MP4) abgespeichert.
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn für den “Audioübertragungsmodus” die Option “Interaktiv(Halb-Duplex)” ausgewählt ist.
[Priorität der Bildwiederholfrequenz]
Eine Bildwiederholfrequenz für die Aufzeichnung von H.265 (oder H.264) auswählen.
Anmerkung
•
Siehe [Bildwiederholfrequenz*] in “2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung)” ein, für Informationen der verfügbaren Bildwiederholfrequenzen und die Bitraten, die entsprechend der Bildwiederholfrequenz eingestellt sind.
[Voralarmdauer (Aufzeichnung)]
Hier kann die Voralarmaufzeichnung aktiviert werden. Hier erfolgt die Einstellung der Zeitspanne, innerhalb derer Bilddaten auf SD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.
Aus/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Die Werte ändern sich abhängig von der Bitrate und der Bild-Digitalisierung des aufgenommenen Streams. Je höher die gewählte Bitrate, desto kürzer wird die maximal verfügbare Voralarm-Aufzeichnungsdauer.
[Nachalarmdauer (Aufzeichnung)]
Hier erfolgt die Einstellung der Zeitspanne, innerhalb derer nach einem Alarmfall Bilddaten auf SD-Speicherkarte gespeichert werden sollen.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Vorgabe: 30s
* Die tatsächliche Aufzeichnungsdauer ist eventuell länger als die für diesen Posten gewählte Zeitspanne.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie im Setup-Menü des Alarms “Alarmausgang” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü des Alarmausgangs angezeigt. (→2.3.2.5 Alarm: Den Ausgangs-Anschluss konfigurieren)
Wenn Sie im Setup-Menü des Alarms auf die Taste [Nächste] klicken, ohne “Alarmausgang” auszuwählen, wird das E-Mail-Setup-Menü angezeigt. (→2.3.2.6 Alarm: Die E-Mailbenachrichtigungen und den Mailserver konfigurieren)
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie die [Zurück]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für den Alarmfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.3 Alarm: Den Alarmfunktionstyp konfigurieren (Setup-Menü des Alarmfunktionstyps))
2.3.2.5 Alarm: Den Ausgangs-Anschluss konfigurieren
In diesem Abschnitt wird der Alarmausgang konfiguriert. Diese Anzeige wird angezeigt, wenn “Alarmausgang” im Alarm-Setup-Menü ausgewählt ist.
•
Konfiguration der Einstellungen des Ausgangs-Anschlusses:
Die Konfiguration der obigen Anzeige ist auf 2.7.2 Die Einstellungen zum Ausgangs-Anschluss [Alarm] konfigurieren beschrieben.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, wird das E-Mail-Setup-Menü angezeigt. (→2.3.2.6 Alarm: Die E-Mailbenachrichtigungen und den Mailserver konfigurieren)
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie auf die [Zurück]-Taste klicken, wird entweder das Setup-Menü der FTP-Übertragung (→ Die FTP-Übertragung einstellen (Setup-Menü der FTP-Übertragung)), das Setup-Menü der JPEG-Aufzeichnung (→ Die SD-Speicheraufzeichnung (JPEG) konfigurieren (Setup-Menü der JPEG-Aufzeichnung)) oder das Setup-Menü der Videoaufzeichnung (→ Die SD-Speicheraufzeichnung (H.265 oder H.264) konfigurieren (Setup-Menü der Videoaufzeichnung)) angezeigt.
2.3.2.6 Alarm: Die E-Mailbenachrichtigungen und den Mailserver konfigurieren
In diesem Abschnitt können die E-Maileinstellungen konfiguriert werden.
•
Konfiguration der E-Maileinstellungen:
Die Konfiguration der obigen Anzeige ist auf 2.9.2.1 Einstellungen zum Verschicken von E-Mails beschrieben.
[Einst.]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Einst.] klicken, wird die Einrichtung beendet.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie auf die [Zurück]-Taste klicken, wird entweder das Setup-Menü der FTP-Übertragung (→ Die FTP-Übertragung einstellen (Setup-Menü der FTP-Übertragung)), das Setup-Menü der JPEG-Aufzeichnung (→ Die SD-Speicheraufzeichnung (JPEG) konfigurieren (Setup-Menü der JPEG-Aufzeichnung)), das Setup-Menü der Videoaufzeichnung (→ Die SD-Speicheraufzeichnung (H.265 oder H.264) konfigurieren (Setup-Menü der Videoaufzeichnung)) oder das Setup-Menü des Alarmausgangs (→2.3.2.5 Alarm: Den Ausgangs-Anschluss konfigurieren) angezeigt.
2.3.2.7 Zeitplan: Die SD-Aufzeichnung oder periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü des Zeitplan-Funktionstyps)
Hier wird der Zeitplantyp als “SD-Speicheraufzeichnung” oder “Periodische FTP-Übertragung” ausgewählt.
[Trigger]
•
SD-Speicheraufzeichnung: Zeichnet das H.265-Bild (oder H.264-Bild) zum geplanten Zeitpunkt auf der SD-Speicherkarte auf.
•
Periodische FTP-Übertragung: Überträgt zum geplanten Zeitpunkt das JPEG-Bild auf den FTP-Server.
[Aufzeichnungsformat]
Wenn die “SD-Speicheraufzeichnung” für den “Trigger” ausgewählt ist, kann “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” oder “Stream(4)” für das aufgezeichnete Bild ausgewählt werden.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie “SD-Speicheraufzeichnung” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü für die Videoaufzeichnung angezeigt. (→2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung))
Wenn Sie “Periodische FTP-Übertragung” auswählen und auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü für die periodische FTP-Übertragung angezeigt. (→2.3.2.9 Zeitplan: Die periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü der periodischen FTP-Übertragung))
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie die [Zurück]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für den Ereignisfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.1 Den Zeitplan/Alarm konfigurieren (Setup-Menü des Ereignisfunktionstyps))
Anmerkung
•
Sowohl “Periodische FTP-Übertragung” als auch “FTP-Bildübertr” beim Auftreten eines Alarms kann gleichzeitig ausgeführt werden.
•
Wenn Sie “SD-Speicheraufzeichnung” auswählen, wird die Einstellung “Periodische FTP-Übertragung” aufgehoben.
2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung)
Hier wird die SD-Speicheraufzeichnung (H.265 oder H.264) gemäß dem Zeitplan konfiguriert.
[Audioaufzeichnung]
Hier kann die Audioaufzeichnung aktiviert werden.
•
An: Audiodaten werden mit den Videodaten (Format MP4) abgespeichert.
•
Aus: Audiodaten werden nicht mit den Videodaten (Format MP4) abgespeichert.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn für den “Audioübertragungsmodus” die Option “Interaktiv(Halb-Duplex)” ausgewählt ist.
WICHTIG
•
Wird die Einstellung [Überschreiben] von “Aus” auf “An” umgeschaltet, werden bei unzureichender Restkapazität der SD-Speicherkarte die alten Bilder gelöscht, um für neue Bilder Platz zu machen.
[Bildwiederholfrequenz*]
Eine der folgenden Bildwiederholfrequenzen für die Aufzeichnung von H.265 oder H.264 auswählen.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 30fps*
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, wird die [Übertragungspriorität] auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” eingestellt. (→[Übertragungspriorität])
Die Bitrate wird in Abhängigkeit von der ausgewählten Bild-Digitalisierung und Bildwiederholfrequenz wie folgt eingestellt.
Einheit: kbps

Bild-Digitalisierung | Bildwiederholfrequenz (fps)
--- | ---
1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30
320×180 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384
QVGA | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384
400×300 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384 | 384 | 384 | 384
640×360 | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 512
VGA | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 512
800×600 | 384 | 512 | 512 | 512 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1024
1280×720 | 384 | 512 | 512 | 512 | 768 | 768 | 768 | 1024 | 1536
1280×960 | 512 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536
1920×1080 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048
2048×1536 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 3072

[Überschreiben]
Festlegen, ob die Bilder überschrieben werden sollen, wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte zur Neige geht.
•
An: Bei unzureichender Restkapazität der SD-Speicherkarte wird überschrieben. (Die ältesten Bilddaten werden zuerst überschrieben.)
•
Aus: Bei voller SD-Speicherkarte wird die Speicherung von Bildern auf der SD-Speicherkarte abgebrochen.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Wird die Einstellung [Überschreiben] von “Aus” auf “An” umgeschaltet, werden bei unzureichender Restkapazität der SD-Speicherkarte die alten Bilder gelöscht, um für neue Bilder Platz zu machen.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü zur Einstellung des Zeitplans für die Aufzeichnung auf die SD-Speicherkarte angezeigt. (→2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung))
[Zurück]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Zurück] klicken, wird das Setup-Menü für den Zeitplanfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung))
•
Konfiguration der Zeitplaneinstellungen:
Die Einstellung der obigen Anzeige ist auf der 2.10 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan] beschrieben.
[Einst.]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Einst.] klicken, wird die Einrichtung beendet.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Zurück] klicken, wird das Setup-Menü der Videoaufzeichnung angezeigt. (→2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung))
Anmerkung
•
Die Videoaufzeichnung wird nicht ausgeführt, wenn die “SD-Speicheraufzeichnung” nicht im “Zeitplanmodus” ausgewählt ist.
2.3.2.9 Zeitplan: Die periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü der periodischen FTP-Übertragung)
In diesem Abschnitt wird die periodische FTP-Übertragung konfiguriert.
•
Konfiguration der Einstellungen der periodischen FTP-Übertragung:
Die Konfiguration der obigen Anzeige ist auf 2.9.2.2 Einstellungen für FTP-Übertragung beschrieben.
[Nächste]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, wird das Setup-Menü zur Einstellung des Zeitplans für die periodische FTP-Übertragung angezeigt. (→2.3.2.9 Zeitplan: Die periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü der periodischen FTP-Übertragung))
Anmerkung
•
Wenn Sie auf die Taste [Nächste] klicken, werden die Einstellungen in dieser Anzeige gespeichert.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Zurück] klicken, wird das Setup-Menü für den Zeitplanfunktionstyp angezeigt. (→2.3.2.8 Zeitplan: Die SD-Speicheraufzeichnung einstellen (Setup-Menü der Videoaufzeichnung))
•
Konfiguration der Zeitplaneinstellungen der periodischen FTP-Übertragung:
Die Einstellung der obigen Anzeige ist auf der 2.10 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan] beschrieben.
[Einst.]-Taste
Wenn Sie auf die Taste [Einst.] klicken, wird die Einrichtung beendet.
[Zurück]-Taste
Wenn Sie die [Zurück]-Taste anklicken, wird das Setup-Menü für die periodische FTP-Übertragung angezeigt. (→2.3.2.9 Zeitplan: Die periodische FTP-Übertragung konfigurieren (Setup-Menü der periodischen FTP-Übertragung))
Anmerkung
•
Die periodische FTP-Übertragung wird nicht ausgeführt, wenn die “Periodische FTP-Übertragung” nicht im “Zeitplanmodus” ausgewählt ist.