2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Bild/Position]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Anklicken der jedem Posten zugeordneten [Setup>>]-Taste bringt ein Detailmenü in einem neuen Fenster zur Anzeige. Während der Detaileinstellungen können die auf dem [Bild/Position]-Register angezeigtern Bilder überwacht werden.
Die Einstellungen zu Bildeinst., Presetpositionen, autom. Schwenken, Patrouille, autom. Tracking, Orientierung/Winkel, Privatzone und VIQS können in diesem Bereich eingestellt werden.
[Bildeinst.]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen der Bildqualität aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.5.5.1 Einstellung der Bildqualität (Setupmenü “Bildeinst.”))
[Presetposition]
Klicken Sie auf die [Setup>>]-Schaltfläche, um das Setup-Menü aufzurufen, mit dem Sie die Presetposition konfigurieren können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.5.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”))
[Autom. Schwenken]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen der autom. Schwenkfunktion aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.5.5.4 Einstellung von autom. Schwenken (Setupmenü “Autom. Schwenken”))
[Patrouille]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Patrouillen aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.5.5.5 Einstellung von Patrouillen (Setupmenü “Patrouille”))
[Autom. Tracking]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Auto-Tracking aufrufen. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.5.5.6 Einstellung von Auto-Tracking (Setupmenü “Autom. Tracking”))
[Orientierung/Winkel]
Klicken Sie die Taste [Setup>>], um das Setup-Menü anzuzeigen, in dem Einstellungen zur Orientierung-/Winkel-Einstellungsfunktion vorgenommen werden können. Das Setupmenü wird in einem neuen Fenster angezeigt. (→2.5.5.7 Einstellung der Orientierung/Winkel-Einstellung (“Orientierung/Winkel” Setup-Menü))
[Privatzone]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Einstellen von Privatzonen aufrufen. Das Setupmenü wird angezeigt. (→2.5.5.8 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”))
[VIQS]
Mit der [Setup>>]-Taste das Setupmenü zum Festlegen von VIQS aufrufen. Das Setupmenü wird angezeigt. (→2.5.5.9 VIQS-Einstellungen)
* VIQS ist die Abkürzung für Variable Image Quality Specified area (Bereich für variierbare Bildqualität) und ermöglicht es, die Bildqualität innerhalb eines vorgegebenen Bereichs zu erhöhen.
2.5.5.1 Einstellung der Bildqualität (Setupmenü “Bildeinst.”)
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Bildeinst.” anklicken. (→2.5.4 Einstellung der Kameraoperationen [Kamera])
Die die Bildqualität betreffenden Einstellungen können vorgenommen werden, wobei das Setupmenü in einem neuen Fenster angezeigt wird. Neu eingestellte Werte werden auf das gerade auf dem [Bild/Position]-Register angezeigte Bild angewendet.
Klicken Sie auf die Markierung “+” an der linken Seite jedes Punktes im Setup-Menü, um den entsprechenden Punkt zu erweitern und die Detaileinstellungen zu aktivieren.
Klicken Sie auf die Markierung “-” an der linken Seite des erweiterten Punktes, um wieder zur Anzeige, bevor der Punkt erweitert wurde, zu gelangen.
<Beispiel: Super Dynamic(SD)>
Super Dynamic(SD)
[Super Dynamic(SD)]
Mit “An” oder “Aus” die Funktion Super Dynamic aktivieren bzw. deaktivieren.
Dies ist nicht verfügbar, wenn “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)” für die “Bild-Digitalisierung” festgelegt ist.
Zu Einzelheiten über die Funktion Super Dynamic siehe “Funktion Super Dynamic” (→Funktion Super Dynamic).
•
An: Super Dynamic wird zugeschaltet.
•
Aus: Super Dynamic wird nicht zugeschaltet.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Wenn die Kamera in Umgebungen mit 40°C oder höher verwendet wird, verringert sich die Wirksamkeit der Superdynamikfunktion.
[Ebene]
Stellen Sie die Super-Dynamic-Ebene (SD) ein.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, kann ein Motiv mit hohem Kontrast ohne Überbelichtung oder Unterbelichtung erfasst werden.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, können die Bildbestandteile mit mittlerer Helligkeit mit hoher Abstufung erfasst werden.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 28
Anmerkung
•
Wenn bei bestimmten Lichtverhältnissen Folgendes beobachtet wird, “Super Dynamic(SD)” auf “Aus” setzen.
–
Flimmern oder Änderung der Bildschirmfarben
–
Bildrauschen in den helleren Bildschirmbereichen
Funktion Super Dynamic
Wenn am Überwachungsort ein starkes Beleuchtungsgefälle vorliegt, stellt die Kamera die Blende auf die helleren Bereiche ein. Daraus ergibt sich ein Verlust an Detail in dunkleren Bereichen. Wird die Blende im entgegengesetzten Fall an die dunkleren Bereiche angepasst, so werden die helleren Bereiche unscharf.
Super Dynamic generiert eine digitale Kombination eines für hellere Bereiche optimierten Bildes mit einem für dunklere Bereiche optimierten Bild, die im Resultat das Gesamtdetail erhält.

| A. Das Objekt im dunklen Bereich ist schlecht erkennbar... B. Das Objekt im hellen Bereich ist verwaschen... C. Durch digitales Kombinieren beider Bilder entsteht ein schärferes Bild.

[BLC/ HLC]
Wählen Sie eine der folgenden Optionen. Wenn “Super Dynamic(SD)” auf “An” oder “Intelligente Autom.” auf “An” steht, ist diese Einstellung nicht verfügbar.
•
Gegenlichtkompensation(BLC): Aktiviert die Funktion zur Gegenlichtkompensation(BLC).
•
HLC (Highlight Compensation): Aktiviert die Funktion zur HLC (Highlight Compensation). Die Funktion zur Highlightkompensation begrenzt die Überbelichtung von Motiven, die durch helles Licht (wie zum Beispiel von Fahrzeugscheinwerfern) in der Nacht verursacht wird.
•
Aus: Deaktiviert die Funktion zur Gegenlichtkompensation und Highlightkompensation.
•
Vorgabe: Aus
[BLC-Ebene]
Die BLC-Ebene einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich die Auswirkung der Gegenlichtkompensation.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, vermindert sich die Auswirkung der Gegenlichtkompensation.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 16
[HLC-Ebene]
Die HLC-Ebene einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich die Auswirkung der HLC (Highlight Compensation).
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, vermindert sich die Auswirkung der HLC (Highlight Compensation).
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 16
[Maskenbereich]
Wenn ein Maskenbereich festgelegt ist, wird der ausgewählte Bereich maskiert und Sie können die Helligkeit einstellen. Wenn “Super Dynamic(SD)” auf “An” steht, kann dieser Posten nicht aktiviert werden.
Das Einrichten von Maskenbereichen ist auf 2.5.5.2 Einrichten von Maskenbereichen beschrieben.
Lichtregelung
[Lichtregelung]
Eines der folgenden Lichtregelungsverfahren wählen.
•
Außenszene: Bei der Blendenautomatik wird das Licht geregelt, indem Blende und Verschlusszeit automatisch an die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) angepasst werden. Dieses Verfahren ist geeignet, wenn ein helles Objekt, z.B. im Freien, aufgenommen wird. Bitte beachten, dass bei Neonbeleuchtung Flimmern auftreten kann.
•
Innenszene(50 Hz) / Innenszene(60 Hz): Die Verschlusszeit wird automatisch so angepasst, dass das bei Neonlampen auftretende Flimmern verhindert wird. Je nach den Gegebenheiten am Standort der Kamera 50 Hz bzw. 60 Hz wählen.
•
Feste Verschlusszeit:
–
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)”:
1/60 Fest, 1/100 Fest, 1/120 Fest, 1/250 Fest, 1/500 Fest, 1/1000 Fest, 1/2000 Fest, 1/4000 Fest, 1/10000 Fest
–
Wenn “2 Megapixel [16:9](30fps-Modus)” oder “3 Megapixel [4:3](60fps-Modus)” für die “Bild-Digitalisierung” gewählt wird:
1/30 Fest, 3/120 Fest, 2/100 Fest, 2/120 Fest, 1/100 Fest, 1/120 Fest, 1/250 Fest, 1/500 Fest, 1/1000 Fest, 1/2000 Fest, 1/4000 Fest, 1/10000 Fest
•
Vorgabe: Außenszene
Anmerkung
•
Durch Wahl einer niedrigeren Verschlusszeit (bis 1/10000) kann Unschärfe beim Aufnehmen sich schnell bewegender Objekte reduziert werden.
•
Bei Wahl einer niedrigen Verschlusszeit reduziert sich die Empfindlichkeit.
•
Wenn “Super Dynamic(SD)” auf “An” steht, ist der Posten “Feste Verschlusszeit” nicht wählbar. Zum Einstellen von “Feste Verschlusszeit” den Posten “Super Dynamic(SD)” auf “Aus” setzen.
[Helligkeit]
Die Helligkeit einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird das Bild heller.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird das Bild dunkler.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Helligkeitseinstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 64
[Maximaler Zuwachs]
Stellt den maximalen Zuwachs ein. Wenn die Ausleuchtung des Objekts schwächer wird, wird dies durch automatische Anhebung der Verstärkung ausgeglichen, so dass der Bildschirm heller wird. Wenn Sie den Zuwachs erhöhen, kann sich auch das Bildrauschen erhöhen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird der maximale Zuwachs erhöht.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird der maximale Zuwachs vermindert.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 9
[Max.Verschlusszeit]
Die maximale Verschlusszeit bestimmt die Verweilzeit im Bildaufnahmeelement. Folgende Aufzeichnungsdauern sind wählbar:
–
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)”:
Max.1/4000s, Max.1/2000s, Max.1/1000s, Max.1/500s, Max.1/250s, Max.1/120s, Max.1/100s, Max.2/120s, Max.1/30s, Max.2/30s, Max.4/30s, Max.6/30s, Max.10/30s, Max.16/30s
–
Wenn “2 Megapixel [16:9](30fps-Modus)” oder “3 Megapixel [4:3](60fps-Modus)” für die “Bild-Digitalisierung” gewählt wird:
Max 1/4000s, Max 1/2000s, Max 1/1000s, Max 1/500s, Max 1/250s, Max 1/120s, Max 1/100s, Max 2/120s, Max 2/100s, Max 3/120s, Max 1/30s, Max 2/30s, Max 4/30s, Max 6/30s, Max 10/30s, Max 16/30s
•
Vorgabe: Max.1/30s
Anmerkung
•
Wenn “Super Dynamic(SD)” auf “An” steht, sind die Posten “Max 1/2000s” und “Max1/4000s” nicht wählbar.
•
Wenn “0” für “Maximaler Zuwachs” ausgewählt wird, sind im 30 fps-Modus “Max. 2/30s” oder höher und im 60 fps-Modus “Max. 1/30s” oder höher nicht verfügbar.
[Lichtregelung Geschwindigkeit]
Die Lichtregelungsgeschwindigkeit einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich die Lichtregelungsgeschwindigkeit.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, vermindert sich die Lichtregelungsgeschwindigkeit.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 31
Tag/Nacht(IR)
[Tag/Nacht(IR)]
Einen der folgenden Parameter für die Umschaltung zwischen Farb- und Schwarzweiß-Modus wählen:
•
Aus: Wählt den Farbmodus.
•
An(Infrarotlicht Aus): Es werden immer Schwarz-Bilder erfasst.
•
An(Infrarotlicht An): Es werden immer Schwarz-Bilder erfasst. Geeignet für Nachtaufnahmen mit Licht im nahen Infrarotbereich.
•
Auto 1(Infrarotlicht Aus): Die Kamera schaltet in Abhängigkeit von der Bildhelligkeit (Beleuchtungsstärke) automatisch zwischen Farb- und Schwarzweißmodus um.
•
Auto 2(Infrarotlicht An): Die Kamera schaltet in Abhängigkeit von der Bildhelligkeit (Beleuchtungsstärke) automatisch zwischen Farb- und Schwarzweißmodus um. Geeignet für Nachtaufnahmen mit Licht im nahen Infrarotbereich.
•
Vorgabe: Auto 2(Infrarotlicht An)
Anmerkung
•
Beim Umschalten auf Schwarzweißbild kann ein Betriebsgeräusch auftreten, was jedoch nicht auf eine Störung hinweist.
[Ebene]
Hier kann der Helligkeitsschwellwert für die Umschaltung zwischen Farb- und Schwarzweißmodus festgelegt werden. Die Beschreibungen zu den Helligkeitsschwellwertebenen setzen voraus, dass “Super Dynamic(SD)” auf “Aus” steht.
•
Hoch: Schaltet von Farb- auf Schwarzweißmodus, wenn die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) im Umfeld der Kamera ca. 2 lx oder weniger beträgt.
•
Niedrig: Schaltet von Farb- auf Schwarzweißmodus, wenn die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) im Umfeld der Kamera ca. 1 lx oder weniger beträgt.
•
Vorgabe: Hoch
Anmerkung
•
Wenn für “Maximaler Zuwachs” ein niedriger Wert gewählt wird, kann es schwierig sein, den Modus umzuschalten, je nach den Umgebungsbedingungen.
[Verweilzeit]
Eine der folgenden Wartezeiten für die Umschaltung zwischen Farb- und Schwarzweißmodus wählen:
2s/ 10s/ 30s/ 1Min.
•
Vorgabe: 10s
[IR-LED Lichtintensität]
Wählen Sie für die IR-LED-Lichtintensität eine der Optionen Hoch/Mittel/Niedrig/Aus.
Hoch: Legt die Lichtintensität höchstmöglich fest. Das Fokussieren kann erschwert werden.
Mittel: Verringert die Lichtintensität automatisch abhängig vom Motiv. Das Fokussieren kann leicht erschwert werden.
Niedrig: Verringert die Lichtintensität automatisch abhängig vom Motiv. Das Fokussieren wird einfacher.
•
Vorgabe: Niedrig
Anmerkung
•
“Aus” ist nur verfügbar, wenn für die “Klemme 1” auf der Registerkarte [Alarm] die Option “Schwarzweiß-Eingang” ausgewählt ist.
•
Abhängig vom Motiv ändert sich die Bildhelligkeit auch nach dem Umschalten der Einstellungen nicht.
[Lichtstärkeregelung]
Wählen Sie An/Aus, um festzulegen, ob die Funktion zur Unterdrückung der Infrarotlicht-Überbelichtung aktiviert wird oder nicht.
•
Vorgabe: An
Weißabgleich
[Weißabgleich]
Eines der unten aufgeführten Verfahren für den Weißabgleich wählen.
Die farbgerechte Wiedergabe von weißen Bildteilen wird mit “Rotverstärkung” und “Blauverstärkung” eingestellt.
•
ATW1: Wählt Auto-Tracing-Weißabgleich. Die Kamera kontrolliert ständig die Farbtemperatur der Lichtquelle und löst den Weißabgleich automatisch aus. Der verarbeitbare Farbtemperaturbereich beträgt ca. 2.700 K bis 6.000 K.
•
ATW2: Wählt Auto-Tracing-Weißabgleich bei Natriumlampenbeleuchtung. Bei Natriumlampenbeleuchtung erfolgt der Weißabgleich automatisch. Der verarbeitbare Farbtemperaturbereich beträgt ca. 2.000 K bis 6.000 K.
•
AWC: Wählt den automatischen Weißabgleich. Diese Einstellung ist für Standorte mit konstanter Lichtquelle geeignet. Der verarbeitbare Farbtemperaturbereich beträgt ca. 2.000 K bis 10.000 K.
•
Vorgabe: ATW1
Anmerkung
•
Unter den unten aufgeführten Umständen kann es vorkommen, dass die Farben an Echtheit verlieren. In diesen Fällen “AWC” wählen.
–
Beim Aufnehmen von Motiven, die weitgehend gedeckte Farben aufweisen
–
Beim Aufnehmen eines blauen Himmels oder Sonnenuntergangs
–
Beim Aufnehmen eines schwach ausgeleuchteten Motivs
•
Bei Wahl von “AWC” die [Einst.]-Taste anklicken.
[Rotverstärkung]
Passt den Rotanteil des Bildes an.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird die rote Farbe intensiver. Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird die rote Farbe weniger intensiv. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Blauverstärkung]
Passt den Blauanteil des Bildes an.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird die blaue Farbe intensiver. Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird die blaue Farbe weniger intensiv. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Maskenbereich]
Wenn ein Maskenbereich festgelegt ist, können Sie nach der Maskierung des festgelegten Bereichs den Weißabgleich vornehmen.
Das Konfigurieren des Maskenbereichs ist auf 2.5.5.2 Einrichten von Maskenbereichen beschrieben.
[Einstellgeschwindigkeit]
Die Einstellgeschwindigkeit für den Weißabgleich einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich die Einstellgeschwindigkeit für den Weißabgleich. Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, vermindert sich die Einstellgeschwindigkeit für den Weißabgleich. Mit der [Rücksetz]-Taste werden die Position des Schiebereglers und die Einstellgeschwindigkeit des Weißabgleichs auf die Vorgabe zurückgesetzt.
•
Vorgabe: 31
Intelligente Autom.
[Intelligente Autom.]
Wählen Sie An/Aus um festzulegen, ob die “Intelligente Autom.” Funktion aktiviert wird oder nicht.
Die “Intelligente Autom.” kann die Bedingungen (Hintergrundbeleuchtung, Außenbereich, Nachtzeit usw.), die Gesichter von Menschen und bewegende Gegenstände erkennen und dann automatisch die Blende, Verstärkung, Verschlusszeit und den Kontrast der Kamera einstellen, um die Gesichter der Menschen und die bewegenden Gegenstände deutlicher anzuzeigen.
•
Vorgabe: An
[Gesichtspriorität Ebene]
Stellt die Gesichtsprioritätsebene ein, wenn die “Intelligente Autom.” aktiviert ist.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird die Sichtbarkeit von Gesichtern verbessert.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird das gesamte Bild so eingestellt, dass es ausgewogen ist.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Bewegungspriorität Ebene]
Stellt die Bewegungsprioritätsebene ein, wenn die “Intelligente Autom.” aktiviert ist.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird die Unschärfe sich bewegender Motive verringert, dadurch erhöht sich jedoch das Bildrauschen dunkler Motive.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird die Unschärfe sich bewegender Motive erhöht, dadurch verringert sich jedoch das Bildrauschen dunkler Motive.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
Detaileinstellungen
[Autom. Kontrasteinstellung]
Wählen Sie An/Aus(Manuell), um festzulegen, ob die Funktion zur automatischen Kontrasteinstellung aktiviert wird oder nicht.
An: Aktiviert die Funktion zur automatischen Kontrasteinstellung.
Aus: Beendet die Funktion zur automatischen Kontrasteinstellung.
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
Wenn “Intelligente Autom.” auf “An” steht, ist diese Einstellung nicht verfügbar.
[Kontrastebene]
Die Kontrastebene einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird der Kontrast des Bildes erhöht.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird der Kontrast des Bildes vermindert.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Adaptive Schwarzdehnung]
Die Helligkeit der dunklen Bildbereiche einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird der Kontrast des hellen Teil des Bildes erhöht.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird der Kontrast des hellen Teil des Bildes vermindert.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
WICHTIG
•
Durch die Einstellungen der “adaptiven Schwarzdehnung” kann sich das Bildrauschen in den dunklen Bildbereichen verringern und die Teile an der Grenze zwischen den dunklen und hellen Bereichen können heller/dunkler als die anderen hellen/dunklen Bereiche werden.
[Adaptive Highlight-Dehnung]
Die Helligkeit der hellen Bildbereiche einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, werden die dunklen Bildbereiche heller.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, werden die dunklen Bildbereiche heller.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Nebelkompensation]
Mit “An” oder “Aus” die Nebelkompensation aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn “Autom. Kontrasteinstellung” auf “An” oder “Intelligente Autom.” auf “An” steht, ist dieser Posten nicht wählbar.
Die auf digitaler Bildverarbeitung basierende Nebelkompensation ermöglicht eine scharfe Bildgabe unter erschwerten Bedingungen wie z.B. bei Nebel.
•
An: Aktiviert die Nebelkompensation.
•
Aus: Deaktiviert die Nebelkompensation.
•
Vorgabe: Aus
[Ebene]
Die Kompensationsebene einstellen.
Das Bewegen des Schiebereglers in die Richtung “+” erhöht die Nebelkompensationsebene, das Bewegen des Schiebereglers in die Richtung “-” verringert sie. Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 4
[Farbsignalverstärkung]
Den Chromapegel (Farbdichte) einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, werden die Farben kräftiger und leuchtender. Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, werden die Farben gedämpft. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Farbton Ebene]
Die Farbtonebene der Bilder einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich der Rotanteil der Hautfarbe und verringert sich der Blauanteil der Farbe des Himmels.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, verringert sich der Rotanteil der Hautfarbe und erhöht sich der Blauanteil der Farbe des Himmels.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[Blende]
Die Blendenöffnung (Konturkorrektur) einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, werden die Umrisse des Bildes schärfer, und wenn Sie ihn in die Richtung “-” schieben, werden die Umrisse des Bildes weicher. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 16
[Schwarzabhebung]
Stellen Sie durch die Bewegung des Schiebereglers die Schwarzebene des Bildes ein.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird das Bild heller. Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird das Bild dunkler. Mit der [Rücksetz]-Taste können die Farben auf die Vorgaben zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
[DNR]
Die digitale Rauschunterdrückung wird automatisch zugeschaltet, wenn bei schwacher Beleuchtung Bildrauschen auftritt.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, wird der Rauschminderungseffekt verstärkt. Dadurch können viele Bildschatten auftreten.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, wird der Rauschminderungseffekt abgeschwächt. Dadurch treten weniger Bildschatten auf.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 128
Szenenregistrierung
[Szenendatei]
Die konfigurierten Bildqualitätseinstellungen können in einer Szenendatei gespeichert werden. Die entsprechende Szenendatei kann hier festgelegt werden.
Im Zeitplan abgespeicherte Szenendateien können auf der “Zeitplan”-Seite (→2.10 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan]) konfiguriert werden. Wenn der Zeitpunkt, zu dem Bilder betrachtet werden können, zeitlich beschränkt ist, kann dieser Zeitpunkt in im Zeitplan abgespeicherten Szenendateien so festgelegt werden, dass die Bilder unter optimalen Bedingungen betrachtet werden können.
[Szenendateititel]
Der unter “Szenendatei” angezeigte Name der Szenendatei (bis zu 10 Zeichen) kann geändert werden. Nur unter “1:”, “2:”, “3:”, und “4:” angezeigte Dateinamen können geändert werden.
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & \
[Laden]-Taste
Lädt die unter “Szenendatei” gewählten Einstellungen und wendet sie auf das derzeit angezeigte Bild an.
[Registrieren]-Taste
Die gegenwärtig angezeigten Bildqualitätseinstellungen können in der unter “Szenendatei” angezeigten Szenendatei abgespeichert werden.
2.5.5.2 Einrichten von Maskenbereichen
Hier wird erläutert, wie ein Bildbereich maskiert und die Helligkeit eingestellt wird.
Zum Einstellen des Maskenbereichs “Super Dynamic(SD)” auf “Aus” stellen.
1.
Das Setupmenü “Bildeinst.” aufrufen. (→2.5.4 Einstellung der Kameraoperationen [Kamera])
2.
Klicken Sie auf “+” an der linken Seite von “Super Dynamic(SD)”, um das SD-Detailmenü anzuzeigen.
3.
Die [Start]-Taste neben “Maskenbereich” anklicken.
→
Das Bild auf dem [Bild/Position]-Register wird in einem Rahmen in 63 Segmente (7x9) unterteilt angezeigt.
4.
Die Segmente anklicken, die maskiert werden sollen.
→
Die angeklickten Segmente werden maskiert und erscheinen nun weiß. Die Maskierung kann durch erneutes Anklicken aufgehoben werden.
5.
Nach der Maskierung auf die [Ende]-Taste klicken.
→
Der das Bild auf dem [Bild/Position]-Register umgebende Rahmen verschwindet.
WICHTIG
•
Eine Änderung der “Bild-Digitalisierung” in der Registerkarte [Bild] kann eine Verschiebung des Maskenbereichs zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Bild-Digitalisierung” die Position des Maskenbereichs überprüfen.
•
Die Konfigurierung von “HD Zusätzlicher elektronischer Zoom”, nachdem der Maskenbereich eingestellt ist, kann eine Verschiebung des Maskenbereichs zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Bild-Digitalisierung” die Position des Maskenbereichs überprüfen.
Anmerkung
•
Durch Anklicken der [Rücksetz]-Taste können alle Maskierungen aufgehoben werden.
2.5.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Presetposition” anklicken.
Auf dieser Seite können Presetpositionen abgespeichert, geändert und gelöscht werden.
Bei Änderung von Fokus, Helligkeit oder Zoomverhältnis werden die neu eingestellten Werte sofort auf die gerade auf dem [Bild/Position]-Register angezeigten Bilder angewendet.
WICHTIG
•
Während der Einstellung der Presetposition keine anderen Einstellungen ändern. Das Bild wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.
•
Mit dem Digital-Zoom-Verhältnis ist die Einstellung der Presetpositionen nicht mehr verfügbar.
•
Es können maximal 256 Presetpositionen festgelegt werden.
Anmerkung
•
Unter bestimmten Umgebungsbedingungen (z.B. Temperaturen unter 5° C) (41 °F) dauert das Anfahren einer Presetposition durch die Kamera länger.
Positions-Nr.
[Preset-ID]
Mit “An” oder “Aus” die Anzeige der Preset-ID aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
An: Preset-ID wird angezeigt.
•
Aus: Preset-ID wird nicht angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Bei Einstellungen unter “Preset-ID(0-9,A-Z)” oder “Preset-ID” müssen diese durch Anklicken der [Einst.]-Taste gültig gemacht werden.
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An” wird die eingegebene Preset-ID an der auf der “Allgemeines”-Seite, [Allgemeines]-Register, unter “Kameratitel-Position” festgelegten Stelle auf dem Bildschirm angezeigt. (→[Kameratitel-Position])
[Preset-ID(0-9,A-Z)]
Die in das angezeigte Bild einzublendende Preset-ID eingeben. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: 0-9, A-Z , a-z und folgende Symbole.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Vorgabe: Keine (leer)
Anmerkung
•
Die eingegebene Preset-ID wird neben der Presetnummer im Pulldown-Menü angezeigt. Wenn “Preset-ID” auf “An” steht, wird die Preset-ID in das angezeigte Bild eingeblendet.
[Autofokus]
Mit “Autom.” oder “Aus” die Fokus-Automatik nach Anfahren einer Presetposition aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
•
Autom.: Die Fokus-Automatik wird nach Anfahren einer Presetposition aktiviert.
•
Aus: Die Fokus-Automatik wird nach Anfahren einer Presetposition nicht aktiviert.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Handelt es sich um eine Presetposition zum Aufnehmen folgender Objekte, wird empfohlen, die Einstellung “Aus” zu wählen und den Fokus vor Abspeichern der Presetposition einzustellen.
–
Kontrastarmes Objekt
–
Objekt mit unveränderlicher Tiefe
–
Sehr helles Objekt wie z.B. eine Punktleuchte
[Verweilzeit]
Die Verweilzeit (Aufenthaltsdauer der Kamera an den einzelnen Presetpositionen) für die Presetsequenz wählen.
Aus/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s
•
Vorgabe: 10s
Anmerkung
•
Wenn die Preset-Sequenz arbeitet, werden Presetpositionen, die auf “Aus” gestellt sind, nicht bewegt, und die Sequenz verfährt zur nächsten Position.
•
Je nach der festgelegten Verweilzeit wird der Übergang zur nächsten Presetposition u. U. während des Autofokus-Betriebs gestartet.
•
Die Verwendung der Preset-Sequenz-Funktion über einen längeren Zeitraum führt zum Verschleiß der Antriebsteile und das Austauschintervall dieser Teile kann sich u. U. verkürzen. Beziehen Sie sich für die Verbrauchsmaterialien auf Wichtige Informationen auf der mitgelieferten CD-ROM.
[Super Dynamic(SD)]
Mit “An” oder “Aus” die Zuschaltung der Funktion Super Dynamic aktivieren bzw. deaktivieren. Diese Funktion kann auf jede Presetposition angewendet werden.
Dies ist nicht verfügbar, wenn “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)” für die “Bild-Digitalisierung” festgelegt ist.
Zu Einzelheiten über die Funktion Super Dynamic siehe “Funktion Super Dynamic” (→Funktion Super Dynamic).
•
An: Super Dynamic wird zugeschaltet.
•
Aus: Super Dynamic wird nicht zugeschaltet.
•
Vorgabe: Aus
[Ebene]
Stellen Sie die Super-Dynamic-Ebene (SD) ein.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, kann ein Motiv mit hohem Kontrast ohne Überbelichtung oder Unterbelichtung erfasst werden.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, können die Bildbestandteile mit mittlerer Helligkeit mit hoher Abstufung erfasst werden.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 28
[BLC/ HLC]
Wählen Sie eine der folgenden Optionen. Wenn “Super Dynamic(SD)” auf “An” oder “Intelligente Autom.” auf “An” steht, ist diese Einstellung nicht verfügbar.
•
Gegenlichtkompensation(BLC): Aktiviert die Funktion zur Gegenlichtkompensation(BLC).
•
HLC (Highlight Compensation): Aktiviert die Funktion zur HLC (Highlight Compensation). Die Funktion zur Highlightkompensation begrenzt die Überbelichtung von Motiven, die durch helles Licht (wie zum Beispiel von Fahrzeugscheinwerfern) in der Nacht verursacht wird.
•
Aus: Deaktiviert die Funktion zur Gegenlichtkompensation und Highlightkompensation.
•
Vorgabe: Aus
[BLC-Ebene]
Die BLC-Ebene einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich die Auswirkung der Gegenlichtkompensation.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, vermindert sich die Auswirkung der Gegenlichtkompensation.
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 16
[HLC-Ebene]
Die HLC-Ebene einstellen.
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “+” schieben, erhöht sich die Auswirkung der HLC (Highlight Compensation).
Wenn Sie den Schieberegler in die Richtung “-” schieben, vermindert sich die Auswirkung der HLC (Highlight Compensation).
Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
•
Vorgabe: 16
[Maskenbereich]
Wenn ein Maskenbereich festgelegt ist, wird der ausgewählte Bereich maskiert und Sie können die Helligkeit einstellen.
Wenn “Super Dynamic(SD)” auf “An” steht, kann dieser Posten nicht aktiviert werden.
Das Konfigurieren des Maskenbereichs ist auf 2.5.5.2 Einrichten von Maskenbereichen beschrieben.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten, [Helligkeit]-Tasten
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Einst.]-Taste
Zum Abspeichern von Presetpositionen.
[Löschen]-Taste
Löscht die der Positionsnummer entsprechende Presetposition.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Presetposition” schließen.
Abspeichern von Presetpositionen
1.
Eine Preset-Nummer wählen.
→
Die gewählte Preset-Nummer wird im Bereich “Positions-Nr.” angezeigt.
Wenn die angewählte Nummer bereits abgespeichert wurde, fährt die Kamera in die gewählte Position.
2.
Die Kamera in die gewünschte Richtung bewegen.
3.
Um die Preset-ID auf der “Live”-Seite anzuzeigen, “Preset-ID” auf “An” setzen und den gewünschten Positionstitel eingeben.
4.
Die Einstellungen “Autofokus” und “Verweilzeit” können für jede Position einzeln erfolgen.
5.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
6.
Die einzelnen Einstellungen wie “Super Dynamic” können für jede Position getrennt erfolgen. Die Einstellungen für “Super Dynamic”, “BLC/ HLC” und “Maskenbereich” werden sofort aktualisiert.
Anmerkung
•
Beim Abspeichern der Presetposition kann sich die Kameraorientierung geringfügig verschieben.
•
Wenn eine andere Einstellung als “Keine Szenendatei” für “Szenendatei” von “Bildeinst.” gewählt ist,können “Super”, “BLC/ HLC” und “Maskenbereich” nicht verwendet werden.
2.5.5.4 Einstellung von autom. Schwenken (Setupmenü “Autom. Schwenken”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Autom. Schwenken” anklicken (→2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Die das autom. Schwenken betreffenden Einstellungen können im Setup-Menü vorgenommen werden.
Anmerkung
•
Die Verwendung der autom. Schwenkfunktion über einen längeren Zeitraum führt zum Verschleiß der Antriebsteile und das Austauschintervall dieser Teile kann sich u. U. verkürzen. Beziehen Sie sich für die Verbrauchsmaterialien auf Wichtige Informationen auf der mitgelieferten CD-ROM.
Position
[Setup für linke Endlage]
Die Kamera über die Taste [Zoom], die Taste [Fokus] oder das Bedienfeld/die Bedientasten an den linken Endpunkt des autom. Schwenkens zum gewünschten Punkt bewegen. Dann die [Einst.]-Taste anklicken.
Die Einstellungen für Zoom und Fokus erfolgen zudem gleichzeitig.
Anmerkung
•
Die Operationen Schwenken, Neigen und Zoomen können auch über das [Bild/Position]-Register durchgeführt werden.
[Setup für rechte Endlage]
Die Kamera über das Bedienfeld/die Bedientasten an den rechten Endpunkt des autom. Schwenkens zum gewünschten Punkt bewegen. Dann die [Einst.]-Taste anklicken.
Autom. Schwenken
[Verweilzeit]
Eine der folgenden Verweilzeiten für den Start- und Endpunkt wählen.
0s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s
•
Vorgabe: 5s
[Geschwindigkeit]
Eine der folgenden Geschwindigkeiten für das autom. Schwenken wählen.
1°/s, 2°/s, 3°/s, 4°/s, 5°/s, 7°/s, 10°/s, 13°/s, 18°/s, 24°/s
•
Vorgabe: 13°/s
WICHTIG
•
Wenn “Autom. Schwenken” eingestellt ist, muss die [Einst.]-Taste angeklickt werden, um diese anzuwenden.
Anmerkung
•
Auch wenn das Zoomverhältnis für den Digital-Zoom festgelegt ist, beginnt die Kamera mit dem folgenden Zoomverhältnis oder niedriger zu schwenken:
60x:
34x:
[Endlosschwenk]
Für den Schwenkablauf können folgende Parameter aktiviert werden:
Aus: Schwenken zwischen linker und rechter Endposition.
An(im Uhrzeigersinn): Schwenken nach rechts.
An(entgegen Uhrzeigersinn): Schwenken nach links.
Vorgabe: Aus
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Autom. Schwenken” schließen.
2.5.5.5 Einstellung von Patrouillen (Setupmenü “Patrouille”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Patrouille” anklicken (→2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Hier, erfolgt die Einstellung von Patrouillen.
Die Funktion Patrouille kann auf das Erlernen der Einstellungen und des Betriebs für Schwenken, Neigen, Zoom und Fokus konfiguriert werden und diese erlernten Einstellungen und Betriebsvorgänge zur Bedienung der Kamera verwenden.
Anmerkung
•
Die Verwendung der Patrouillenfunktion über einen längeren Zeitraum führt zum Verschleiß der Antriebsteile und das Austauschintervall dieser Teile kann sich u. U. verkürzen. Beziehen Sie sich für die Verbrauchsmaterialien auf Wichtige Informationen auf der mitgelieferten CD-ROM.
Patrouillen-Einstellung
[Anzahl gespeicherter Patrouillen]
Die Patrouillen-Ablaufnummer wählen. Die Länge der speicherbaren Patrouillenabläufe ist je nach Ablaufnummer unterschiedlich.
•
1: Patrouille 1 kann mit Operationen von 2 Minuten Länge programmiert werden.
•
2: Patrouille 1 und Patrouille 2 können jeweils mit Operationen von 1 Minute Länge programmiert werden.
•
4: Patrouille 1, Patrouille 2, Patrouille 3 und Patrouille 4 können jeweils mit Operationen von 30 Sekunden Länge programmiert werden.
•
Vorgabe: 1
Anmerkung
•
Durch Verändern der Anzahl Patrouillenabläufe werden die betreffenden programmierten Operationen gelöscht.
[Patrouille speichern]
Auf [] neben “Patrouille-Nr.” klicken und im Pulldown-Menü eine Patrouillen-Nummer (1-4) wählen. Ein Sternchen (*) neben der Patrouillen-Nummer bedeutet, dass die Operation unter dieser Patrouillen-Nummer bereits programmiert ist.
Nachdem die Patrouillen-Nummer gewählt wurde, die [Speichern]-Taste anklicken, um die Speicherung der Kameraoperationen einzuleiten. Während des Speichervorgangs erscheint die Meldung “LEARNING (***S)” auf dem Bildschirm. “***S” gibt die noch verbleibende programmierbare Zeit an.
Den Programmiervorgang durch Anklicken der [Stop]-Taste beenden und die programmierten Kameraoperationen ablaufen lassen. Wenn die Restzeit Null Sekunden (0s) erreicht, werden alle Operationen automatisch abgebrochen.
Nachdem die Patrouillen-Nummer gewählt wurde, die [Prüfen]-Taste anklicken, um die programmierten Kameraoperationen ablaufen zu lassen.
Anmerkung
•
Folgende Kameraoperationen können programmiert werden.
–
Operationen aus der Startposition
Schwenken/Neigen/Zoom/Fokus
–
Kameraoperationen
Schwenken/Neigen/Zoom/Fokus/Anfahren von Presetpositionen
•
Die Fokus-Automatik kann in Verbindung mit Patrouillenabläufen nicht verwendet werden. Ein charakteristisches Merkmal von Vario-Objektives ist, dass von “Weit” her herangezoomte Bilder u.U. unscharf werden. Beim Programmieren von Zoomoperationen empfiehlt es sich im “Tele”-Bereich zu beginnen, um Unscharfheit zu reduzieren.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Patrouille” schließen.
2.5.5.6 Einstellung von Auto-Tracking (Setupmenü “Autom. Tracking”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Autom. Tracking” anklicken (→2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Hier, werden die Parameter für Auto-Tracking eingestellt.
Anmerkung
•
Unter den folgenden Bedingungen ist die automatische Tracking-Einrichtung nicht verfügbar:
–
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)”
–
Bei Einstellung von “Stabilisator” auf “An”
–
Wenn eine andere Option als “Aus” für “Smart Face Codierung” von “Smart Coding” für “Stream(1)” ausgewählt ist
–
Wenn “Max.Verschlusszeit” von “Bildeinst.” - “Lichtregelung” Folgendes ist:
Max. 2/30s/ Max. 4/30s/ Max. 6/30s/ Max. 10/30s/ Max.16/30s
•
Die Verwendung der autom. Tracking-Funktion über einen längeren Zeitraum führt zum Verschleiß der Antriebsteile und das Austauschintervall dieser Teile kann sich u. U. verkürzen. Beziehen Sie sich für die Verbrauchsmaterialien auf Wichtige Informationen auf der mitgelieferten CD-ROM.
Mit der autom. Tracking-Funktion kann Bewegung innerhalb eines vorgegebenen Alarmbereichs erkannt werden und die Bilder, die das erkannte Objekt zeigen, können automatisch verfolgt und erfasst werden.
Einstellung von Autom. Tracking
[Kamerahöhe]
Eine der unten aufgeführten Einbauhöhen für die Kamera wählen.
2,5m(8,5ft)/2,75m(9,0ft)/3,0m(10,0ft)/3,25m(11,0ft)/3,5m(11,5ft)/3,75m(12,5ft)/4,0m(13,5ft)/4,25m(14,0ft)/4,5m(15,0ft)/4,75m(16,0ft)/5,0m(16,5ft)/5,5m(18,5ft)/6,0m(20,0ft)/6,5m(21,5ft)/7,0m(23,5ft)/7,5m(25,0ft)/8,0m(26,5ft)/8,5m(28,5ft)/9,0m(30,0ft)/9,5m(31,5ft)/10,0m(33,5ft)/12,0m(40,0ft)/14,0m(46,5ft)/16,0m(53,5ft)/18,0m(60,0ft)/20,0m(66,5ft)/22,0m(73,5ft)/24,0m(80,0ft)/26,0m(86,5ft)/28,0m(93,5ft)/30,0m(100,0ft)
Vorgabe: 2,5m(8,5ft)
Anmerkung
•
Die eingestellte “Kamerahöhe” wird als Höhe für die Verfolgung des Zielobjekts und Höhe der Kamera herangezogen (H1: 2,5m(8,5ft) - 30,0m(100,0ft)).
•
Die Kamerahöhe kann automatisch mit der [Autom.]-Taste gemessen werden. Wenn sich jedoch ein Hindernis direkt unter der Kamera befindet oder der Autofokus nicht möglich ist, legen Sie die “Kamerahöhe” manuell fest.
WICHTIG
•
Die “Kamerahöhe” muss präsize eingestellt werden. Durch eine ungenaue Höheneinstellung reduziert sich die Erkennungs- und Tracking-Leistung wesentlich.
[Autom. Trackingalarm]
Das Alarmverhalten in Verbindung mit Auto-Tracking wählen.
Aus: Es erfolgt keine Alarm.
An (sofort): Während des Auto-Tracking-Vorgangs erfolgt durchgehend Alarm (in Abständen von 5 Sekunden).
An (nach Alarm-Wartezeit): Alarm erfolgt nur einmal, wenn Auto-Tracking durchgehend innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne stattfindet.
An (im voreingestellten Alarmbereich): Wenn das Zielobjekt den festgelegten Erkennungsbereich während des Auto-Tracking-Vorgangs betritt, erfolgt einmal Alarm. Zu Einzelheiten über Alarmbereiche siehe Alarmbereich.
Vorgabe: Aus
[Alarm-Wartezeit]
Bei Wahl von “An (nach Alarm-Wartezeit)” für “Autom. Trackingalarm” eine Wartezeit wählen.
1s/10s/30s/1Min./3Min./5Min.
Vorgabe: 10s
[Autom. Trackingdaten im Videostream]
Einen der folgenden Parameter für das Hinzufügen von Auto-Tracking zum Videostream wählen.
Aus: Es werden keine Auto-Tracking-Daten zu Bilddaten hinzugefügt.
An: Es werden Auto-Tracking-Daten zu Bilddaten hinzugefügt, aber der Umriss des Zielobjekts wird nicht auf der “Live”-Seite angezeigt.
An (bei Tracking-Videoanzeige): Es werden Auto-Tracking-Daten zu Bilddaten hinzugefügt, und der Umriss des Zielobjekts wird auf der “Live”-Seite angezeigt.
Vorgabe: Aus
Erweiterte Einstellungen
[Zoomen bei autom. Tracking]
Eine der unten aufgeführte Zoomsteuerung in Verbindung mit Auto-Tracking wählen.
Aus: Zoomsteuerung wird nicht durchgeführt.
An: Zoomsteuerung wird durchgeführt.
Vorgabe: An
[Objektgröße]
Eine der unten aufgeführten Objektgrößen wählen.
Klein (1/4 des Bildes): Das Zielobjekt wird auf ca. 1/4 (Länge) des Bildschirms vergrößert.
Mittel (1/2 des Bildes): Das Zielobjekt wird auf ca. 1/2 (Länge) des Bildschirms vergrößert.
Groß (3/4 des Bildes): Das Zielobjekt wird auf ca. 3/4 (Länge) des Bildschirms vergrößert.
Vorgabe: Klein (1/4 des Bildes)
Anmerkung
•
Die hier angegebenen Größen sollen nur als Anhaltswerte dienen. Je nach Umgebungs- und Tracking-Bedingungen kann die Anzeigegröße des Zielobjekts anders als erwartet ausfallen.
•
Vergrößern des Zielobjekts verringert die Tracking-Leistung.
[Empfindlichkeit]
Eine der unten aufgeführten Tracking-Empflindlichkeiten wählen.
Hoch/ Mittel/ Niedrig
Vorgabe: Mittel
Anmerkung
•
Eine niedrigere Empfindlichkeit kann dazu Fehlmeldungen reduzieren, wie z.B. durch einen schwankenden Baum, sie reduziert aber auch die Tracking-Leistung. Wird die Empfindlichkeit angehoben, ergibt sich zwar eine höhere Tracking-Leistung, aber gleichzeitig steigt die Möglichkeit von Fehlmeldungen. Die Einstellungen müssen an die Gegebenheiten am Einbauort angepasst werden.
[Autom. Trackingzeit]
Eine Zeit wählen, nach deren Ablauf der Tracking-Vorgang zwangsweise gestoppt wird.
Aus (unbegrenzt)/10s/20s/30s/40s/50s/1Min./2Min./3Min./5Min./10Min.
Vorgabe: Aus (unbegrenzt)
Anmerkung
•
Die Kamera stoppt in der Stellung, in der sie sich bei Ablauf der Auto-Tracking-Zeit befindet. Zum Zurückschalten auf Auto-Modus Selbstrückführung einstellen; am Ende des Tracking-Vorgangs wird die Selbstrückführungszeit gezählt und die Kamera auf Auto-Modus zurückgestellt.
[Oibjektsuche]
Eine Vorgehensweise bei Verlust des Zielobjekts wählen.
Aus: Der Tracking-Vorgang stoppt an der Stelle, wo das Zielobjekt verloren wurde.
Suchen: Bei Verlust des Zielobjekts sucht die Tracking-Funktion nach neuer Bewegung und setzt Auto-Tracking fort, wenn Bewegung erkannt wird.
Verkleinern: Bei Verlust des Zielobjekts, zoomt die Kamera weg, während die Auto-Tracking-Funktion nach neuer Bewegung sucht und Auto-Tracking fortsetzt, wenn Bewegung erkannt wird.
Vorgabe: Verkleinern
Alarmbereich
[Bereichswahl]
Auf [] neben “Bereich-Nr.” klicken und im Pulldown-Menü eine Bereich-Nummer (1-4) wählen. Ein Sternchen (*) neben der Bereich-Nummer bedeutet, dass der Bereich bereits programmiert ist. Bei Wahl von “An (im voreingestellten Alarmbereich)” (bei Intrusion in den Alarmbereich) in Verbindung mit “Autom. Trackingalarm”, wird der Alarmbereich aktiviert.
[Bereich-Nummern-Nachricht]
Anklicken von “Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll >>” bringt das [Benachrichtigung]-Register auf der Seite “Alarm” zur Anzeige. (→2.7.8 Einstellungen für die Alarmbenachrichtigung [Benachrichtigung])
Anmerkung
•
Der Alarmbereich kann für einzelne Presetpositionen nicht einzeln eingestellt werden. Der eingestellte Alarmbereich ist für alle Preset-Bereiche gültig.
Maskenbereich
[Bereichswahl]
Auf [] neben “Bereich-Nr.” klicken und im Pulldown-Menü eine Bereich-Nummer (1-4) wählen. Ein Sternchen (*) neben der Bereich-Nummer bedeutet, dass der Bereich bereits programmiert ist. Durch Festlegung einer Maske für Aufnahmebereiche (Bildschirm), die von der Bewegungsmeldung ausgeschlossen werden sollen, können Fehlmeldungen reduziert werden.
Anmerkung
•
Durch Festlegung einer Maske für Aufnahmebereiche (Bildschirm), die die Anzeige verfälschende Objekte wie schwankende Bäume, Straßen (mit vorbeifahrenden Fahrzeugen) oder große Flächen (Licht reflektierend) enthalten, können Fehlmeldungen reduziert werden.
•
Maskenbereiche können für einzelne Presetpositionen nicht einzeln eingestellt werden. Ein festgelegter Bereich gilt für alle Presetpositionen.
WICHTIG
•
Wenn das Zielobjekt während des Auto-Tracking-Vorgangs einen maskierten Bereich betritt, wird das Tracking unverändert fortgesetzt. Der Maskenbereich ist unter diesen Umständen nicht gültig.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Autom. Tracking” schließen.
WICHTIG
•
Unter folgenden Umständen kann die Verfolgung von Objekten nicht möglich sein oder es kann Fehlmeldung erfolgen.
–
wenn das Kontrastverhältnis zwischen Fotomotiv und Hintergrund zu gering ist
–
wenn sich Schmutz, Tropfen oder Spritzer auf der Frontabdeckung befinden
–
wenn sich die Beleuchtungsstärke drastisch ändert
–
wenn außer dem Fotomotiv noch zahlreiche andere in Bewegung befindliche Objekte vorhanden sind
–
bei einer Änderung an der optischen Achse (in vertikaler Richtung) der Kamera
–
wenn sich das Fotomotiv unmittelbar unter der Kamera bewegt
–
bei starkem Flimmern
–
wenn durch ein Fenster oder von der Straßenoberfläche reflektiertes Licht oder Gegenlicht in die Frontabdeckung einfällt
–
wenn das anvisierte Ziel hinter einem Strommast oder anderen Objekten versteckt ist
–
wenn sich das Fotomotiv an anderen in Bewegung befindlichen Objekten vorbeibewegt
–
wenn sich das anvisierte Zile zu schnell oder zu langsam bewegt
–
wenn die Kamera wackelt
•
Wir sind in keiner Weise haftbar für Unannehmlichkeiten, Verluste oder Schäden, die sich aus der Einstellung oder den Ergebnissen des Auto-Trackingsystems ergeben.
•
Diese Einstellung wird unter folgenden Umständen empfohlen, um die Zuverlässigkeit der Erkennung zu steigern.
–
Die Größe des Zielobjekts auf 1/5 des Überwachungsbildschirms (Länge) einstellen
Den Neigungswinkel auf 20° - 55° einstellen
Einrichten von Auto-Tracking-Kooperation
Wenn 2 oder mehr Kameras, die die Funktion autom. Tracking unterstützen, im Einsatz sind, kann die Verfolgung von Zielobjekten zwischen den einzelnen Kameras koordiniert werden. (Einstellung von Auto-Tracking-Kooperation)
In folgendem Beispiel werden die Einstellungen beschrieben, die erforderlich sind, damit Kamera 2 (IP-Adresse: 192.168.0.12) das Auto-Tracking von Kamera 1 (192.168.0.11) übernimmt, wenn das Zielobjekt während des Auto-Tracking-Vorgangs den Alarmbereich Nr.1 betritt (siehe unten).
1.
Den Bereich, in dem zusammenwirkendes Auto-Tracking durchgeführt werden soll, als Alarmbereich für Kamera 1 einstellen.
Die “Einstellung von Autom. Tracking”-Seite anzeigen.
In Verbindung mit “Autom. Trackingalarm” den Parameter “An (im voreingestellten Alarmbereich)” wählen und die [Einst.]-Taste anklicken.
Unter “Alarmbereich”, “Bereichswahl” im “Bereich-Nr.”-Pulldown-Menü Alarmbereich Nr. “1” wählen.
Beim Überwachen von Bildern die Vorgänge Schwenken/Neigen/Zoom durchführen und anschließend den Alarmbereich festlegen.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
2.
Für Kamera 2 die Presetposition für den Empfang von Befehlsbenachrichtigungen einstellen. (Die Presetposition so einstellen, dass der in Schritt 1 eingestellte Alarmbereich Nr. 1 auf dem Bildschirm liegt.)
Die “Presetposition”-Einstellseite aufrufen. (→2.5.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”))
Im “Preset”-Pulldown-Menü eine Presetnummer wählen.
Beim Überwachen von Bildern die Vorgänge Schwenken/Neigen/Zoom durchführen und anschließend den Presetposition festlegen.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
3.
Kamera 1 (IP-Adresse: 192.168.0.11) für die Befehlsbenachrichtigung einstellen.
Auf der “Alarm”-Seite den “Benachrichtigung”-Bildschirm aufrufen. (→2.7.8 Einstellungen für die Alarmbenachrichtigung [Benachrichtigung])
Unter “Panasonic-Alarmprotokoll”den Posten “Panasonic-Alarmprotokoll” auf “An” setzen und die [Set]-Taste anklicken.
Unter “Benachrichtigungsadresse” das Ankreuzfeld für “Alarm” neben “Adresse 1” markieren (eine beliebige Benachrichtigungsadresse kann gewählt werden) und unter “Bestimmungs-IP-Adresse” 192.168.0.12 eingeben.
“Autom. Tracking-Kooperation” auf “An” setzen und den Alarmbereich “1” wählen.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
4.
Die Einstellungen für Kamera 2 (IP-Adresse: 192.168.0.12) vornehmen, die Befehlsbenachrichtigungen von den anderen Kameras empfängt.
Auf der “Alarm”-Seite den “Alarm”-Bildschirm aufrufen. (→2.7.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm])
Unter “Alarm”den Posten “Befehlsalarm” auf “An” setzen und die [Einst.]-Taste anklicken.
“Befehlsalarm” für “Kamerabewegung bei Alarm” auf “Presets nach Absender” setzen und “Presets nach Absender >>” anklicken.
Im “Presets nach Absender”-Menü (→2.7.4.1 Einstellung von Presets nach Absender (Setupmenü “Presets nach Absender”)) das Ankreuzfeld neben “Autom. Tracking-Kooperation” für “Absenderadresse 1” markieren (eine beliebige Bestimmungsadresse kann gewählt werden) und als Absenderadresse 192.168.0.11 (Kamera 1) eingeben. Dann die in Schritt 2 eingestellte Presetposition wählen, die [Einst.]-Taste anklicken und die Seite schließen.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
5.
Auto-Tracking-Kooperation kann durch Starten von Auto-Tracking für Kamera 1 aktiviert werden.
Anmerkung
•
Während des autom. Tracking funktionieren “Stabilisator” und “Smart Face Codierung” nicht.
2.5.5.7 Einstellung der Orientierung/Winkel-Einstellung (“Orientierung/Winkel” Setup-Menü)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Orientierung/Winkel” anklicken (→2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Hier, werden Informationen in Bezug auf die Orientierung/Winkel-Einstellung eingestellt. Bei Anzeige dieser Seite wird die Schwenk-/Neigeposition an die als Norden eingestellte Position verlegt.
Orientierung/Winkel einstellen
[Norden einstellen]
Bei Einstellung von “Kamerapositionsanzeige” auf “Richtungsanzeige” wird statt des Preset-Titels eine von acht Richtungen angezeigt, solange sich die Kamera nicht an der Presetposition befindet.
Zur Bestimmung der Richtungsanzeige die Schwenkposition auf die Anzeige (N = Norden) ausrichten.
[Einstellung Schwenkrichtung 0°]
Konfigurieren Sie die Schwenken 0° Orientierung-Einstellung. Wenn die Schaltfläche [Einst.] -Schaltfläche klicken Sie nach dem Einstellen der Sichtwinkel mit der Bedienfläche/Bedientasten, die derzeitige Richtung von der Waagschale ist auf diese Weise 0°. Mit der [Rücksetz]-Taste kann die Einstellung auf die Vorgabe zurückgesetzt werden.
Anmerkung
•
Der Neigungswinkel auf 0° ist nicht konfiguriert.
•
Auch wenn die Schwenk 0° Richtung geändert wird, gibt es keine Änderung an den bereits konfigurierten Presetpositionen. Der Bereich der Auto-Schwenk-Einstellung und die Aktionen der bereits konfigurierten Patrouille-Einstellung werden ebenfalls nicht geändert.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Orientierung/Winkel” schließen.
2.5.5.8 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”)
Auf der Seite “Bild/Audio”, [Bild/Position]-Register, die [Erweiterte Einstellungen]-Taste für “Privatzone” anklicken (→2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position]).
Bereiche, die auf dem Überwachungsbildschirm nicht angezeigt werden sollen, können als Privatzonen festgelegt und von der Anzeige ausgeschlossen werden. Entsprechend der unter “Anzahl der Privatzonen” getroffenen Festlegung können bis zu 8 bzw. 32 Privatzonen eingestellt werden (→[Anzahl der Privatzonen]).
Zum Einrichten von Bereichen die Maus über den Bildschirm ziehen.
Anmerkung
•
Das Ausblenden von Privatzonen funktioniert nicht während die Kamera sich im Aufwärmzustand befindet, kurz nach der Einschaltung oder während die Kameraposition aktualisiert wird.
•
In Abhängigkeit von der Schwenk-/Neigungsrichtung (insbesondere bei Neigungswinkeln im Bereich von 45° - 90°) und vom Zoomverhältnis kann es vorkommen, dass ein als Privatzone eingerichteter Bereich sichtbar wird. Nach der Einstellung von Privatzonen noch einmal kontrollieren, dass diese nicht sichtbar sind.
•
Konfigurieren Sie die Privatzone neu, wenn die Art und Weise der Kamerabefestigung geändert wird.
Zone einstellen
[Zone wählen]
Auf [] neben “Zone-Nr.” klicken und aus dem Pulldown-Menü eine Zonennummer (1-8 oder 1-32) auswählen.
Ein Sternchen (*) neben der Zonennummer bedeutet, dass die Nummer bereits an eine Privatzone vergeben ist.
Zum Einrichten einer Privatzone wird durch Ziehen der Maus ein Bereich festgelegt.
Nach dem Positionieren der Kamera die [Einst.]-Taste anklicken. In diesem Fall wird ein etwas breiterer Bereich als angegeben konfiguriert.
Um eine abgespeicherte Privatzone zu löschen, die entsprechende Zonennummer wählen und die [Löschen]-Taste anklicken.
Mit der [Abbrechen]-Taste kann die Einstellung bzw. Löschung aufgehoben werden.
Anmerkung
•
Die Privatzone größer bemessen als das zu versteckende Objekt.
Damit die Privatzone möglichst genau platziert wird, insbesondere bei Zoom-Einstellung “Weit”, sollte bei der Einstellung ein Zoomverhältnis zwischen 1x und 3x gewählt werden.
•
Die Operationen Schwenken, Neigen und Zoomen können auch über das [Bild/Position]-Register durchgeführt werden.
•
Wenn unter “Privatzone” der Posten “Grau” gewählt wurde, wird bei der Wahl von “Zone-Nr.” in der Bildmitte eine Maske angezeigt, die blinkt, während ihre Farbe wie folgt wechselt: Dunkelgrau → Farblos → Hellgrau
•
Die maximale Anzahl der auf dem 1fach-Bildschirm darstellbaren Privatzonen ist auf 8 begrenzt, auch wenn unter “Anzahl der Privatzonen” der Wert “32” gewählt wurde. Je nach Position der konfigurierten Privatzonen und der Betriebsart der Kamera werden Privatzonen eventuell automatisch zusammengelegt und in maximal 8 Zonen dargestellt.
•
Wird der Wert unter “Anzahl der Privatzonen” von “32” auf “8” geändert, werden nur die Privatzonen Nr. 1-8 angezeigt.
[Zoom] -Tasten, [Fokus]-Tasten, [Helligkeit]-Tasten, Bedienfläche/Bedientasten und [Go]-Taste
Die Bedienfläche/Bedientasten sind auf 1.1.2 “Live”-Seite beschrieben.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Privatzone” schließen.
2.5.5.9 VIQS-Einstellungen
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bild/Position]-Register, die [Setup>>]-Taste für “VIQS” anklicken. (→2.5.5 Bild- und Presetpositionseinstellungen [Bild/Position])
Die zu VIQS gehörigen Punkte können mit diesem Menü konfiguriert werden.
VIQS ist die Abkürzung für Variable Image Quality Specified area (Bereich für variierbare Bildqualität) und ermöglicht es, die Bildqualität innerhalb eines vorgegebenen Bereichs zu erhöhen.
Die Bildqualität kann innerhalb eines vorgegebenen Aufnahmebereichs (Bild) angehoben werden.
Außerdem kann der Umfang der Bilddaten verringert werden, indem die Bildqualität in anderen Bereichen reduziert wird.
Die VIQS-Einstellung steht nur bei H.265- und H.264-Bildern zur Verfügung.
VIQS kann auf Presetpositionnummern 1 bis 8 sowie auf andere Einstellungen als Presetpositionen eingestellt werden; und bis zu 8 VIQS-Bereiche können für jede Presetposition eingestellt werden.
Bei Wahl von H.264-Bildern unter “Stream” kann das Bild nach der Konfigurierung von VIQS überprüft werden, indem die [Prüfen]-Taste angeklickt wird. Zum Überprüfen kann auch ein H.264- oder H.265-Bild auf der “Live”-Seite angezeigt werden.
VIQS-Bereich
[Presetposition wählen]
Zum Konfigurieren eines VIQS-Bereichs die Presetposition des festzulegenden VIQS-Bereichs wählen und dann auf die [Start]-Taste klicken.
Zum Festlegen eines VIQS-Bereichs außerhalb der Preset-Bereiche “Außer Presetpositionen” wählen.
[Bereich]
Der erste in einem Bild definierte VIQS-Bereich wird als Bereich 1 abgespeichert. (Darauf folgend eingestellte Bereiche werden laufend nummeriert.)
[Mitte]
Anklicken der [Mitte]-Taste legt den gesamten Bereich als VIQS-Bereich fest, und “1(Weiß)” wird automatisch auf “Bereich” angewendet.
[Status]
Mit “An” oder “Aus” das Einrichten von VIQS-Bereichen aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: VIQS-Bereich wird eingerichtet.
•
Aus: VIQS-Bereich wird nicht eingerichtet.
•
Vorgabe: Aus
[Löschen]-Taste
Löscht den VIQS-Bereich. Zum Löschen des VIQS-Bereichs diese Taste anklicken.
[Ebene]
Hier wird der Bildqualitätsunterschied zwischen festgelegten und nicht festgelegten Bereichen konfiguriert. Je größer der Qualitätsunterschied, desto mehr wird die Bildqualität im nicht festgelegten Bereich reduziert. Auf diese Weise kann das Volumen der Bilddaten reduziert werden.
0 Min/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Max.
•
Vorgabe: 5 Normal
2.5.5.10 Einstellung des VIQS-Bereichs
Den VIQS-Bereich in den unten beschriebenen Schritten vorgeben.
1.
Den Bereich durch Ziehen der Maus auf dem Bildschirm festlegen (bis zu 8 Bereiche).
→
Der festgelegte Bereich wird “1(Weiß)” benannt und in einem Rahmen dargestellt.
Die Bereiche werden mit 1 beginnend laufend nummeriert. Die auf die Bereichsnummer folgende Farbe gibt die Farbe des Rahmens an.
2.
Hier wird der Bildqualitätsunterschied zwischen festgelegten und nicht festgelegten Bereichen konfiguriert. Je größer der Qualitätsunterschied, desto mehr wird die Bildqualität im nicht festgelegten Bereich reduziert. Auf diese Weise kann das Volumen der Bilddaten reduziert werden.
3.
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie mit “An”/“Aus” ein verteiltes Bild “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” oder “Stream(4)”.
4.
Die [Einst.]-Taste anklicken.
→
Die Einstellungen der Kamera werden aktualisiert. Die [Löschen]-Taste unter dem zu löschenden Bereich anklicken.
5.
Die [Prüfen]-Taste anklicken.
→
Das Bild (“Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)”, oder “Stream(4)”), dessen [Prüfen]-Taste angeklickt wurde, wird angezeigt. 3 Sekunden nach Öffnen eines neuen Fensters kann die aktuelle Ausgangsbitrate in Kombination mit dem festgelegten VIQS-Bereich überprüft werden.
WICHTIG
•
Einstellungen werden nicht endgültig, wenn die [Einst]-Taste nicht angeklickt wird.
•
Zum Überprüfen des Bildes nach dem Einrichten von VIQS ein H.264- oder H.265-Bild auf der “Live”-Seite anzeigen oder die [Prüfen]-Taste unter “Stream” anklicken.
•
Die Ausgangsbitrate variiert je nach Fotomotiv. Die Bitraten sollten anhand tatsächlicher Fotomotive beim Betrieb der Kamera überprüft werden.
•
Bei der Verwendung von “Smart Face Codierung” kann der “VIQS-Bereich” nicht aktiviert werden.