2.7.3 Ändern der AUX-Benennung [Alarm]
Auf der “Alarm”-Seite das [Alarm]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Bezeichnungen “AUX”, “Öffnen” und “Schließen” auf der “Live”-Seite können geändert werden.
AUX-Titel
[AUX (max. 10 Zeichen)]
Auf der “Live”-Seite eine Bezeichnung für “AUX” eingeben.
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: AUX
[Öffnen (max. 5 Zeichen)]
Auf der “Live”-Seite eine Bezeichnung für “Öffnen” unter “AUX” eingeben.
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Öffnen
[Schließen (max. 5 Zeichen)]
Auf der “Live”-Seite eine Bezeichnung für “Schließen” unter “AUX” eingeben.
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Schließen
Anmerkung
•
Wenn die AUX-Einstellung nicht verfügbar ist, kann der AUX-Name nicht geändert werden.
•
Die AUX-Klemme kann auf der “Live”-Seite beliebig umgeschaltet werden (Open/Close). Soll z.B. die Beleuchtung am Kamerastandort gesteuert werden, so kann ein Lampenregler an die Klemme angeschlossen und die Beleuchtung am Kamerastandort ferngesteuert werden.