2.11.2 Aktualisieren der Firmware [Upgrade]
Auf der “Wartung”-Seite das [Upgrade]-Register anklicken. (→2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite kann die Firmware überprüft und auf die neueste Version aktualisiert werden. Zur Aktualisierung der Firmware wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
[Modell-Nr.], [MAC-Adresse], [Seriennummer], [Firmware-Version], [IPv6-Adresse], [Installationszähler für Viewer-Software], [Zeit seit Herstellungsdatum]
Die Informationen zu jedem Posten werden angezeigt.
[Erweiterungssoftware >>]
Eine Verknüpfung für den Bildschirm zur Aktivierung der Installation der Erweiterungssoftware wird angezeigt.
Weitere Informationen zur Erweiterungssoftware finden Sie auf unterer Website (https://security.panasonic.com/kms/ <Kontroll-Nr.: C0103>).
1.
Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über das Herunterladen der neuesten Firmware-Version auf einen PC.
WICHTIG
•
Verwenden Sie kein Leerzeichen für den Verzeichnisnamen.
2.
Auf die [Durchsuch...]-Taste klicken und die herunterzuladende Firmware angeben.
Anmerkung
•
Die neuesten Firmware-Versionen finden Sie auf unserer Webseite. Die Firmware ist eine ZIP-Datei. Nach dem Herunterladen der Datei, diese entpacken und die Datei mit der Erweiterung “.img” ausführen, um die Firmware zu aktualisieren.
–
Bei Einsatz der Kamera in Japan
https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html
–
Bei Einsatz der Kamera außerhalb Japans
https://security.panasonic.com/support/
•
Zum Besuch der Webseite ist ein Internetanschluss erforderlich.
3.
Durch Anklicken der der gewünschten Option entsprechenden Radiotaste festlegen, ob die Einstellungen nach der Aktualisierung der Firmware initialisiert werden sollen oder nicht.
Vorgabe: Nach dem Upgrade nicht auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen.
Anmerkung
•
Bitte beachten, dass die Einstellungen nach einer Initialisierung nicht wieder eingespielt werden können.
4.
Die [Ausführ.]-Taste anklicken.
→
Ein Dialogfeld fordert zur Bestätigung auf.
WICHTIG
•
Überprüfen Sie stets nach der Aktualisierung auf dieser Seite die Version.
•
Nach dem Upgrade die temporären Internetdateien löschen. (→3.3 Fehlersuche)
•
Zum Aktualisieren der Firmware einen PC verwenden, der in demselben Subnetz wie das Gerät liegt.
•
Bei der Aktualisierung der Firmware den Anweisungen des Fachhändlers folgen.
•
Bei der Aktualisierung der Anwendersoftware die Firmware mit der vorgeschriebenen Datei (Erweiterung:img) aktualisieren.
Die Benennung der Aktualisierungsdatei ist “Modellbezeichnung (In Kleinbuchstaben eingeben. “WV-” weglassen.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” bezeichnet die Version der Firmware.)
•
Während der Aktualisierung darf die Kamera nicht ausgeschaltet werden.
•
Bis Ende des Aktualisierungsvorgangs keine Bedienungshandlungen vornehmen.
•
Bei Wahl von “Nach Upgrade auf Vorgaben rücksetzen (außer Netzwerkeinstellungen)” werden folgende Netzwerkeinstellungen im Rahmen der Firmware-Aktualisierung nicht auf die Vorgaben zurückgesetzt.
DNS-Primäradressen- und DNS-Sekundäradressen-Einstellungen für IPv4, DNS-Primäradressen- und DNS-Sekundäradressen-Einstellungen für IPv6, An/Aus für DHCP, IP-Adresse, Subnet Maske, Standard-Gateway, HTTP-Port, HTTPS-Port, Anschlussprotokoll (HTTP/HTTPS), CRT-Schlüssel, CA-Zertifikat, UPnP-Einstellung, Übertragungsgeschwindigkeit, Bandbreitenskalierung (Bitrate), Uhrzeit & Datum, Presetposition.
•
Jede Installation der Viewer-Software auf einem PC muss durch eine Lizenz gedeckt sein. Bitte beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über die Software-Lizenz.