2.4.7 Konfigurieren Sie die Überlagerungsbild-Funktion [Überlagerungsbild]
Die Überlagerungsbild-Funktion ist eine Funktion, die ein zur Kamera hochgeladenes Bild über ein Livebild legt und es als Überlagerungsbild anzeigt.
Auf der “Allgemeines”-Seite das [Überlagerungsbild]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen bezüglich der Überlagerungsbild-Funktion können auf dieser Seite konfiguriert werden.
[Überlagerungsanzeige]
Wählen Sie “An” oder “Aus”, um zu bestimmen, ob ein hochgeladenes Bild überlagert angezeigt werden soll.
An: Zeigt ein hochgeladenes Bild überlagert an.
Aus: Zeigt ein hochgeladenes Bild nicht überlagert an.
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Wenn “An” für [Überlagerungsanzeige] eingestellt ist, wird ein überlagertes Bild während der Aufzeichnung auf die SD-Speicherkarte aufgezeichnet.
Anmerkung
•
Wenn “Zeichengröße” unter “OSD” “150%” oder “200%” ist, ist “Überlagerungsbild” nicht auswählbar.
[Bildauswahl]
Laden Sie eine Bilddatei, das mit der Kamera überlagert werden soll, mit dem folgenden Verfahren hoch.
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Referenz] und wählen Sie eine auf dem PC gespeicherte Bilddatei aus.
2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Ausführen], um das ausgewählte Bild zur Kamera hochzuladen.
Wenn das Bild hochgeladen ist, wird das hochgeladene Bild überlagert auf der Anzeige angezeigt.
Bilddateien mit den folgenden Eigenschaften sind für die Überlagerungsanzeige verfügbar.
•
Bildformat: 8 Bit-Bitmap (BMP: Windows-Formatiert)
•
Bildgröße: 24 Pixel×24 Pixel - 512 Pixel×512 Pixel
•
Dateigröße: 257 KB oder weniger
Anmerkung
•
Speichern Sie Bilddateien in einem Ordner, dessen Name kein Leerzeichen oder Zwei-Byte-Code enthält. Ein Bild, das in einem Ordner gespeichert ist, dessen Name ein Leerzeichen oder einen Zwei-Byte-Code enthält, kann eventuell nicht hochgeladen werden.
•
Die hochzuladenden Bilder werden gespeichert, wenn sie hochgeladen sind.
WICHTIG
•
Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera nicht aus und bedienen Sie die Kamera nicht, während eine Bilddatei hochgeladen wird.
•
Die Größe des anzuzeigenden Bilds wird entsprechend der Auflösung des Live-Bilds verringert. Da das hochgeladene Bild manchmal mit schlechter Bildqualität angezeigt werden kann, überprüfen Sie die Live-Bildseite, wenn Bilder überlagert angezeigt werden.
[Position]
Die Anzeigeposition des hochgeladenen Bilds (obere linke Ecke des Bilds) wird mit [X]- und [Y]-Koordinaten angezeigt.
Es gibt folgende zwei Methoden, die Anzeigeposition des hochgeladenen Bildes zu ändern.
•
Ziehen und verschieben Sie das aktuell angezeigte hochgeladene Bild mit der Maus.
•
Geben Sie die Koordinaten für [X] und [Y] ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Einst.].
Verfügbare Zahlen:
–
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “3 Megapixel [4:3](60fps-Modus)”
X: 0 – (639 minus die horizontale Länge des hochgeladenen Bilds)
Y: 0 – (479 minus die vertikale Länge des hochgeladenen Bilds)
–
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9](30fps-Modus)” oder “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)” für “Bild-Digitalisierung”
X: 0 – (639 minus die horizontale Länge des hochgeladenen Bilds)
Y: 0 – (359 minus die vertikale Länge des hochgeladenen Bilds)
Vorgabe: Mitte des Live-Bilds
Anmerkung
•
Ein roter Rahmen, der die Anzeigeposition darstellt, wird während des Ziehens des hochgeladenen Bilds angezeigt.
•
Koordinaten, bei denen das hochgeladene Bild außerhalb des Einstellungsbildschirms liegt, können nicht eingestellt werden.
•
Wenn ein hochgeladenes Bild durch Mausbedienung bewegt wird, wird die Anzeigeposition gespeichert, auch wenn nicht auf die Schaltfläche [Einst.] geklickt wird.
•
Wenn ein hochgeladenes Bild zum Rand des Bildschirms bewegt wird, kann eventuell eine Lücke zwischen dem Bild und dem Bildschirmrand bleiben.
WICHTIG
•
Nachdem die Einstellungen für [Bild-Digitalisierung] geändert wurden, überprüfen Sie die Anzeigeposition des hochgeladenen Bilds. Wenn die Anzeigeposition abweicht, konfigurieren Sie die Anzeigepositions-Einstellung erneut.
Wenn das hochgeladene Bild außerhalb des Einstellungsbildschirms angezeigt werden soll, wird die ursprüngliche Anzeigeposition (Mitte des Live-Bilds) wiederhergestellt.
[Permeation]
Wählen Sie “An” oder “Aus”, um zu bestimmen, ob die unter [Auswahl der Farbe, die durchleuchten soll] ausgewählte Farbe transparent sein soll.
An: Gibt der unter [Auswahl der Farbe, die durchleuchten soll] ausgewählten Farbe Transparenz.
Aus: Gibt der Farbe keine Transparenz.
Vorgabe: Aus
[Auswahl der Farbe, die durchleuchten soll]
Wählen Sie eine Farbe, die durchsichtig sein soll, mit dem folgendem Verfahren aus.
1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Farbauswahl]. Ein Unterfenster, das das hochgeladene Bild anzeigt, wird angezeigt.
2) Klicken Sie auf eine Farbe, die im angezeigten Bild durchsichtig erscheinen soll. Die ausgewählte Farbe und die RGB-Werte werden angezeigt.
3) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen], um das Unterfenster zu schließen.
4) Klicken Sie zuletzt auf die Schaltfläche [Einst.]. Die ausgewählte Farbe wird durchsichtig.