2.5.1 Einstellung der Bild-Digitalisierung [Bild]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Bild]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
[Bild-Digitalisierung]
•
2 Megapixel [16:9](30fps-Modus)/2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)/3 Megapixel [4:3](60fps-Modus)
–
Vorgabe: 2 Megapixel [16:9](30fps-Modus)
WICHTIG
•
Eine Änderung der “Bild-Digitalisierung” bei der Einstellung folgender Bereiche kann eine Verschiebung der Bereiche zur Folge haben. Es empfiehlt sich daher, die Bereiche nach der Einstellung der “Bild-Digitalisierung” vorzunehmen.
–
Maskenbereich (→2.5.5.2 Einrichten von Maskenbereichen)
–
Privatzone (→2.5.5.8 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”))
–
VMD-Bereich (→2.7.5 VMD-Einstellungen [VMD-Bereich])
–
VIQS-Bereich (→2.5.5.9 VIQS-Einstellungen)
–
Überlagerungsbild (→2.4.7 Konfigurieren Sie die Überlagerungsbild-Funktion [Überlagerungsbild])
Anmerkung
•
Wenn “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)” ausgewählt wird, ist die 60 fps-Übertragung möglicherweise nicht für die Mehrfach-Stream-Übertragung verfügbar und das Bild wird u. U. unterbrochen angezeigt. Wenn des Weiteren gleichzeitig Audioton übertragen wird, erfolgt die 30 fps-Übertragung. Beziehen Sie sich für andere Stream-Übertragungsbedingungen auf unsere nachfolgende Webseite.
https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.: C0309>
•
Wenn “VIQS-Bereich” aktiviert ist und der Wert des Bildseitenverhältnisses von “4:3” zu “16:9” geändert wird, sicherstellen, dass der Einstellwert für VIQS innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.