2.4.1 Grundeinstellungen [Allgemeines]
Auf der “Allgemeines”-Seite das [Allgemeines]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite können Einstellungen wie Kameratitel und Zeit und Datum vorgenommen werden.
[Sprache]
Die Sprache wählen, in der die Anzeige bei Zugriff auf die Kamera anfänglich erfolgt.
Autom./Englisch/Japanisch/Italienisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Chinesisch/Russisch/Portugiesisch
•
Autom.: Die Browser-Sprache wird automatisch gewählt. Wenn die Kamera die Browser-Sprache nicht unterstützt, wird Englisch gewählt.
•
Vorgabe: Autom.
Die Anzeigesprache auf der “Live”-Seite kann ebenfalls geändert werden. (→1.1.2 “Live”-Seite)
Anmerkung
•
Wenn Japanisch ausgewählt wird, werden diagnostische E-Mails und die Anzeigen in Mobiltelefonen auf Japanisch angezeigt.
Wenn Chinesisch ausgewählt wird, werden die Anzeigen in Mobiltelefonen auf Chinesisch angezeigt.
Wenn eine andere Sprache ausgewählt wird, werden diagnostische E-Mails und die Anzeigen in Mobiltelefonen auf Englisch angezeigt.
[Kameratitel]
Den Titel der Kamera eingeben. Nach Eingeben des Kameratitels die [Einst.]-Taste anklicken. Der eingegebene Titel erscheint im “Kameratitel”-Feld.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Die Modell-Nr. wird angezeigt.
[Datum/Uhrzeit]
Aktuelle Zeit und Datum einstellen. Wenn für “Zeitanzeigeformat” “12h” gesetzt wird, sind “AM” und “PM” wählbar.
•
Einstellbereich: Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
WICHTIG
•
Die Zeit am NTP-Server abgleichen, wenn der Betrieb des Systems eine genauere Einstellung von Uhrzeit und Datum erfordert. (→2.9.2.3 Einstellung des NTP-Servers)
[Datum/Uhrzeit Anzeige]
Mit An/Aus die Anzeige des Datums und der Uhrzeit auf einem Bild aktivieren bzw. deaktivieren. “Aus” wählen, wenn das Datum und die Zeit nicht angezeigt werden sollen.
•
Vorgabe: An
[Zeitanzeigeformat]
Als Zeitanzeigeformat “24Std.” und “12h” wählen. Unter “Datum/Uhrzeit” die aktuelle Stunde im gewählten Format eingeben.
•
Vorgabe: 24Std.
[Zeit-/Datum-Anzeigeformat]
Ein Anzeigeformat für Zeit/Datum wählen. Bei Einstellung von “Zeitanzeigeformat” auf “24Std.” und “Datum/Uhrzeit” auf “2016/04/01 13:10:00” werden Zeit und Datum wie folgt angezeigt:
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2016 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2016 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2016 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2016/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2016 13:10:00
•
Vorgabe: Mmm/DD/YYYY
[Datum/Zeit-Position]
Wählen Sie die Position der Anzeige der Zeit und des Datums in einem Bild.
•
Oben links: Die Informationen werden in der oberen linken Ecke der Anzeige angezeigt.
•
Unten links: Die Informationen werden in der unteren linken Ecke des Hauptbereichs der Anzeige angezeigt.
•
Oben Mitte: Die Informationen werden in der oberen Mitte der Anzeige angezeigt.
•
Unten Mitte: Die Informationen werden in der unteren Mitte der Anzeige angezeigt.
•
Oben rechts: Die Informationen werden in der oberen rechten Ecke der Anzeige angezeigt.
•
Unten rechts: Die Informationen werden in der unteren rechten Ecke des Hauptbereichs der Anzeige angezeigt.
•
Vorgabe: Oben links
[NTP]
Anklicken von “NTP >>” bringt das [Erweitert]-Register auf der Seite “Netzwerk” zur Anzeige. (→2.9.2.3 Einstellung des NTP-Servers)
[Zeitzone]
Die Zeitzone für den Ort wählen, an dem die Kamera installiert ist.
•
Vorgabe: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Sommerzeit)]
Durch Wahl von “Ein”, “Aus” oder “Autom.” Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren. Diesen Posten einstellen, wenn am Standort der Kamera Sommerzeit eingeführt ist.
•
Ein: Umschaltung auf Sommerzeit. Bei Sommerzeit erscheint links der angezeigten Zeit ein Sternchen (*).
•
Aus: Keine Umschaltung auf Sommerzeit.
•
Autom.: Aktiviert die Umschaltung auf Sommerzeit entsprechend den Einstellungen unter “Startzeit und -datum” und “Endzeit und -datum” (Monat, Woche, Wochentag, Zeit).
•
Vorgabe: Aus
[Startzeit und -datum] [Endzeit und -datum]
Wenn “DST(Sommerzeit)” auf “Autom.” steht, Uhrzeit und Datum der Start- und der Endzeit (Monat, Woche, Wochentag, Zeit) wählen.
[Anzeige der Kameratitel-Anzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Einblendung des Kameratitels auf dem Bildschirm ein- bzw. ausschalten. Bei Wahl von “An” wird die unter “Kameratitel-Anzeige” eingegebene Zeichenfolge an der als “Kameratitel-Position” festgelegten Position angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
[Kameratitel-Anzeige]
Die auf dem Bild anzuzeigende Zeichenfolge eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: 0-9, A-Z , a-z und folgende Symbole.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Vorgabe: Keine (leer)
[Kameratitel-Position]
Wählen Sie die Position, an der die Zeichenfolge auf der Anzeige angezeigt wird.
•
Oben links: Die Zeichenfolge wird im oberen linken Teil der Anzeige angezeigt.
•
Unten links: Die Zeichenfolge wird im unteren linken Teil der Anzeige angezeigt.
•
Oben Mitte: Die Zeichenfolge wird mittig oben auf dem Bildschirm angezeigt.
•
Unten Mitte: Die Zeichenfolge wird mittig unten auf dem Bildschirm angezeigt.
•
Oben rechts: Die Zeichenfolge wird im oberen rechten Teil der Anzeige angezeigt.
•
Unten rechts: Die Zeichenfolge wird im unteren rechten Teil der Anzeige angezeigt.
•
Vorgabe: Oben links
[OSD] - [Zeichengröße]
Wählen Sie die Zeichengröße des Datums und der Zeit und den Text, der im Bild angezeigt wird.
•
100%*: Die Bild-Digitalisierung von VGA oder niedriger zeigt die Zeichengröße in 150% an. Eine größere Bild-Digitalisierung als VGA wird in der Standardgröße angezeigt.
•
100%: Anzeigen in der Standardgröße.
•
150%: Anzeigen mit 150% der Standardgröße.
•
200%: Anzeigen mit 200% der Standardgröße.
•
Vorgabe: 100%*
WICHTIG
•
Wenn die Einstellungen für [Datum/Zeit-Position] und [Kameratitel-Position] voneinander abweichen, ist die Bildwiederholfrequenz möglicherweise niedriger als der angegebene Wert.
•
Wenn die Einstellungen für [Datum/Zeit-Position] und [Kameratitel-Position] voneinander abweichen, werden Zeichen möglicherweise je nach der Einstellung [Zeichengröße] und der Anzahl verwendeter Zeichen falsch oder überlappend angezeigt. Bestätigen Sie nach Beenden der Einstellungen das Ergebnis auf der Seite “Live”.
•
Wenn “150%” oder “200%” für [Zeichengröße] ausgewählt ist, kann die Bildwiederholfrequenz niedriger sein, als der angegebene Wert.
•
In Abhängigkeit von der Einstellung und der Anzahl der Zeichen, die für die [Zeichengröße] verwendet werden, und der Bilderfassungsgröße kann es sein, dass die auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen abgeschnitten werden. Bestätigen Sie nach Beenden der Einstellungen das Ergebnis auf der Seite “Live”.
Anmerkung
•
Wenn “An” für “Überlagerungsanzeige” ausgewählt ist, kann “Zeichengröße” nicht auf “150%” oder “200%” eingestellt werden.
[Helligkeitsstatusanzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Anzeige des Helligkeitswerts auf der “Live”-Seite bei der Helligkeitseinstellung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: An
[Stabilisator]
Mit “An” oder “Aus” den Verwackelschutz aktivieren bzw. deaktivieren.
Der intelligente Zoom-Stabilisator mit einem Gyro-Sensor und Bildvektor-Erkennung ermöglicht die Korrektur niedrigfrequenter Vibrationen der Pfosten durch Wind oder leichte Vibrationen, wenn eine große Vergrößerung eingestellt ist, wodurch weniger verschwommene Aufnahmen erreicht werden können.
Das ist nicht verfügbar, wenn “2 Megapixel [16:9](60fps-Modus)” für “Bild-Digitalisierung” ausgewählt ist.
•
Vorgabe: Aus
Verwenden Sie die Stabilisierungsfunktion nur, wenn die Kamera in einer Umgebung installiert ist, die häufigen Erschütterungen ausgesetzt ist. Die Stabilisierungsfunktion kann die Verwacklung in den Bildern reduzieren.
Verwenden Sie diese Funktion, nachdem Sie die Bedingungen am Installationsort der Kamera überprüft haben.
Verwenden Sie die Stabilisierungsfunktion nicht, wenn die Kamera in einer Umgebung installiert ist, die keinen Erschütterungen ausgesetzt ist. Wenn die Stabilisierungsfunktion in einer solchen Umgebung verwendet wird und ein bewegliches Motiv erkannt wird, korrigiert die Stabilisierungsfunktion das Bild und dieses sieht dann so aus, als ob der gesamte Bildschirm erschüttert würde.
WICHTIG
•
Wenn “Stabilisator” auf “An” gestellt ist, wird der Blickwinkel enger. Wenn “An” gewählt ist, sollten Sie den Blickwinkel bei der Kamerainstallation überprüfen.
•
Wenn “Stabilisator” auf “An” gestellt ist, kann sich das Bildrauschen verstärken.
•
Wenn “An” ausgewählt ist, wird “Stream(4)” “Aus”.
•
Wenn der “Stabilisator” auf “An” gestellt ist, schaltet “Smart Face Codierung” unter “Smart Coding” für “Stream(1)” auf “Aus”.
•
Unter folgenden Bedingungen ist der Stabilisator nicht verfügbar:
–
Bei Position auffrischen
•
Je nach den fotografischen Bedingungen wie etwa in den folgenden Situationen, können die Bilder eventuell nicht richtig stabilisiert werden.
–
Bei dunklen Motiven
–
Kurz schwingende Objekte, z. B. bei mechanischer Schwingung
–
Weit schwingende Objekte
–
Bei kontrastarmen Motiven wie etwa einfarbigen Wänden
–
Auto-Modus (Autom. Schwenken, Preset-Sequenz, Patrouille)
–
VMD-Alarmeinstellung
–
Bild-/Positionseinstellung
–
Beim Schwenken/Neigen
•
Bei der Aufnahme von großen Motiven, die sich bewegen, kann die Stabilisierung Fehler verursachen.
•
Eine Änderung der Einstellungen für die “Stabilisator” nach der Einstellung der folgenden Bereiche kann eine Verschiebung der konfigurierten Bereiche zur Folge haben. Konfigurieren Sie jeden Bereich, nachdem Sie die Einstellungen für die “Stabilisator” konfiguriert haben.
–
Maskenbereich
–
Privatzone
–
VMD-Bereich
–
VIQS-Bereich
–
Überlagerungsbild
•
Wenn “An” für “Stabilisator” ausgewählt wird, verschiebt sich u. U. der konfigurierte Bereich für die Privatzone, wenn der Stabilisator in Betrieb ist. Wir empfehlen, die “Stabilisator” nicht zu verwenden, wenn Sie die Privatzone verwenden möchten.
Anmerkung
•
Wenn das Bild in dunklen Umgebungen wackelt, kann die Bildstabilisierungsfunktion effektiver werden, wenn ein hohe Verschlussgeschwindigkeit von “Max 1/100” oder mehr für “Max.Verschlusszeit” ausgewählt wird. Konfigurieren Sie die “Max.Verschlusszeit” entsprechend der Installationsumgebung.
•
Wenn die Kamera in Umgebungen mit 40°C oder höher verwendet wird, verringert sich die Wirksamkeit der Bildstabilisierung.
[Anzeige]
Wählen Sie Ein/Aus für die Warnung zur SD-Speicherkarte-Anzeige (SD ERROR). “An” wählen, wenn folgende Anzeigen zur Kontrolle des Betriebszustands eingesetzt werden sollen. Die Link-Anzeige (LINK) und Zugriffs-Anzeige (ACT) können nicht ausgeschaltet werden.
Vorgabe: An
Anmerkung
•
Linkanzeige (LINK) (Orange): Leuchtet, wenn die Verbindung zum angeschlossenen Gerät hergestellt ist.
•
Zugriffsanzeige (ACT) (Grün): Blinkt, wenn auf ein Netzwerk zugegriffen wird.
•
Fehleranzeige für SD-Speicherkarte (SD ERROR) (rot): Leuchtet, wenn das Abspeichern von Daten auf der SD-Speicherkarte nicht möglich ist.
[Statusaktualisierung]
Eines der unten aufgeführten Intervalle für die Meldung über den Betriebszustand der Kamera wählen.
Wenn sich der Status der Kamera ändert, wird durch Anzeige der Alarmanzeige-Taste, [AUX]-Taste oder der SD-Speicherstatusanzeige auf der “Live”-Seite auf den Status der Kamera hingewiesen.
•
Abfrage(30s): Der Betriebszustand der Kamera wird alle 30 Sekunden aktualisiert und gemeldet.
•
Echtzeit: Meldet den Betriebszustand der Kamera, wenn sich dieser geändert hat.
•
Vorgabe: Echtzeit
Anmerkung
•
In bestimmten Netzumgebungen erfolgt in Echtzeit eventuell keine Meldung.
•
Wenn mehrere Kameras über denselben “Status-Eingangsport” laufen, wird die Zustandsänderung nicht gemeldet, auch wenn “Statusaktualisierung” auf “Echtzeit” steht. In diesem Fall die Einstellungen unter “Status-Eingangsport” ändern.
[Status-Eingangsport]
Bei Wahl von “Echtzeit” für “Statusaktualisierung” muss eine Portnummer vorgegeben werden, an die die Zustandsänderung gemeldet werden soll.
•
Einstellbare Portnummern: 1 - 65535
•
Vorgabe: 31004
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Auto-Installation]
Hier ist festzulegen, ob die Viewer-Software der Kamera installiert werden soll.
•
An: Die Viewer-Software der Kamera wird automatisch installiert.
•
Aus: Die Viewer-Software der Kamera kann nicht installiert werden.
•
Vorgabe: An
WICHTIG
•
Bei PCs, auf denen die Viewer-Software “Network Camera View 4S” nicht installiert ist, werden JPEG-Bilder angezeigt. Sie können die Bilder nicht mit H.265 (oder H.264) anzeigen oder Audio zur Kamera senden/von der Kamera empfangen. Um H.265-Bilder (oder H.264-Bilder) anzuzeigen oder Audio zur Kamera zu senden/von der Kamera zu empfangen, müssen Sie auf “Viewer-Software” auf der Seite “Live” (→1.1.2 “Live”-Seite) klicken und dann die Viewer-Software installieren.
•
Wie oft die Viewer-Software über die Kamera installiert wurde, kann auf der “Wartung”-Seite, [Upgrade]-Register überprüft werden.
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Zeichenverfahren]
Führen Sie Bildanzeigeeinstellungen durch, wenn Sie Kamerabilder mit der Viewer Software anzeigen.
•
GDI: Das allgemein in Verbindung mit Windows angewendete Zeichenverfahren.
•
Direct2D: Kann ruckelige Zeichnungen verbessern.
•
Vorgabe: GDI
WICHTIG
•
“Direct2D” auf einem mit der neuesten Grafiktreiberversion ausgestatteten Computer verwenden.
•
Wenn Sie “Direct2D” verwenden, stellen Sie “Reibungslose Video-Wiedergabe im Browser (Pufferung)” auf “An”.
Einstellung von “H.264 Ruckfreie Live-Videoanzeige im Browser (Pufferung)” auf “Aus” kann “Direct2D” nur bedingt wirksam werden.
Anmerkung
•
Bei einem Computer, auf dem Windows 7 läuft und ausgeschalteter Aero-Funktion kann “Direct2D” nur bedingt wirksam werden.
•
Bei Wahl von “Direct2D” unter “Zeichenverfahren” erfolgt bei bestimmten PCs u.U. keine Videoanzeige oder das angezeigte Bild kann teilweise fehlerhaft angezeigt werden.
•
Eine Liste von PCs, die mit “Direct2D” kompatibel sind, finden Sie auf der Support-Website von Panasonic.
Panasonic-Website (https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.: C0313>)
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Optionen für Dekodierung]
Die Dekodierung für H.265/H.264-Bilder auf der “Live”-Seite wählen.
•
Software: Die Dekodierung erfolgt durch die Software.
•
Hardware: Wendet schnelle Dekodierung mithilfe der Hardwarebeschleunigung (QSV/DXVA) an.
•
Vorgabe: Software
WICHTIG
•
Auf einigen Computern kann die Option “Hardware” u.U. nicht verwendet werden.
Bei Anklicken der [Prüfen]-Taste erscheint eine der folgenden Meldungen.
–
Die Hardware-Decodierung ist für H.265 und H.264 auf Ihrem PC verfügbar.
→
Abhängig von der PC-Umgebung können u.U. keine Bilder ausgegeben werden. Wählen Sie in diesem Fall “Software” für “Optionen für Dekodierung”.
–
Die Hardware-Decodierung ist für H.264 auf Ihrem PC verfügbar, aber nicht für H.265.
→
Abhängig von der PC-Umgebung können u.U. keine Bilder ausgegeben werden. Wählen Sie in diesem Fall “Software” für “Optionen für Dekodierung”.
–
“Die Hardware-Dekodierung kann auf diesem PC nicht aktiviert werden.”
→
“Optionen für Dekodierung” auf “Software” setzen.
Anmerkung
•
Bei Wahl von “Hardware” unter “Optionen für Dekodierung” erfolgt bei bestimmten PCs u.U. keine Videoanzeige oder das angezeigte Bild kann teilweise fehlerhaft angezeigt werden.
•
Eine Liste von PCs, die mit “Hardware” kompatibel sind, finden Sie auf der untenstehenden Support-Website von Panasonic.
Panasonic-Website (https://security.panasonic.com/support/info/ <Kontroll-Nr.: C0313>)
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Reibungslose Video-Wiedergabe im Browser (Pufferung)]
Die Einstellungen zum Anzeigen von Kamerabildern mit der Viewer-Software durchführen.
•
An: Bilder werden vorübergehend im Computer gespeichert und reibungslos angezeigt.
•
Aus: Bilder werden in Echtzeit angezeigt und nicht im Computer gespeichert.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Beim automatischen Schwenken oder bei der Aufnahme von sich häufig bewegenden Motiven werden die Bilder u. U. nicht gleichmäßig angezeigt. Aktivieren Sie in so einem Fall diese Funktion, indem Sie “An” auswählen. Es sollte ein gleichmäßigeres Bild bieten.
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Frameskip-Anzeige von Live-Video (bei PC-Überlastung)]
Die Einstellungen zum Anzeigen von Kamerabildern mit der Viewer-Software durchführen.
•
Autom.: Wenn die von der Kamera übertragenen Bilder verzögert angezeigt werden, kann das Problem durch automatische Bildüberspringung gelöst werden.
•
Manuell: Bei verzögerter Anzeige der Kamerabilder werden Bilder nicht automatisch übersprungen.
•
Vorgabe: Autom.
Anmerkung
•
Bei Wahl von “Manuell” kann Bildüberspringung auf “Aus”, “1 Frame Skip”, “2 Frames Skip”, “4 Frames Skip”, “6 Frames Skip” oder “8 Frames Skip” durch Rechtsklick auf der “Live”-Seite eingestellt werden. Der hier gewählte Parameter geht beim Schließen des Browsers auf “Aus” zurück.
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Ganzbereichanzeige(RGB:0 to 255)]
Wählen Sie “An” oder “Aus”, um festzulegen, ob der Kontrast der H.265-Bilder oder H.264-Bilder auf der Seite “Live” verstärkt werden soll oder nicht.
Wenn “An” gewählt wird, wird der Bereich des RGB-Signals auf der Anzeige von 16-235 auf 0-255 vergrößert.
Wenn ein hellerer Teil im Bild vorhanden ist, ist die Intensität möglicherweise überbelichtet. Wählen Sie eine für ihre Verwendungsumgebung geeignete Einstellung.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist nur beim Betrachten von Bildern auf der “Live”-Seite mit dem Internet Explorer verfügbar.
•
Auch wenn diese Einstellung geändert wird, werden auf die SD-Speicherkarte übertragene und gespeicherte Bilddaten nicht geändert.
[Audio-Ausgang]
Das Format des Audio/Monitor-Ausgangs festlegen.
Audio/Monitor
•
Vorgabe: Audio
Anmerkung
•
Wenn “Audio-Ausgang” auf “Audio” festgelegt ist, kann der “Monitor-Ausgang” nicht ausgewählt werden.
•
Wenn der “Audioübertragungsmodus” auf etwas anderes als “Aus” oder “Mikrofoneingang” eingestellt ist, kann “Audio-Ausgang” nicht auf “Monitor” eingestellt werden.
•
Wenn “Audio-Ausgang” auf “Monitor” eingestellt ist, kann der “Audioübertragungsmodus” nur auf “Aus” oder “Mikrofoneingang” eingestellt werden.
[Monitor-Ausgang]
Legen Sie das an einen Monitor auszugebende Bildformat fest, das für die Bestätigung verwendet wird.
NTSC/PAL
•
Vorgabe: NTSC