3.2 Inhalt des Systemprotokolls
SMTP-Fehleranzeigen

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Fehler POP3-Server | Authentifizierungsfehler. | • Benutzername oder Passwort falsch eingegeben. Email-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.
POP3-Server nicht gefunden. | • IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen. • Der POP3-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Fehler SMTP-Server | Authentifizierungsfehler. | • Benutzername oder Passwort falsch eingegeben. Email-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.
Die E-Mail-Serveradresse vom DNS wurde nicht aufgelöst. | • IP-Adresse des DNS-Servers ist nicht korrekt. DNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen. • Der DNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
SMTP-Server nicht gefunden. | • IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen. • Der SMTP-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Interner Fehler | Undefinierter Fehler | • Fehler bei der Email-Funktion aufgetreten. Email-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.

FTP-Fehleranzeigen

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Fehler FTP-Server | Die FTP-Serveradresse vom DNS wurde nicht aufgelöst. | • Der FTP-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
FTP-Server nicht gefunden. | • IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen.
Verbindungsfehler | Fehler Dateiübertragung | • Einstellungen für FTP-Server sind nicht korrekt. FTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen. • Einstellung des angezeigten Postens ist nicht korrekt. FTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.
Fehler Passivmodus.
Logout fehlgeschlagen.
Verzeichniswechsel fehlgeschlagen.
Benutzername oder Passwort ist ungültig.
Interner Fehler | Undefinierter Fehler | • Fehler bei der FTP-Funktion aufgetreten. FTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.

“Viewnetcam.com”-Fehleranzeigen

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Zugriffstest Fehler | Zugriffstest fehlgeschlagen | • Portweiterleitung kann möglicherweise für den Router nicht konfiguriert werden. Beziehen Sie sich auf die mit dem Router mitgelieferten Handbücher, um die UPnP-Einstellung zu aktivieren.
Fehler Viewnetcam.com-Server | Viewnetcam.com-Server vom DNS wurde nicht aufgelöst. | • IP-Adresse des DNS-Servers ist nicht korrekt. DNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen. • Der DNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Verbindungsfehler | Viewnetcam.com-Server antwortet nicht. | • Der Viewnetcam.com-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Fehler Dateiübertragung
Interner Fehler | Undefinierter Fehler | • Ein Fehler im Zusammenhang mit der “Viewnetcam.com”-Funktion ist aufgetreten. “Viewnetcam.com”-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.

Fehleranzeigen zu Aktualisierung Dynamic DNS

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Fehler DDNS-Server | Die DDNS-Serveradresse vom DNS wurde nicht aufgelöst. | • IP-Adresse des DNS-Servers ist nicht korrekt. DNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen. • Der DNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Verbindungsfehler | Keine Antwort vom DDNS-Server. | • Der DDNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Hostname ist bereits vergeben. | • Der Hostname ist bereits im DDNS-Server registriert. Einstellungen für DDNS-Aktualisierung auf Richtigkeit prüfen.
Interner Fehler | Undefinierter Fehler | • Fehler bei der DDNS-Funktion aufgetreten. Einstellungen für DDNS-Aktualisierung auf Richtigkeit prüfen.

NTP-Fehleranzeigen

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Verbindungsfehler | NTP-Server antwortet nicht. | • IP-Adresse des Servers ist nicht korrekt. IP-Adresse des Servers auf Richtigkeit prüfen. • Der NTP-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Interner Fehler | Undefinierter Fehler | • Fehler bei der NTP-Funktion aufgetreten. NTP-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen.
NTP-Synchronisierung erfolgreich. | NTP-Aktualisierung erfolgreich. | • Zeitkorrektur erfolgreich.

Protokolleinträge zu HTTPS

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
HTTPS | CSR - Generiert | • Generierung einer CSR (Certificate Signing Request [Zertifikatsregistrierungsanforderung]) beendet.
CA-Zertifikat - Installiert | • Installation des CA-Zertifikats beendet.
CA-Zertifikat - Gelöscht | • Löschung des CA-Zertifikats beendet.
Alter CRT-Schlüssel - Angewendet | • Alter CRT-Schlüssel wird angewendet.
CRT-Schlüssel - Generiert | • Generierung des CRT-Schlüssels beendet.

Protokolleinträge beim Login

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Login | Benutzername oder IP-Adresse | • Wenn “Benutzer-Auth.” auf “An” steht, wird der Login-Benutzername angezeigt. • Wenn “Host-Auth.” auf “An” steht, wird die IP-Adresse des gegenwärtig auf die Kamera zugreifenden PC angezeigt.

Fehleranzeigen bei Anmeldefehler

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Login fehlgeschlagen | Benutzername | • Wenn “An” für die “Benutzer-Auth.” ausgewählt ist, wird der Benutzername angezeigt, der sich nicht anmelden konnte. • Wenn dieser Benutzer nicht registriert ist, wird “Gastbenutzer” angezeigt. • Wenn sich das Protokoll “Login fehlgeschlagen” normal verhält, ist das keine Fehlfunktion der Kamera. • Wenn jedoch viele Protokolle nacheinander ausgegeben werden, besteht die Möglichkeit eines unzulässigen Zugriffs. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.

Fehleranzeigen bei Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Fehler bei Benachrichtigung über Panasonic-Alarmprotokoll | Benachrichtigungsadresse nicht gefunden. | • Die IP-Adresse des Empfängers ist unter Umständen falsch. IP-Adresse des Empfängers der Benachrichtigung auf Richtigkeit prüfen. • Der Empfänger ist unter Umständen ausgefallen. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Zieladresse vom DNS wurde nicht aufgelöst. | • Einstellungen für DNS-Server sind eventuell falsch. DNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen. • Der DNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.

Fehleranzeigen bei HTTP-Alarmnachricht

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Fehler bei HTTP-Alarmnachricht | Benachrichtigungsadresse nicht gefunden. | • Die IP-Adresse des Empfängers ist unter Umständen falsch. IP-Adresse des Empfängers der Benachrichtigung auf Richtigkeit prüfen. • Der Empfänger ist unter Umständen ausgefallen. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.
Zieladresse vom DNS wurde nicht aufgelöst. | • Einstellungen für DNS-Server sind eventuell falsch. DNS-Einstellungen auf Richtigkeit prüfen. • Der DNS-Server ist außer Betrieb. Beim Netzwerk-Administrator erkundigen.

Fehleranzeigen zur SD-Speicherkartensicherheit

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
SD-Speicherkarte | CSR - Generiert | • Generierung einer CSR (Certificate Signing Request [Zertifikatsregistrierungsanforderung]) beendet.
CA-Zertifikat - Installiert | • Installation des CA-Zertifikats beendet.
CA-Zertifikat - Gelöscht | • Löschung des CA-Zertifikats beendet.
Alter CRT-Schlüssel - Angewendet | • Alter CRT-Schlüssel wird angewendet.
CRT-Schlüssel - Generiert | • Generierung des CRT-Schlüssels beendet.

Anzeigen bezüglich des Stromgeräteanschlusses

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Stromversorgung | <Stromversorgung><PoE-Injektor/24VAC> Hardware wurde erkannt. Betrieb am PoE-Injektor/24VAC. | • Anschluss an 24 V Wechselstromversorgung oder ein PoE-Stromversorgungsgerät (Injektor) erkannt.
<Stromversorgung><PoE+> Hardware wurde erkannt. Betrieb am PoE+. | • Anschluss an die PoE+-Stromversorgung zur Hardwareerkennung erkannt.
<PoE+> Software auf LLDP erkannt. Betrieb über PoE+. | • Anschluss mit PoE+ Power für Software-Erkennung erkannt.
<PoE+/PoE-Injektor/24VAC> Erkennungsfehler. Betrieb am PoE Klasse 0. | • Kein Anschluss an 24 V Wechselstromversorgung, PoE-Stromversorgungsgerät (Injektor) oder PoE+-Stromversorgung erkannt. Nachprüfen, ob das Netzteil PoE+-konform (IEEE802.3at-konform) ist. Oder Verwendung eines PoE-Stromanschlussgerät (Injektor) oder einer 24 V Wechselstromversorgung.

Fehleranzeigen bezüglich des Installationsstatus

Kategorie | Anzeige | Beschreibung
--- | --- | ---
Installation | Installationsstatusfehler | • Installationsstatusfehler erkannt. Überprüfen Sie den Installationsstatus erneut und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
Da ein Positionierungsfehler der Kamera erkannt wurde, wurde die Kameraposition aktualisiert. | • Wird angezeigt, wenn ein Kamera-Richtungsfehler erkannt und automatisch korrigiert wird.