2.5.4 Einstellung der Kameraoperationen [Kamera]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Kamera]-Register anklicken. (→Für die Menüanzeige und die Bedienung siehe 2.2.1 Anzeigen des Setupmenüs, 2.2.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen zur Kamerabedienung können in diesem Abschnitt konfiguriert werden.
[Ausgangsposition]
Eine Presetposition (→2.5.5.3 Einstellung von Presetpositionen (Setupmenü “Presetposition”)) kann als Ausgangsposition festgelegt werden.
Wird als Ausgangsposition eine Presetposition festgelegt, so erscheint der Buchstabe “H” neben der Presetnummer.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Zum Rückführen der Kamera in die Ausgangsposition bei der Einschaltung “Selbstrückführ” auf “Ausgangsposition” setzen.
[Selbstrückführ]
Wenn die für “Selbstrückführzeit” eingestellte Zeit nach manuellen Kameraoperationen abgelaufen ist, schaltet die Kamera automatisch auf den gewählten Modus.
•
Aus: Keine Selbstrückführung.
•
Ausgangsposition: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, fährt die Kamera automatisch in Ausgangsposition.
•
Autom. Tracking: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, fährt die Kamera in Ausgangsposition und startet erweitertes Auto-Tracking. Danach wiederholt die Kamera diese Operation (Bewegung in Ausgangsposition und Starten von Auto-Tracking).
•
Autom. Schwenken: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, startet die Kamera das autom. Schwenken.
•
Preset-Sequenz: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, startet die Kamera die Sequenzanzeige.
•
Patrouille: Wenn die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, startet die Kamera die Patrouille.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Diese Funktion kann auch dazu genutzt werden, die Kamera bei der Einschaltung automatisch auf einen speziellen Modus einzustellen.
•
Die Selbstrückführung funktioniert auch bei Anzeige des Setupmenüs.
•
“Patrouille” kann nur festgelegt werden, wenn die Patrouillen-Funktion aktiviert ist (→2.5.5.5 Einstellung von Patrouillen (Setupmenü “Patrouille”)).
[Selbstrückführzeit]
Eine Wartezeit (Zeit bis die Kamera die angewählte Operation nach Ablauf der manuellen Operationen) wählen.
10s/ 20s/ 30s/ 1Min./ 2Min./ 3Min./ 5Min./ 10Min./ 20Min./ 30Min./ 60Min.
•
Vorgabe: 1Min.
[Höhenverkehrt]
Mit “An” oder “Aus” die höhenverkehrte Darstellung von Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Das Bild wird höhenverkehrt angezeigt.
•
Aus: Das Bild wird nicht höhenverkehrt angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
[HD Zusätzlicher elektronischer Zoom]
Eine der folgenden Einstellungen für den optischen HD-Extra-Zoom wählen:
•
An: Die Bilder können durch den optischen Zoom (1x - 40x) und optischen HD-Extra-Zoom (höhere Zoomverhältnisse bis 60x) eingezoomt werden.
•
An: Die Bilder können durch den optischen Zoom (1x - 22x) und optischen HD-Extra-Zoom (höhere Zoomverhältnisse bis 34x) eingezoomt werden.
•
Aus: Optischer HD-Extra-Zoom wird nicht angewendet. Der Bereich ist innerhalb des optischen Zooms.
Optischer Zoomfaktor: 1x - 40x
Optischer Zoomfaktor: 1x - 22x
•
Vorgabe: An
Optischer HD-Extra-Zoom
Aus den gültigen Pixeln des MOS-Bildsensors wird der zentrale Teil von etwa 0,92 Megapixeln (entspricht der Bild-Digitalisierung von 1280x720) für die Aufnahme herausgegriffen. Dies aktiviert die Aufnahme mit einem höheren Zoomeffekt, wenn die Bild-Digitalisierung von 1280x720 oder niedriger verwendet wird.
[Digital-Zoom]
Eine der folgenden digitalen Zoomeinstellungen wählen.
•
An: Bilder können mit dem optischen Zoom (1x - 40x), zusätzlichen elektronischen HD-Zoom (bis 60x) und Digital-Zoom (höhere Zoomverhältnisse bis 640x) vergrößert werden.
•
An: Bilder können mit dem optischen Zoom (1x - 22x), zusätzlichen elektronischen HD-Zoom (bis 34x) und Digital-Zoom (höhere Zoomverhältnisse bis 358x) vergrößert werden.
•
Aus: Digitales Zoomen wird nicht angewendet.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Wenn “An” für den Digital-Zoom ausgewählt ist, wird der Zoomvorgang angehalten, kurz bevor das Zoomverhältnis zum Digital-Zoom wechselt.
•
Mit dem Digital-Zoom-Verhältnis ist die Einstellung der Presetpositionen nicht mehr verfügbar.
•
Wenn die Bild-Digitalisierung “2048x1536”, “QVGA” oder “320x180” beträgt, kann der digitale Zoomvorgang u. U. abgebrochen werden, wenn das Zoomverhältnis Folgendes überschreitet:
340x:
180x:
•
Wenn “Aus” für “HD Zusätzlicher elektronischer Zoom” ausgewählt ist, kann “An” nicht für “Digital-Zoom” festgelegt werden.
[Anzahl der Privatzonen]
Die Anzahl der einstellbaren Privatzonen festlegen.
•
8: Bis zu 8 Privatzonen können festgelegt werden.
•
32: Bis zu 32 Privatzonen können festgelegt werden.
•
Vorgabe: 8
Anmerkung
•
Auf dem 1fach-Bildschirm können bis zu 8 Privatzonen angezeigt werden.
[Privatzone]
Eins der folgenden Verfahren für die Anzeige von Privatzonen wählen.
•
Grau: Privatzonen werden grau dargestellt.
•
Mosaik: Privatzonen werden mit einem Mosaikmuster abgedeckt.
•
Aus: Privatzonen werden nicht angezeigt.
•
Vorgabe: Grau
[Kamerapositionsanzeige]
Bei manueller Bedienung der Kamera kann gewählt werden, welche swe folgenden Informationen in das Bild eingeblendet werden.
•
Aus: Es werden keine Informationen in das Bild eingeblendet.
•
Anzeige von Schwenk u. Neigungsgrad/Zoomverhältnis: Schwenkgrad/Neigungsgrad/Zoomverhältnis werden eingeblendet.
•
Richtungsanzeige: Die Richtung wird eingeblendet.
•
Vorgabe: Anzeige von Schwenk u. Neigungsgrad/Zoomverhältnis
Anmerkung
•
Bei Wahl von “Anzeige von Schwenk u. Neigungsgrad/Zoomverhältnis” wird Schwenk- und Neigungsgrad/Zoomverhältnis an der auf dem [Allgemeines]-Register unter “OSD” festgelegten Stelle angezeigt. (→[Anzeige der Kameratitel-Anzeige])
•
Bei Wahl von “Richtungsanzeige” wird die Richtung an der auf dem [Allgemeines]-Register unter “OSD” festgelegten Position angezeigt. (→[Anzeige der Kameratitel-Anzeige])
•
Bei Wahl von “Richtungsanzeige” die als Norden anzuzeigende Position unter “Orientierung/Winkel einstellen”, “Norden einstellen” festlegen. (→[Norden einstellen])
[Betriebsartenanzeige]
Zeigt die Betriebsart der Kamera an, wenn diese im Automatikbetrieb arbeitet.
•
An: Zeigt die Betriebsart an.
•
Aus: Zeigt die Betriebsart nicht an.
•
Vorgabe: Aus

Betriebsart | Anzeige
--- | ---
Die Kamera wird initialisiert. | INITIAL
Die Kamera führt autom. Schwenken aus. | AUTO PAN
Die Kamera geht in Wartestellung für Auto-Tracking. | AUTO TRACK WAITING
Die Kamera führt Auto-Tracking aus. | AUTO TRACKING
Die Kamera führt eine Patrouille aus. | PATROL
Die Kamera durchläuft die Preset-Sequenzen. | PRESET SEQ

[Neigungswinkel]
Einen Maximalwert für den Neigungswinkel wählen. (Waagerecht = 0°)
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°/ –20°/ –25°/ –30°
Vorgabe: –30°
Anmerkung
•
Wenn der Winkel größer als -20° ist, kann ein Teil des Bildschirms dunkel werden.
[Fokusabstand]
Wenn ein Motiv durch Glas aufgenommen wird oder sich ein anderes Objekt in unmittelbarer Nähe des Motivs befindet, erschwert u.U. die Fokussierung. In diesem Fall kann die Mindestfokuslänge begrenzt werden.
•
Unbegrenzt: Mindestfokuslänge ist unbegrenzt.
•
Begrenzt: Der Mindestfokusabstand ist so begrenzt, dass Objekte in der Nähe der Kamera nicht fokussiert werden.
•
Fokusabstand: Ca. 3 m
Vorgabe: Unbegrenzt