1.4.1 Tipo di allarme
•
Allarme del terminale: Quando si collega un dispositivo di allarme, quale un sensore, al terminale di ingresso dell’allarme della telecamera, l’azione in seguito ad un allarme verrà eseguita quando viene attivato il dispositivo di allarme collegato.
•
Allarme del VMD: Quando viene rilevato movimento nell’area del VMD impostata, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
*VMD indica “Rivelazione di movimento video”.
•
Allarme SCD: Questa funzione attiva l’azione in seguito ad un allarme quando si osserva un cambiamento nello stato di un soggetto come ad esempio coprendo la telecamera con un panno, un cappuccio o altro, oppure cambiando drasticamente la direzione della telecamera.
•
Allarme di comando: Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l’azione in seguito ad un allarme.
•
Notifica di allarme dal software aggiuntivo: Nel caso in cui sia installato il software aggiuntivo dotato di una funzione di allarme, verrà eseguita un’azione in seguito ad un allarme quando viene emesso un allarme dalla funzione di allarme del software aggiuntivo.
Per ulteriori informazioni sul software aggiuntivo, far riferimento al nostro sito web (https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <Control No.: C0103>)