1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”
Nota
•
I pulsanti e gli elementi di impostazione visualizzati sulla pagina “In diretta” possono essere modificati a seconda dei diritti utente dell’utente che effettua l’accesso. È possibile configurare le impostazioni dei diritti utente da “Autent utente” sotto “Gestione utenti”. (→2.9.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente])
Menu a discesa [select language]
Si può selezionare la lingua di visualizzazione della telecamera. La lingua predefinita può essere impostata in [Lingua] nelle impostazioni [Base]. (→2.5.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base])
Pulsante [Login]
Questo pulsante viene visualizzato quando “Autent utente” è “On” e una persona diversa dall’amministratore effettua l’accesso, oppure quando “Autent utente” è “Off” e “Utente guest” è impostato su “Utilizza”. (→2.9.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente])
Anche nel caso precedente, il pulsante [Login] non verrà visualizzato se “Autent ospite” è impostato su “On” e il browser della telecamera viene aperto da un host con diritti di amministratore.
Se il login fallisce, chiudere tutti i browser, aprire la pagina “In diretta” e accedere di nuovo.
Pulsante [Config]*1
Visualizza il menu di configurazione.
Menu a discesa [Visualizzazione live]
Si può selezionare e passare all’immagine da visualizzare nell’area principale dalle seguenti:
Stream(1)/Stream(2)/Stream(3)/Stream(4)/JPEG(1)/JPEG(2)/Multiscreen
L’immagine nell’area principale viene visualizzata in base al contenuto impostato in Stream(1) – (4) (→Stream(1)/ Stream(2)/ Stream(3)/ Stream(4)), JPEG(1) – (2) (→JPEG) o Multiscreen (→2.7 Configurazione delle impostazioni del multiscreen [Multiscreen]).
Inoltre, il primo stream visualizzato all’accesso alla telecamera può essere impostato da “Stream di visualizzazione iniziale” sulla scheda [Immagine]. Per “Multiscreen”, si può impostare “Visualizzazione iniziale” sulla scheda [Multiscreen].
Nota
•
Quando la dimensione di cattura dell’immagine è maggiore di “1280×720”, l’immagine può rimpicciolirsi rispetto alla dimensione effettiva a seconda della dimensione della finestra del browser web.
Visualizzazione delle informazioni dello stream
Visualizza la configurazione per formato di codifica dello stream, dimensione di cattura dell’immagine, bit rate e frame rate per la visualizzazione in diretta di uno stream.
Nota
•
Visualizza i valori impostati nello stream. Bit rate e frame rate effettivi variano a seconda dell’ambiente di rete e del PC utilizzato.
Menu a discesa [Intervallo di rinfresco]
Questo menu a discesa verrà visualizzato soltanto quando è visualizzata un’immagine JPEG. Utilizzarlo per selezionare il metodo di visualizzazione dell’immagine JPEG.
•
MJPEG: Utilizza il software visualizzatore per visualizzare le immagini JPEG in successione come MJPEG (Motion JPEG). Non disponibile se il software visualizzatore non è installato.
•
Intervallo di rinfresco: 1s/Intervallo di rinfresco: 3s/Intervallo di rinfresco: 5s/Intervallo di rinfresco: 10s/Intervallo di rinfresco: 30s/Intervallo di rinfresco: 60s: Aggiorna le immagini nel formato JPEG (immagini fisse) secondo l’intervallo specificato.
Nota
•
A seconda dell’ambiente di rete o del PC utilizzato, le immagini nel formato JPEG (immagini fisse) potrebbero non essere aggiornate con l’intervallo specificato.
•
Il menu a discesa [Intervallo di rinfresco] sulla pagina “In diretta” non viene visualizzato per le immagini JPEG con la crittografia dei dati impostata su “On”.
Pulsanti [Zoom]
Le immagini verranno avvicinate con lo zoom elettronico mediante il software visualizzatore “Network Camera View 4S”.
•
Pulsante [x1]: Le immagini nell’area principale verranno visualizzate nella dimensione x1.
•
Pulsante [x2]: Le immagini nell’area principale verranno visualizzate nella dimensione x2.
•
Pulsante [x4]: Le immagini nell’area principale verranno visualizzate nella dimensione x4.
Nota
•
Durante la visualizzazione nel formato JPEG (immagine fissa), lo zoom digitale diventerà inutilizzabile.
Pulsanti [Luminosità]*2
La luminosità è regolabile da 0 a 255. Fare clic sul pulsante per schiarire l’immagine, oppure fare clic sul pulsante per scurire l’immagine. Se si fa clic sul pulsante [Normale], la visualizzazione verrà ripristinata alla regolazione predefinita.
Pulsante [AUX]
Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando “Terminale 3” di “Allarme” è impostato su “Uscita AUX” sul menu di configurazione. (→2.4.2.2 Allarme: Configurazione del terminale e del VMD (menu di configurazione dell’allarme))
•
Pulsante [Open]: Lo stato del connettore AUX sarà aperto.
•
Pulsante [Close]: Lo stato del connettore AUX sarà chiuso.
Nota
•
Le denominazioni di “AUX”, “Open” e “Close” possono essere modificate. (→2.8.3 Modifica della denominazione di AUX [Allarme])
Pulsante [Regist su SD]*2
Il pulsante [Regist su SD] verrà visualizzato soltanto quando è selezionato “Manuale” per “Trigger del salvataggio” sulla scheda [Memoria SD]. (→[Trigger del salvataggio])
Cliccare questo pulsante per registrare manualmente le immagini sulla scheda di memoria SD. Far riferimento a 1.3 Registrazione manuale delle immagini sulla scheda di memoria SD per le descrizioni di come registrare manualmente le immagini sulla scheda di memoria SD.
Pulsante [Registro/Play]
Quando viene cliccato il pulsante [Registro/Play], verrà visualizzata la lista del registro e si potranno riprodurre le immagini salvate sulla scheda di memoria SD.
Far riferimento a 1.6 Visualizzazione della lista del registro per ulteriori informazioni riguardo alla lista del registro e per come riprodurre le immagini sulla scheda di memoria SD.
Pulsante [Viewer software]
Avvia l’installazione del software visualizzatore necessario per la visualizzazione. Questo pulsante non sarà disponibile se il software visualizzatore è già installato sul PC, oppure se “Installazione automatica” di [Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] nella scheda [Base] è impostato su “Off”. (→[Software visualizzatore (nwcv4Ssetup.exe)] - [Installazione automatica])
Titolo della telecamera
Verrà visualizzato il titolo della telecamera digitato per “Titolo della telecamera” sulla scheda [Base]. (→[Titolo della telecamera])
Pulsante di Supporto
Quando si clicca questo pulsante, verrà visualizzato il sito di supporto su una nuova finestra. Questo sito web contiene informazioni tecniche, FAQ e altre informazioni.
https://security.panasonic.com/training_support/support/
Pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme*2
Quando si verifica un allarme, la visualizzazione lampeggia. Quando si fa clic su questo pulsante, il terminale di uscita verrà ripristinato e questo pulsante scomparirà. (→1.4 Azione al verificarsi di un allarme)
Nota
•
Poiché il lampeggìo del pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme non è associato alla registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD, all’inoltro di email o ad altre operazioni, controllare separatamente le impostazioni di ciascuna operazione.
Pulsante della schermata intera
Le immagini verranno visualizzate su una schermata intera. Se il pulsante schermo intero viene premuto una volta quando l’immagine visualizzata nell’area principale è più piccola rispetto ad essa, l’immagine viene visualizzata in base alla sua dimensione di cattura dell’immagine. Se il pulsante schermo intero viene premuto una volta quando le immagini visualizzate corrispondono alla loro dimensione di cattura dell’immagine, le immagini vengono visualizzate a schermo intero. Per tornare alla pagina “In diretta” quando si visualizza un’immagine a schermo intero, premere il tasto [Esc] sulla tastiera del PC o selezionare [Indietro] dal menu di scelta rapida visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse.
Pulsante foto istantanea
Cliccare questo pulsante per scattare una fotografia (un’immagine fissa). L’immagine verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta. Quando si clicca con il pulsante destro del mouse sull’immagine visualizzata, verrà visualizzato il menu a comparsa. È possibile salvare l’immagine sul PC selezionando “Save” dal menu a comparsa visualizzato.
Quando si seleziona “Print”, viene attivato l’invio alla stampante.
Nota
•
Se il software visualizzatore non è installato, “Save” e “Print” non verranno visualizzati nel menu a comparsa.
•
Potrebbero essere necessarie le seguenti impostazioni.
Aprire Internet Explorer, cliccare [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Sicurezza] → [Siti attendibili] → [Siti]. Registrare l’indirizzo della telecamera su [Siti Web] della finestra dei siti attendibili visualizzata. Dopo la registrazione, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
•
Quando occorre più tempo rispetto al periodo specificato per acquisire l’immagine istantanea a causa dell’ambiente di rete, l’immagine istantanea può non essere visualizzata.
•
Se non è possibile ottenere la dimensione di cattura dell’immagine specificata per JPEG, le immagini JPEG vengono visualizzate con la dimensione di cattura dell’immagine che stato possibile ottenere.
Pertanto, quando immagini JPEG ottenute come foto istantanee vengono visualizzate su un PC, la dimensione di cattura dell’immagine può differire dalla dimensione acquisita.
•
Se l’impostazione di crittografia per JPEG(1) o JPEG(2) è “On”, il pulsante Foto istantanea non viene visualizzato.
Pulsante dell’ingresso del microfono
Attiva/disattiva la ricezione dell’audio (l’ascolto dell’audio dalla telecamera su un PC). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato “Ingresso microfono”, “Interattivo(Full-duplex)” o “Interattivo(Half-duplex)” per “Modalità di trasmissione dell’audio” sul menu di configurazione. (→2.6.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’audio [Audio])
Quando viene disattivata la ricezione dell’audio, il pulsante si trasformerà nel pulsante e non si sentirà l’audio dalla telecamera.
Il volume dell’audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume .
Nota
•
Quando “Modalità di controllo del volume dell'audio” è impostato su “Regolazione ingresso del microfono” nel menu di configurazione, il cursore del volume non viene visualizzato quando si utilizza “Registrazione audio”.
•
Quando la telecamera viene riavviata, il livello del volume regolato (per la ricezione) ritornerà al livello che era stato impostato sulla scheda [Audio] sul menu di configurazione. (→2.6.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’audio [Audio])
•
Il livello del volume effettivo cambierà in tre passaggi anche se il cursore del volume può essere regolato accuratamente.
•
Se vengono aperti più browser della telecamera contemporaneamente sullo stesso computer, l’audio non può essere sentito dai browser della telecamera aperti successivamente. Accedere a 1 sola telecamera alla volta.
Pulsante dell’uscita audio
Attiva/disattiva la trasmissione dell’audio (la riproduzione dell’audio dal PC sull’altoparlante dell’unità). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato “Uscita audio”, “Interattivo(Full-duplex)” o “Interattivo(Half-duplex)” per “Modalità di trasmissione dell’audio” sul menu di configurazione. (→2.6.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’audio [Audio])
Il pulsante lampeggerà durante la trasmissione dell’audio. Quando viene disattivata la trasmissione dell’audio, la visualizzazione del pulsante si trasformerà in e non si sentirà l’audio dal PC.
Il volume dell’uscita audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume .
Nota
•
Quando un utente sta utilizzando la funzione di trasmissione dell’audio con selezionato “Interattivo(Half-duplex)”, il pulsante di ricezione ed il pulsante di trasmissione risulteranno non utilizzabili per gli altri utenti. Quando è selezionato “Interattivo(Full-duplex)”, il pulsante di trasmissione risulterà inutilizzabile per gli altri utenti.
•
La durata massima di una singola uscita audio è la durata dell’uscita audio impostata nella scheda [Audio] sulla pagina “Immagine/Audio”. L’uscita dell’audio si interrompe una volta trascorsa la durata dell’uscita audio specificata. Per attivare la funzione di trasmissione dell’audio, cliccare nuovamente il pulsante [Uscita audio].
•
Quando la telecamera viene riavviata, il livello del volume regolato (sia per la trasmissione sia per la ricezione dell’audio) ritornerà al livello che era stato impostato sulla scheda [Audio] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→2.6.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’audio [Audio])
•
Il livello del volume effettivo cambierà in tre passaggi anche se il cursore del volume può essere regolato accuratamente.
Indicatore dello stato di registrazione della SD
Lo stato della registrazione della SD può essere controllato con questo indicatore.
Quando viene avviata la registrazione della SD, l’indicatore dello stato di registrazione della SD si accenderà di colore rosso. Si spegnerà quando la registrazione della SD si interrompe.
Questo indicatore verrà visualizzato quando è selezionato “Manuale” o “Schedule” per “Trigger del salvataggio” sul menu di configurazione. (→2.5.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD])
Area principale
In questa area verranno visualizzate le immagini dalla telecamera.
Ora e data attuali verranno visualizzate a seconda delle impostazioni configurate per “Formato di visualizzazione dell’orario” e “Formato di visualizzazione di data/ora”. (→2.5.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base])
Inoltre, mentre si esegue la regolazione, verranno visualizzati sia lo stato della luminosità (→[Visualizzazione dello stato della luminosità]) sia i caratteri configurati per “Titolo della telecamera sullo schermo” (→[Titolo della telecamera sullo schermo]). Il numero di righe per la visualizzazione è 2.
Un’operazione di zoom può essere eseguita utilizzando la rotellina del mouse.
Quando si clicca un punto desiderato durante la visualizzazione di immagini in diretta a x2 o x4 nell’area principale, la telecamera si sposterà per posizionare il punto cliccato al centro dell’area principale.
Nota
•
Quando la telecamera viene utilizzata da un utente con un livello di accesso basso, le immagini visualizzate sullo schermo possono essere temporaneamente modificate. Questo non influisce sul funzionamento della telecamera.
•
A seconda del PC utilizzato, può verificarsi screen tearing* quando cambia drasticamente la scena ripresa a causa delle limitazioni del GDI (Interfaccia del Dispositivo Grafico) del sistema operativo.
*Un fenomeno nel quale parti dello schermo vengono visualizzate fuori allineamento.
*1
Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è “1. Amministratore”.
*2
Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è “1. Amministratore” o “2. Controllo cam” quando è selezionato “On” per “Autent utente” (→2.9.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]).