2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]
Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Le impostazioni relative all’azione della telecamera in caso di allarme possono essere configurate in questa sezione.
[Notifica allarme via e-mail]
Cliccare su “Server di e-mail >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla notifica via e-mail quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→2.8.4.1 Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail)
[Trasmissione all’FTP di immagini di allarme]
Cliccare su “FTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→2.8.4.2 Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell’FTP delle immagini di allarme)
[Registrazione immagine di allarme(Scheda di memoria SD)]
Cliccare su “Scheda di memoria SD >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alle immagini registrate su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→2.8.4.3 Configurare le impostazioni relative alla registrazione su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme)
[Protocollo di allarme Panasonic]
Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→2.8.4.4 Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme)
[Notifica dell'allarme HTTP]
Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→2.8.4.5 Configurare le impostazioni relative alla notifica dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme)
[Trasmissione SNMP alla rivelazione di un allarme]
Cliccare su “Alle impostazioni SNMP” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione all’SNMP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→2.8.4.6 Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell’SNMP delle immagini di allarme)
2.8.4.1 Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail
Cliccare su “Server di e-mail >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Fare riferimento a 2.10.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all’invio di e-mail per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.
2.8.4.2 Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell’FTP delle immagini di allarme
Cliccare su “FTP >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Fare riferimento a 2.10.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.
2.8.4.3 Configurare le impostazioni relative alla registrazione su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme
Cliccare su “Scheda di memoria SD >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Fare riferimento a 2.5.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD] per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.
2.8.4.4 Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme
Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Fare riferimento a 2.8.9.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.
2.8.4.5 Configurare le impostazioni relative alla notifica dell’allarme HTTP quando si verifica un allarme
Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Fare riferimento a 2.8.9.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica dell’allarme HTTP per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.
2.8.4.6 Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell’SNMP delle immagini di allarme
Cliccare su “Alle impostazioni SNMP” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme])
Fare riferimento a 2.10.2.7 Configurazione delle impostazioni relative all’SNMP per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.