2.8 Configurazione delle impostazioni dell’allarme [Allarme]
Sulla pagina “Allarme” si possono configurare le impostazioni riguardanti le azioni in seguito ad un allarme utilizzando i terminali I/O esterni della telecamera, l’immagine di allarme, le impostazioni dell’area del VMD e la notifica del verificarsi dell’allarme.
La pagina “Allarme” comprende la scheda [Allarme], la scheda [Area VMD], la scheda [Area SCD], e la scheda [Notifica].