2.8.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione in seguito ad un allarme [Allarme]
Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’allarme. Far riferimento alle 2.8.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme] e 2.8.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita [Allarme] per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini di allarme ed il terminale di uscita dell’allarme.
Allarme
[Terminale 1]
Determinare come utilizzare il terminale 1.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme(TRM1): Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Ingresso bianco e nero: Si riceve l’ingresso della commutazione bianco e nero. (Quando l’ingresso è impostato su On, è attivata la modalità bianco e nero.)
•
Regolazione dell'orario automatica: Riceve l’ingresso di regolazione dell’orario. Quando il segnale viene ricevuto e se l’orario è compreso nei 29 minuti ± l’ora precisa, l’orario verrà regolato su 00 minuti e 00 secondi. Durante la registrazione su scheda di memoria SD, l’orario non viene modificato in operazioni che azzerano il tempo al di sotto di 5 secondi. Quando è selezionato “Regolazione dell'orario automatica”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: L’orario viene regolato quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: L’orario viene regolato quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Regolazione predefinita: Off
[Terminale 2]
Determinare come utilizzare il terminale 2.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme(TRM2): Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Uscita dell’allarme: L’uscita dell’allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per “Terminale di uscita” (→2.8.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita [Allarme]).
•
Regolazione predefinita: Off
[Terminale 3]
Determinare come utilizzare il terminale 3.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme(TRM3): Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme”, viene visualizzato un menu a discesa per “Chiudi” e “Apri”.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Uscita AUX: Verrà fornita l’uscita AUX. I pulsanti [AUX] verranno visualizzati sulla pagina “In diretta”.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Affinché i terminali EXT I/O rilevino gli ingressi dell’allarme quando lo stato del terminale cambia da Aperto a Chiuso (On) o da Chiuso a Aperto (Off), sono necessari 100 ms o più. Poiché gli allarmi non possono essere rilevati per circa 5 secondi dopo che è stata effettuata una rivelazione, gli ingressi dell’allarme ricevuti nei 5 secondi che seguono la rivelazione di un allarme non vengono rilevati.
Nota
•
AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Open/Close) dalla pagina “In diretta”. Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.
•
Far riferimento alla Guida all’installazione per ulteriori informazioni circa i valori di ingresso/uscita di ciascun terminale.
[Allarme del VMD]
Quando si clicca “VMD >>”, verrà visualizzata la scheda [Area VMD] della pagina “Allarme”. (→2.8.6 Configurazione delle aree del VMD [Area VMD])
[Allarme SCD]
Quando si clicca “SCD”, verrà visualizzata la scheda [Area SCD] della pagina “Allarme”. (→2.8.7 Configurazione delle impostazioni del SCD [Area SCD])
[Allarme di comando]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se ricevere o meno l’allarme di comando.
L’allarme di comando è la funzione che fornisce la notifica di un protocollo di allarme Panasonic dalle altre telecamere. Quando si seleziona “On”, le azioni in seguito ad un allarme verranno eseguite tra più telecamere.
•
Regolazione predefinita: Off
[Numero della porta di origine]
Selezionare il numero di una porta da utilizzare per ricevere l’allarme di comando.
•
Intervallo disponibile: 1-65535
•
Regolazione predefinita: 8181
I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
[Tempo disattivazione allarme]
Configurare la durata per cui i rilevamenti non verranno eseguiti dopo che viene rilevato un allarme. Ad esempio, utilizzando questa funzione è possibile evitare l’invio troppo frequente di e-mail quando le notifiche via e-mail sono configurate in modo da essere inviate a un terminale mobile o a un dispositivo tablet al rilevamento di un allarme.
Da 5 a 600s
•
Regolazione predefinita: 5s
Nota
•
La durata per cui non vengono eseguiti i rilevamenti di allarme può essere gestita per ciascun tipo di allarme. Ad esempio, anche nel momento in cui il rilevamento degli allarmi per l’allarme di comando non viene eseguito, verranno rilevati gli allarmi del VMD e gli allarmi SCD.