1.1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera
1.
Avviare il browser web.
2.
Digitare l’indirizzo IP designato utilizzando il “IP Setting Software” di Panasonic nella barra dell’indirizzo del browser.
•
Esempio di inserimento di un indirizzo IPv4: http://URL registrato utilizzando l’indirizzo IPv4
http://192.168.0.10/
•
Esempio di inserimento di un indirizzo IPv6: http://[URL registrata utilizzando l’indirizzo IPv6]
http://[2001:db8::10]/
<Esempio di accesso IPv4>
<Esempio di accesso IPv6>
IMPORTANTE
•
Quando si cambia il numero della porta HTTP da “80”, digitare “http://indirizzo IP della telecamera + : (due punti) + numero della porta” nella barra dell’indirizzo del browser. (Esempio: http://192.168.0.11:8080)
•
Quando il PC si trova in una rete locale, configurare l’impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet…] sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l’indirizzo locale.
Nota
•
Far riferimento a 2.10.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per il certificato preinstallato) e a 2.10.5 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per la certificazione CA) per ulteriori informazioni riguardo al caso in cui è selezionato “HTTPS” per “HTTPS” - “Collegamento” sulla scheda [Avanzato] della pagina “Rete” (→2.10.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]).
3.
Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.
→
Verrà visualizzata la finestra con i campi di immissione del nome dell’utente e della password.
Nota
•
Quando è selezionato “Off” per “Autent utente”, non verrà visualizzata la finestra di autenticazione per l’inserimento del nome dell’utente e della password prima della visualizzazione delle immagini in diretta.
4.
Cliccare il pulsante [OK] dopo aver digitato il nome dell’utente e la password.
→
Verrà visualizzata la pagina “In diretta”. Far riferimento a 1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta” per ulteriori informazioni circa la pagina “In diretta”.
IMPORTANTE
•
Si raccomanda di cambiare periodicamente la password.
•
Quando si visualizzano più immagini H.265 (o H.264) su un PC, le immagini possono non essere visualizzate a seconda delle prestazioni del PC.
Nota
•
Il numero massimo di accessi contemporanei da parte degli utenti è 14, inclusi gli utenti che stanno ricevendo immagini H.265 (o H.264) e gli utenti che stanno ricevendo immagini JPEG. A seconda dei valori impostati per “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” e “Massimo bit rate (per cliente)*”, il numero massimo di accessi contemporanei può essere di 14 utenti o inferiore. Quando 14 utenti stanno accedendo contemporaneamente, verrà visualizzato il messaggio del limite di accessi per gli utenti che tentano di accedere successivamente. Quando è selezionato “Multicast” per “Tipo di trasmissione” di “Stream”, soltanto il primo utente che ha effettuato l’accesso per monitorare immagini H.265 (o H.264) sarà incluso nel numero massimo. Il secondo utente e quelli successivi che stanno monitorando immagini H.265 (o H.264) non saranno inclusi nel numero massimo.
•
Se si imposta “Trasmissione stream” (→Stream(1)/ Stream(2)/ Stream(3)/ Stream(4)) su “On”, verrà visualizzata un’immagine H.265 (o H.264) in base alle impostazioni di “Formato di codifica stream”. Se si imposta “Trasmissione stream” (→Stream(1)/ Stream(2)/ Stream(3)/ Stream(4)) su “Off”, verrà visualizzata un’immagine JPEG. Un’immagine JPEG può essere visualizzata anche se “Trasmissione stream” è impostato su “On”, tuttavia in quel caso, l’intervallo di trasmissione dell’immagine JPEG sarà limitato come segue.

Modello | Modalità di cattura dell’immagine | Trasmissione stream
On | Off
| modalità 16:9 (modalità 30fps) | max 1 fps (a 3840x2160) max 2 fps (a 2560x1440) max 5 fps (1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180) | max 30 fps
modalità 16:9 (modalità 25fps) | max 1 fps (a 3840x2160) max 2,1 fps (a 2560x1440) max 4,2 fps (1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180) | max 25 fps
| modalità 16:9 (modalità 30fps) | max 1 fps (a 3072x1728) max 2 fps (a 2560x1440) max 5 fps (1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180) | max 30 fps
modalità 16:9 (modalità 25fps) | max 1 fps (a 3072x1728) max 2,1 fps (a 2560x1440) max 4,2 fps (1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x180) | max 25 fps

•
L’intervallo di rinfresco può allungarsi a seconda dell’ambiente di rete, delle prestazioni del PC, del soggetto fotografico, del traffico degli accessi, etc.