Software visualizzatore
Per visualizzare immagini H.265 (o H.264), inviare/ricevere audio alla/dalla telecamera e visualizzare i registri o riprodurre immagini salvate sulla scheda di memoria SD, deve essere installato il software visualizzatore “Network Camera View 4S” (ActiveX®). Installare questo Viewer Software direttamente dalla telecamera (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”) o scaricare il software visualizzatore con l’installer su un PC e installarlo (→2.5.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]).
IMPORTANTE
•
La regolazione predefinita di “Installazione automatica” è “On”. Seguire le istruzioni a Barra delle informazioni quando il messaggio viene visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
•
A seconda dell’ambiente del proprio PC, può occorrere tempo affinché il messaggio venga visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
•
Se si visualizza la pagina “In diretta” su un PC e si fa clic sul pulsante [Viewer Software], viene visualizzata la schermata di installazione del software visualizzatore, che è necessario per visualizzare le immagini della telecamera. Seguire le istruzioni sullo schermo e installare il software. Quando vengono visualizzate immagini JPEG (immagini fisse), non è necessario installare il software visualizzatore.
•
Se la procedura guidata per l’installazione venisse visualizzata nuovamente anche dopo aver completato l’installazione del software visualizzatore, riavviare il PC.
•
Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Il numero delle installazioni del software visualizzatore dalla telecamera può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione” (→2.12.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]). Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.