2.9.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’autenticazione dell’utente [Autent utente]
Cliccare la scheda [Autent utente] sulla pagina “Gestione utenti”. (→2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l’autenticazione degli utenti che possono accedere a questa telecamera da PC, terminale mobile o dispositivo tablet. Si possono registrare fino a 24 utenti.
Nota
•
Quando non si riesce a superare l’autenticazione dell’utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l’accesso all’unità verrà negato per un certo lasso di tempo.
[Autent utente]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se autenticare o meno gli utenti.
•
Regolazione predefinita: On
[Utente guest]
Selezionare se impostare o meno l’Utente guest. Se si seleziona “Utilizza”, è possibile impostare quali funzioni sono disponibili o non disponibili per gli utenti guest per i quali non è stata eseguita l’autenticazione dell’utente.
•
Regolazione predefinita: Non utilizzare
[Autenticazione]
Impostare il metodo di autenticazione dell’utente.
•
Digest o Basic: Si utilizza l’autenticazione “Digest o Basic”.
•
Digest: Si utilizza l’autenticazione “Digest”.
•
Basic: Si utilizza l’autenticazione “Basic”.
•
Regolazione predefinita: Digest
Nota
•
Per incrementare la sicurezza, si consiglia di di selezionare “Digest” per “Metodo di autenticazione”. Se è selezionato “Digest o Basic” o “Basic”, nome utente e password potrebbero trapelare.
•
Se è stata modificata l’impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
•
Informazioni sui dispositivi di sistema (nostro registratore su disco di rete e altri)
Per il numero di modello e la versione del firmware dei prodotti interessati, far riferimento al seguente sito web di supporto.
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <Control No.: C0701>
[Registrazione del nome dell’utente]
Nel momento in cui si effettua una nuova registrazione, registrare un nuovo nome utente in [Nome dell’utente]. Fare clic su [] in “Registrazione del nome dell’utente” per visualizzare gli utenti registrati. Gli utenti registrati vengono visualizzati come “Nome utente registrato [Livello di accesso]”. (Esempio: admin [1])
Se si fa clic sul pulsante [Modifica] sulla destra, l’utente selezionato verrà visualizzato in [Nome dell’utente] e si potrà modificare la password. Facendo clic sul pulsante [Cancella] sulla destra, si può eliminare l’utente selezionato.
[Nome dell'utente (Da 1 a 32 caratteri)]
Digitare il nome di un utente.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & : ; \
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Quando viene digitato il nome di un utente già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell’utente verranno sovrascritte.
[Password (Da 8 a 32 caratteri)] [Ridigita password]
Digitare una password.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 8 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " &
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
Nota
•
Distinguere tra maiuscole e minuscole.
•
Per la password, utilizzare tre o più tipi di caratteri tra caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli, caratteri numerici e simboli.
•
Impostare una password che non include il nome utente.
[Livello di accesso]
Selezionare un livello di accesso dell’utente dai seguenti.
•
1. Amministratore: Sono consentite tutte le operazioni disponibili della telecamera.
•
2. Controllo cam: È consentito il controllo della telecamera. Si possono utilizzare le funzioni selezionate per “Livello di accesso”.
•
3. Soltanto live: È consentita la visualizzazione delle immagini in diretta. Si possono utilizzare le funzioni selezionate per “Livello di accesso”.
•
Regolazione predefinita: 3. Soltanto live
[Livello di accesso]
Selezionare le funzioni disponibili in base al livello di accesso dell’utente (controllo telecamera, visualizzazione live, utente guest).
•
Regolazione predefinita:
–
Controllo cam: Tutto selezionato
–
Soltanto live: Tutto non selezionato
–
Utente guest: Tutto non selezionato
Nota
•
Se “Autenticazione dell'utente” è impostato su “Off” e “Utente guest” su “Non utilizzare”:
Non è possibile impostare l’elemento “Livello di accesso”. Inoltre, mentre vengono visualizzati tutti i pulsanti delle operazioni in diretta, i pulsanti [Config] richiedono l’autenticazione.
•
Se “Autenticazione dell'utente” è impostato su “Off” e “Utente guest” su “Utilizza”:
Si possono impostare gli elementi per “Utente guest”.
•
Se “Autenticazione dell'utente” è impostato su “On”:
Non si possono impostare gli elementi per “Utente guest”.
Si possono impostare le funzioni seguenti.

Visualizzazione live selezionabile | Autorizzazione a impostare la selezione di un’immagine visualizzata in visualizzazione live
Ascoltare | Autorizzazione a impostare Ingresso microfono (Al PC) (quando si ascolta su un PC) (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
Parlare | Autorizzazione a impostare Uscita audio (Dal PC) (quando si parla da un PC) (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
Frequenza di aggiornamento | Autorizzazione a impostare l’intervallo di aggiornamento delle immagini nel formato JPEG (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
Foto istantanea | Autorizzazione a utilizzare la foto istantanea (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
Riproduzione REC (Visual. log) | Autorizzazione a utilizzare il registro (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
REC manuale/Elimina REC | Autorizzazione a salvare/eliminare dati sulla scheda di memoria SD (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
Luminosità | Autorizzazione a impostare la luminosità (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)
AUX | Autorizzazione a impostare AUX (→1.1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”)