2.5.4 Come configurare le impostazioni di rilevazione di alterazione
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la rilevazione di alterazione che rileva quando i dati sulla scheda di memoria SD sono stati alterati o modificati.
Le impostazioni della rilevazione di alterazione verranno configurate con la procedura seguente.
2.5.4.1 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica)
IMPORTANTE
•
Quando il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA è valido, è impossibile generare la chiave CRT.
•
Quando si utilizza il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA, la dimensione della chiave disponibile varia a seconda della CA. Verificare anticipatamente la dimensione della chiave disponibile.
•
Per generare la chiave CRT, possono occorrere circa 2 minuti. Non utilizzare il browser web finché non viene completata la generazione della chiave CRT. Mentre si sta generando la chiave CRT, l’intervallo di rinfresco e la velocità della linea possono diminuire.
1.
Cliccare il pulsante [Esegui] di “Generazione chiave CRT”.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Generazione chiave CRT”.
2.
Cliccare il pulsante [Esegui].
→
Verrà avviata la generazione della chiave CRT. Una volta terminata la generazione, verranno visualizzate la dimensione della chiave e ora e data della generazione su “Chiave CRT attuale”.
Nota
•
Per cambiare (o aggiornare) la chiave CRT generata, eseguire i passaggi da 1 a 2. La chiave CRT e il certificato rilasciato dalla CA sono validi come insieme. Quando si cambia la chiave CRT, è necessario richiedere nuovamente il certificato rilasciato dalla CA.
•
Quando viene aggiornata la chiave CRT, viene salvata la voce di registro della chiave CRT precedente. Quando si clicca il pulsante [Cronologia] di “Chiave CRT attuale” sul riquadro di dialogo “Generazione chiave CRT”, verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Chiave CRT precedente” ed è possibile controllare la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave precedente. Quando si clicca il pulsante [Applica] sul riquadro di dialogo “Chiave CRT precedente”, è possibile sostituire la chiave CRT attuale con quella precedente.
2.5.4.2 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)
IMPORTANTE
•
Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il CSR.
•
Prima di generare il file CSR, configurare anticipatamente le seguenti impostazioni su [Opzioni Internet] del browser web. Cliccare [Opzioni Internet…] sotto [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza].
–
Registrare la telecamera nei [Siti attendibili].
–
Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Download dei file] sotto [Download].
–
Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Richiesta automatica download di file] sotto [Download].
1.
Cliccare il pulsante [Esegui] di “Certificato CA - Generazione CSR”.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Certificato CA - Generazione CSR”.
2.
Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento | Descrizione | Numero di caratteri disponibile
--- | --- | ---
[Nome comune] | Digitare l’indirizzo della telecamera o il nome dell’ospite. | 64 caratteri
[Nazione] | Digitare il nome della nazione. | 2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia] | Digitare il nome della provincia. | 128 caratteri
[Località] | Digitare il nome della località. | 128 caratteri
[Organizzazione] | Digitare il nome dell’organizzazione. | 64 caratteri
[Unità organizzativa] | Digitare il nome dell’unità dell’organizzazione. | 64 caratteri
[Chiave CRT] | Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale. | —

3.
Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Salva con nome].
4.
Inserire un nome del file per il CSR nel riquadro di dialogo [Salva con nome] per salvarlo sul PC.
→
Il file CSR salvato verrà sottoposto alla CA.
IMPORTANTE
•
Il certificato verrà rilasciato per l’insieme del CSR e della chiave CRT generati. Se la chiave CRT viene rigenerata o aggiornata dopo la richiesta alla CA, il certificato rilasciato verrà invalidato.
Nota
•
Questa telecamera genera il file CSR nel formato PEM.
2.5.4.3 Installazione del certificato rilasciato dalla CA
IMPORTANTE
•
Se il file CSR non viene generato, è impossibile installare il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA.
•
Per l’installazione del certificato rilasciato dalla CA, è necessario il certificato rilasciato dalla CA.
1.
Cliccare il pulsante [Sfoglia...] di “Certificato CA - Installazione certificato”.
→
Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Apri].
2.
Selezionare il file del certificato e cliccare il pulsante [Apri]. Quindi, cliccare il pulsante [Esegui].
→
Verrà installato il certificato.
Nota
•
Il nome dell’ospite registrato nel certificato installato verrà visualizzato su “Certificato CA - Informazioni”. A seconda dello stato del certificato, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione | Descrizione
--- | ---
Invalido | Il certificato CA non è installato.
[Nome ospite del certificato] | Il certificato è già stato installato e convalidato.
Scaduto | Il certificato è già scaduto.

•
Quando si fa clic sul pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato (certificato CA) installato verranno visualizzate nella finestra di dialogo “Certificato CA - Conferma”. (Soltanto “Unità organizzativa” verrà visualizzato con un asterisco (*).)
•
Quando si fa clic sul pulsante [Cancella], il certificato (certificato CA) installato verrà cancellato.
•
Quando è selezionato “On” per “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione”, è impossibile cancellare il certificato (certificato CA) rilasciato dalla CA.
•
Per cambiare (o aggiornare) il certificato rilasciato dalla CA, eseguire i passaggi 1 e 2.
IMPORTANTE
•
Prima di cancellare il certificato (certificato CA) valido, confermare che ci sia un file di backup del certificato (certificato CA) sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato (certificato CA).
•
La data di scadenza del certificato rilasciato dalla CA può essere verificata facendo doppio clic sul file del certificato del server rilasciato dalla CA.
2.5.4.4 Configurazione della rilevazione di alterazione
1.
Selezionare “On” per “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione” e cliccare il pulsante [Imposta].
2.
Le informazioni dettagliate sulla rilevazione di alterazione verranno aggiunte ai file video (formato MP4) registrati dopo aver modificato l’impostazione.
IMPORTANTE
•
Quando si modifica l’impostazione di “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione”, la registrazione manuale sulla scheda di memoria SD verrà interrotta. Riavviare il salvataggio manuale qualora necessario.
Nota
•
La rilevazione di alterazione può essere eseguita su file video (formato MP4) registrati quando è selezionato “On” per “Informazioni aggiuntive per rilevazione di alterazione” utilizzando il software esclusivo.
Per ulteriori informazioni riguardo al software esclusivo e su come utilizzarlo, far riferimento al seguente sito web.
https://security.panasonic.com/training_support/support/info/ <Control No.: C0304>