2.10.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS (per il certificato preinstallato)
Quando si accede alla telecamera con HTTPS da un browser utilizzando il certificato preinstallato, al fine di interrompere la riproduzione di un messaggio di avvertimento, è necessario configurare il proprio PC seguendo la procedura riportata di seguito.
Le spiegazioni sono basate sulle procedure di Windows 7 utilizzando Internet Explorer 11. Le procedure per altri sistemi operativi o browser possono differire.
2.10.4.1 Configurazione del file host
Questa procedura deve essere eseguita su ciascun PC per tutte le telecamere a cui accedere.
Nota
•
La procedura seguente non può essere utilizzata se si utilizza il servizio DDNS.
1.
Avviare il browser, quindi accedere alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
2.
Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare “Continuare con il sito web (scelta non consigliata)”.
→Verrà visualizzata la pagina “In diretta”. Se viene visualizzata una finestra di autenticazione, digitare il nome dell’utente e la password.
Nota
•
Questo avvertimento viene visualizzato poiché il testo immesso nella casella indirizzo non corrisponde al testo visualizzato nel soggetto del certificato. Questo tipo di avvertimento viene visualizzato poiché, quando si crea il certificato per il certificato preinstallato, l’indirizzo IP o il nome di dominio assegnato alla telecamera non è ancora stato creato. Tuttavia, poiché il certificato configurato in “2.10.3.2 Acquisizione del certificato radice” (→2.10.3.2 Acquisizione del certificato radice) viene emesso soltanto per i prodotti Panasonic, questo non rappresenta un problema.
3.
Fare clic su “Errore Certificato” sopra all’URL e fare clic su “Visualizza certificato” nella parte inferiore della finestra “Indirizzo non corrispondente”.
Nota
•
Se viene visualizzato “Certificato non valido” come mostrato sotto nonostante sia stato installato il certificato radice (→2.10.3.2 Acquisizione del certificato radice), terminare la connessione e controllare che non siano collegati dispositivi sospetti.
4.
Viene visualizzata la finestra “Certificato”. Selezionare la scheda “Dettagli”.
5.
Verificare che sia visualizzato <Tutti> per “Mostra” quindi fare clic su “Soggetto” nel campo. Copiare il testo riportato dopo “CN=” nel riquadro inferiore.
6.
Dal menu Start immettere il seguente testo nella casella di testo “Cerca programmi e file”, quindi premere contemporaneamente [Ctrl], [Shift] e [Enter].
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
7.
Se viene visualizzata la finestra “Controllo account utente”, selezionare “Sì”.
8.
Viene aperta la finestra “hosts - Blocco note”. Aggiungere il seguente testo alla fine del file.
(indirizzo IP della telecamera) (testo copiato nel passaggio 5)
L’esempio riporta il caso in cui l’indirizzo IP è “192.168.0.10” e il CN della telecamera è “WV–xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net”.
9.
Selezionare “File” → “Salva” per salvare il file, quindi chiuderlo.
10.
Quando si accede con un browser, aggiungere il testo seguente per il CN dopo aver immesso “https://” nella casella “indirizzo”.
IMPORTANTE
•
Quando si cambia il numero della porta HTTPS da “443”, digitare “testo seguente per CN + : (due punti) + numero della porta” nella barra dell’indirizzo del browser.
Esempio in cui il numero di porta è “61443”:
https://WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net:61443
•
Si consiglia di aggiungere l’URL della telecamera ai segnalibri del proprio browser. Se si dimentica l’URL della telecamera, far riferimento al file host.
11.
Una volta completate le impostazioni, il colore dello sfondo della barra dell’indirizzo diventa bianco. Confermare che venga visualizzato “Identificazione sito Web” dopo aver cliccato sul segno del lucchetto sulla destra della barra dell’indirizzo.
Nota
•
Se non fosse possibile accedere con questo metodo, potrebbe essere a causa delle impostazioni del server proxy. Rivolgersi all’amministratore di rete.
IMPORTANTE
•
Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l’intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.