2.4.2 Configurazione di un’azione in seguito ad un evento [Azione evento]
Cliccare la scheda [Azione evento] sulla pagina “Configurazione facile”. (→2.2.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 2.2.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Qui vengono visualizzate le impostazioni correnti.
Si possono impostare azioni in seguito ad un evento per registrazione programmata sulla SD/trasmissione periodica di immagini all’FTP/rilevazione di allarme. Una volta completate le impostazioni in ciascun menu di configurazione, fare clic sul pulsante [Avanti] per proseguire.
Il flusso di configurazione è come segue.
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], le impostazioni nella schermata verranno salvate.
Flusso di configurazione dell’azione in seguito ad un evento

| Tipo di funzione dell’evento: Selezionare il trigger in base allo scopo dell’impostazione. |  | Allarme (→2.4.2 Configurazione di un’azione in seguito ad un evento [Azione evento]) |  | Schedule (→2.4.2.7 Schedule: Configurazione della registrazione su SD o della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule)) |
|  | Terminale/ VMD/ SCD |  |  |  |  |
| Configurazione dell’azione in seguito ad un evento: Configurare le condizioni dell’azione selezionate nella configurazione del tipo di di funzione dell’evento. |  | Trasm imm FTP (→2.4.2.4 Allarme: Configurazione dei dettagli per il trasferimento di immagini o le condizioni di registrazione) |  | Registrazione su memoria SD: JPEG/H.265/H.264 (→2.4.2.4 Allarme: Configurazione dei dettagli per il trasferimento di immagini o le condizioni di registrazione) |  | Registrazione su memoria SD: H.265/H.264 (→2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video)) |  | Trasmissione periodica di immagini all’FTP (→2.4.2.9 Schedule: Configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP)) |
| Configurazione dettagliata dell’evento: Configurare i dettagli delle impostazioni nella configurazione dell’azione in seguito ad un evento. |  | Impostazioni delle condizioni di trasferimento dell’immagine |  | Impostazioni delle condizioni di registrazione |  | Impostazioni delle condizioni di registrazione |  | Impostazioni del metodo di trasferimento dell’immagine |
|  | Impostazioni dell’FTP |  |  |  |  |
|  | Uscita dell’allarme (terminale) |  |  |
|  | Impostazioni dell’e-mail |  | Impostazioni dello schedule |
|  | Completato |  | Completato |

2.4.2.1 Configurazione di schedule/allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’evento)
Qui, selezionare il tipo di funzione dell’evento.
[Trigger]
•
Allarme: Selezionarlo quando si imposta la configurazione di rilevamento dell’allarme.
•
Schedule: Selezionarlo durante “Registrazione su memoria SD” e “Trasmissione periodica di immagini all’FTP”.
•
Regolazione predefinita: Allarme
[Formattazione scheda di memoria SD]
Per formattare la scheda di memoria SD, cliccare il pulsante [Esegui].
Una volta cliccato il pulsante [Esegui], verrà visualizzata la schermata di conferma “Formatta”.
Se si fa clic sul pulsante [OK], la formattazione verrà avviata.
Una volta visualizzata la schermata di completamento di “Formatta”, premere il pulsante .
IMPORTANTE
•
Tutti i dati salvati sulla scheda di memoria SD verranno cancellati quando viene formattata la scheda di memoria SD.
•
Non spegnere la telecamera mentre è in corso la formattazione.
Pulsante [Avanti]
Se si seleziona “Allarme” e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione dell’allarme. (→2.4.2.2 Allarme: Configurazione del terminale e del VMD (menu di configurazione dell’allarme))
Se si seleziona “Schedule” e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule. (→2.4.2.7 Schedule: Configurazione della registrazione su SD o della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule))
2.4.2.2 Allarme: Configurazione del terminale e del VMD (menu di configurazione dell’allarme)
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti le azioni da eseguire quando viene rilevato un allarme.
Allarme
[Terminale 1]
Determinare come utilizzare il terminale 1.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme(TRM1): Riceve l’ingresso dell’allarme del terminale.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “On”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Off”.
•
Ingresso bianco e nero: Si riceve l’ingresso bianco e nero. (Quando l’ingresso è impostato su “On”, è attivata la modalità bianco e nero.)
•
Regolazione dell'orario automatica: Riceve l’impostazione dell’orario attraverso l’ingresso del terminale. Quando il segnale viene ricevuto, se la differenza dall’ora (ogni ora) è inferiore a 29 minuti, l’orario viene regolato su “00” minuti e “00” secondi. Durante la registrazione su scheda di memoria SD, l’orario non viene modificato in operazioni che azzerano il tempo al di sotto di 5 secondi. Se si seleziona la regolazione automatica dell’orario, viene visualizzato il menu a discesa per selezionare chiuso o aperto.
–
Chiudi: Esegue la regolazione automatica dell’orario quando lo stato del terminale passa su “Chiudi”.
–
Apri: Esegue la regolazione automatica dell’orario quando lo stato del terminale passa su “Apri”.
•
Regolazione predefinita: Off
[Terminale 2]
Determinare come utilizzare il terminale 2.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme(TRM2): Riceve l’ingresso dell’allarme del terminale.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “On”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Off”.
•
Uscita dell’allarme: L’uscita dell’allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per “Terminale di uscita” (→2.8.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita [Allarme]).
•
Regolazione predefinita: Off
[Terminale 3]
Determinare come utilizzare il terminale 3.
•
Off: Non utilizzato.
•
Ingresso dell’allarme(TRM3): Riceve l’ingresso dell’allarme del terminale.
–
Chiudi: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “On”.
–
Apri: Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su “Off”.
•
Uscita AUX: Viene eseguita l’uscita AUX. Il pulsante [AUX] verrà visualizzato sulla pagina “In diretta”.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del VMD]
•
On: Se non è configurata l’area del VMD, viene configurata l’intera area. Per configurare l’area del VMD, utilizzare la scheda [Area VMD] sulla pagina “Allarme”. (→2.8.6 Configurazione delle aree del VMD [Area VMD])
•
Off: Disattiva tutti gli stati del VMD.
•
Regolazione predefinita: Off
[Area SCD]
•
On: Se non è configurata l’area del SCD, viene configurata l’intera area. Per configurare l’area del SCD, utilizzare la scheda [Area SCD] sulla pagina “Allarme”. (→2.8.7 Configurazione delle impostazioni del SCD [Area SCD])
•
Off: Disattiva tutti gli stati del SCD.
•
Regolazione predefinita: Off
[Tempo disattivazione allarme]
Imposta la durata per cui non deve essere eseguito il rilevamento dopo che è stato rilevato un allarme. Ad esempio, utilizzando questa funzione è possibile evitare l’invio troppo frequente di e-mail quando le notifiche via e-mail sono configurate in modo da essere inviate a un terminale mobile o a un dispositivo tablet al rilevamento di un allarme.
5 – 600 secondi
•
Regolazione predefinita: 5s
Nota
•
La durata del tempo di disattivazione dell’allarme può essere specificata per ciascun tipo di allarme. Ad esempio, durante il periodo in cui non vengono eseguiti i rilevamenti per “Allarme del terminale 1”, si possono eseguire i rilevamenti per “Allarme del VMD”.
Pulsante [Avanti]
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme. (→2.4.2.3 Allarme: Configurazione del tipo di funzione dell’allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme))
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell’evento. (→2.4.2.1 Configurazione di schedule/allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’evento))
2.4.2.3 Allarme: Configurazione del tipo di funzione dell’allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme)
Selezionare il tipo di funzione dell’allarme come “Trasferimento FTP” o “Registrazione su memoria SD”.
[Trigger]
•
Trasferimento FTP: Quando si verifica un allarme, esegue il trasferimento dell’immagine via FTP.
•
Registrazione su memoria SD: Quando si verifica un allarme, registra l’immagine sulla scheda di memoria SD.
Nota
•
“Trasferimento FTP” per quando si verifica un allarme e “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” possono essere eseguiti simultaneamente.
•
Se sono impostati sia “Trasferimento FTP” per quando si verifica un allarme sia “Trasmissione periodica di immagini all’FTP”, “Trasferimento FTP” avrà la priorità al verificarsi di un allarme.
[Formato di registrazione]
Quando è selezionato “Registrazione su memoria SD” per “Trigger”, è possibile selezionare “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” o “Stream(4)” per il formato di codifica dello stream per l’immagine registrata.
Pulsante [Avanti]
Se si seleziona “Trasferimento FTP” per “Trigger” e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione del trasferimento via FTP. (→ Impostazione del trasferimento FTP (menu di configurazione del trasferimento FTP))
Se si seleziona “Registrazione su memoria SD” per “Trigger”, si seleziona “JPEG(1)” o “JPEG(2)” per “Formato di registrazione”, quindi si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione della registrazione JPEG. (→ Configurazione della Registrazione su memoria SD (JPEG) (menu di configurazione della registrazione JPEG))
Se si seleziona “Registrazione su memoria SD” per “Trigger”, si seleziona “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” o “Stream(4)” per “Formato di registrazione”, quindi si fa clic sul pulsante [Avanti], verranno visualizzati i menu di configurazione della registrazione video. ( Configurazione della Registrazione su memoria SD (H.265/H.264) (menu di configurazione della registrazione video))
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione dell’allarme. (→2.4.2.2 Allarme: Configurazione del terminale e del VMD (menu di configurazione dell’allarme))
2.4.2.4 Allarme: Configurazione dei dettagli per il trasferimento di immagini o le condizioni di registrazione
Impostazione del trasferimento FTP (menu di configurazione del trasferimento FTP)
In questa sezione viene impostato il trasferimento FTP quando viene rilevato un allarme.
Far riferimento a 2.10.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP per informazioni su come impostare la schermata sopra.
Pulsante [Avanti]
Se si seleziona “Uscita dell’allarme” sul menu di configurazione dell’allarme e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione dell’uscita dell’allarme. (→2.4.2.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita)
Se si fa clic sul pulsante [Avanti] sul menu di configurazione dell’allarme senza selezionare “Uscita dell’allarme”, verrà visualizzato il menu di configurazione della posta elettronica. (→2.4.2.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica)
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme. (→2.4.2.3 Allarme: Configurazione del tipo di funzione dell’allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme))
Configurazione della Registrazione su memoria SD (JPEG) (menu di configurazione della registrazione JPEG)
In questa sezione si può configurare la Registrazione su memoria SD (JPEG) quando viene rilevato un allarme.
Far riferimento a Registrazione JPEG(Allarme), 2.5.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD] per informazioni su come impostare la schermata sopra.
Pulsante [Avanti]
Se si seleziona “Uscita dell’allarme” sul menu di configurazione dell’allarme e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione dell’uscita dell’allarme. (→2.4.2.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita)
Se si fa clic sul pulsante [Avanti] sul menu di configurazione dell’allarme senza selezionare “Uscita dell’allarme”, verrà visualizzato il menu di configurazione della posta elettronica. (→2.4.2.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica)
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme. (→2.4.2.3 Allarme: Configurazione del tipo di funzione dell’allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme))
Configurazione della Registrazione su memoria SD (H.265/H.264) (menu di configurazione della registrazione video)
In questa sezione si può configurare la Registrazione su memoria SD (H.265 o H.264) quando viene rilevato un allarme.
[Registrazione audio]
Selezionare On/Off per determinare se registrare o meno i dati audio.
•
On: Salva i dati audio (formato AAC-LC) sui video (formato MP4).
•
Off: Non salva i dati audio sui video (formato MP4).
Nota
•
Questa impostazione non è disponibile quando è selezionato “Interattivo(Half-duplex)” per “Modalità di trasmissione dell’audio”.
[Priorità del frame rate]
Selezionare un frame rate per i video H.265 (o H.264) da registrare.
Nota
•
Far riferimento a [Frame rate*] in “2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video)” per informazioni sui frame rate disponibili e i bit rate che vengono impostati secondo il frame rate.
[Durata (registrazione) pre-allarme]
Determinare se eseguire o meno la registrazione pre-allarme. Impostare la durata per salvare i dati immagine sulla scheda di memoria SD.
Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
I valori cambiano a seconda del bit rate e della dimensione di cattura dell’immagine dello stream registrato. Con l’aumentare del bit rate selezionato, il valore massimo disponibile per la durata pre-allarme diminuisce.
[Durata(registrazione) post-allarme]
Impostare la durata per il salvataggio dei dati di immagine sulla scheda di memoria SD dopo il verificarsi di un allarme.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Regolazione predefinita: 30s
* Il tempo di registrazione effettivo può talvolta essere superiore alla durata selezionata per questa impostazione.
Pulsante [Avanti]
Se si seleziona “Uscita dell’allarme” sul menu di configurazione dell’allarme e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione dell’uscita dell’allarme. (→2.4.2.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita)
Se si fa clic sul pulsante [Avanti] sul menu di configurazione dell’allarme senza selezionare “Uscita dell’allarme”, verrà visualizzato il menu di configurazione della posta elettronica. (→2.4.2.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica)
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme. (→2.4.2.3 Allarme: Configurazione del tipo di funzione dell’allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’allarme))
2.4.2.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita
In questa sezione viene configurata l’uscita dell’allarme. Questa schermata verrà visualizzata quando è selezionato “Uscita dell’allarme” nel menu di configurazione dell’allarme.
•
Per configurare le impostazioni riguardanti il terminale di uscita:
Far riferimento a 2.8.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita [Allarme] per informazioni su come configurare la schermata sopra.
Pulsante [Avanti]
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione della posta elettronica. (→2.4.2.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica)
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del trasferimento via FTP (→ Impostazione del trasferimento FTP (menu di configurazione del trasferimento FTP)), il menu di configurazione della registrazione JPEG (→ Configurazione della Registrazione su memoria SD (JPEG) (menu di configurazione della registrazione JPEG)) o il menu di configurazione della registrazione video (→ Configurazione della Registrazione su memoria SD (H.265/H.264) (menu di configurazione della registrazione video)).
2.4.2.6 Allarme: Configurazione delle notifiche via e-mail e del server di posta elettronica
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’e-mail.
•
Per configurare le impostazioni riguardanti l’e-mail:
Far riferimento a 2.10.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all’invio di e-mail per informazioni su come configurare la schermata sopra.
Pulsante [Imposta]
Se si fa clic sul pulsante [Imposta], verrà completata la configurazione.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del trasferimento via FTP (→ Impostazione del trasferimento FTP (menu di configurazione del trasferimento FTP)), il menu di configurazione della registrazione JPEG (→ Configurazione della Registrazione su memoria SD (JPEG) (menu di configurazione della registrazione JPEG)), il menu di configurazione della registrazione video (→ Configurazione della Registrazione su memoria SD (H.265/H.264) (menu di configurazione della registrazione video)) o il menu di configurazione dell’uscita dell’allarme (→2.4.2.5 Allarme: Configurazione del terminale di uscita).
2.4.2.7 Schedule: Configurazione della registrazione su SD o della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule)
Qui si seleziona il tipo di schedule come “Registrazione su memoria SD” o “Trasmissione periodica di immagini all’FTP”.
[Trigger]
•
Registrazione su memoria SD: Registra l’immagine H.265 (o H.264) nella scheda di memoria SD all’ora pianificata.
•
Trasmissione periodica di immagini all’FTP: Trasmette l’immagine JPEG al server FTP all’ora pianificata.
[Formato di registrazione]
Quando è selezionato “Registrazione su memoria SD” per “Trigger”, è possibile selezionare “Stream(1)”, “Stream(2)”, “Stream(3)” o “Stream(4)” per l’immagine registrata.
Pulsante [Avanti]
Se si seleziona “Registrazione su memoria SD” e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione della registrazione video. (→2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video))
Se si seleziona “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” e si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP. (→2.4.2.9 Schedule: Configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP))
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dell’evento. (→2.4.2.1 Configurazione di schedule/allarme (menu di configurazione del tipo di funzione dell’evento))
Nota
•
“Trasmissione periodica di immagini all’FTP” e “Trasm imm FTP” possono essere eseguiti simultaneamente.
•
Se si seleziona “Registrazione su memoria SD”, l’impostazione “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” verrà annullata.
2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video)
Qui si configura la Registrazione su memoria SD (H.265 o H.264) in base allo schedule.
[Registrazione audio]
Determinare se utilizzare o meno la scheda di memoria SD.
•
On: Salva i dati audio (formato AAC-LC) sui video (formato MP4).
•
Off: Non salva i dati audio sui video (formato MP4).
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Questa impostazione non è disponibile quando è selezionato “Interattivo(Half-duplex)” per “Modalità di trasmissione dell’audio”.
IMPORTANTE
•
Quando si cambia l’impostazione di [Sovrascrittura] da “Off” a “On”, se la capacità rimasta della scheda di memoria SD è ridotta, le vecchie immagini potrebbero essere eliminate in preparazione al salvataggio di nuove immagini.
[Frame rate*]
Selezionare un frame rate per H.265 o H.264 da registrare dai seguenti.
–
Quando è selezionato “Modalità 30fps” per [Modalità di cattura dell’immagine]:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
–
Quando è selezionato “Modalità 25fps” per [Modalità di cattura dell’immagine]:
1fps/ 3,1fps/ 4,2fps*/ 6,25fps*/ 8,3fps*/ 12,5fps*/ 20fps*/ 25fps*
•
Regolazione predefinita: 30fps*
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], "Priorità di trasmissione" verrà impostato su “Priorità del frame rate”. (→[Priorità di trasmissione])
Il bit rate verrà impostato automaticamente a seconda della selezione di dimensione di cattura dell’immagine e frame rate.
Controllare il bit rate impostato per “Massimo bit rate (per cliente)*” di ciascuno stream.
[Sovrascrittura]
Determinare se sovrascrivere o meno le immagini quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente.
•
On: Si sovrascrive quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente. (L’immagine più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.)
•
Off: Interruzione del salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando la scheda di memoria SD è piena.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Quando si cambia l’impostazione di [Sovrascrittura] da “Off” a “On”, se la capacità rimasta della scheda di memoria SD è ridotta, le vecchie immagini potrebbero essere eliminate in preparazione al salvataggio di nuove immagini.
Pulsante [Avanti]
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione per impostare lo schedule per la registrazione nella scheda di memoria SD. (→2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video))
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule. (→2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video))
•
Per configurare le impostazioni dello schedule:
Far riferimento a 2.11 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule] per informazioni su come impostare la schermata sopra.
Pulsante [Imposta]
Se si fa clic sul pulsante [Imposta], verrà completata la configurazione.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione della registrazione video. (→2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video))
Nota
•
La registrazione video non viene eseguita se non è selezionato “Registrazione su memoria SD” in “Modalità dello schedule”.
2.4.2.9 Schedule: Configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP)
In questa sezione viene configurata la trasmissione periodica di immagini all’FTP.
•
Per configurare le impostazioni della trasmissione periodica di immagini all’FTP:
Far riferimento a 2.10.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell’FTP per informazioni su come configurare la schermata sopra.
Pulsante [Avanti]
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], verrà visualizzato il menu di configurazione per impostare lo schedule per la trasmissione periodica di immagini all’FTP. (→2.4.2.9 Schedule: Configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP))
Nota
•
Se si fa clic sul pulsante [Avanti], gli elementi di impostazione nella schermata vengono salvati.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione del tipo di funzione dello schedule. (→2.4.2.8 Schedule: Impostazione della Registrazione su memoria SD (menu di configurazione della registrazione video))
•
Per configurare le impostazioni dello schedule per la trasmissione periodica di immagini all’FTP:
Far riferimento a 2.11 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule] per informazioni su come impostare la schermata sopra.
Pulsante [Imposta]
Se si fa clic sul pulsante [Imposta], verrà completata la configurazione.
Pulsante [Indietro]
Se si fa clic sul pulsante [Indietro], verrà visualizzato il menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP. (→2.4.2.9 Schedule: Configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP (menu di configurazione della trasmissione periodica di immagini all’FTP))
Nota
•
La trasmissione periodica di immagini all’FTP non verrà eseguita quando non è selezionato “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” in “Modalità dello schedule”.