# ８仕様

## 8.1 必要なPCの環境

CPU： | IntelⓇ CoreTM プロセッサー・ファミリー
IntelⓇ CoreTM i5-6500 以上
IntelⓇ CoreTM i7-6700 以上推奨
メモリー： | 4 GB（2 GB×2、デュアルチャネル）以上推奨
ネットワーク機能： | 10BASE-T、100BASE-TXまたは1000BASE-T
1ポート
サウンド機能： | サウンドカード（音声機能を使用する場合）
画像表示機能： | 解像度：1024×768ピクセル以上
高解像度モニタリング：3840×2160ピクセル以上
発色：True Color 24ビット以上
対応OS： | Microsoft Windows 11 日本語版
Microsoft Windows 10 日本語版
ウェブブラウザー： | Google ChromeTM
Firefox
Microsoft Edge（Chromium版以降）
その他： | AdobeⓇ ReaderⓇ または Acrobat ReaderⓇ（PDFファイルを閲覧するため）

## 8.2 付属品

・ アタッチメント金具×１ ・ ビット×１（六角対辺6.35 mmT20） ・ グロメット×2（うち1個は予備） ・ RJ45キャップ×1 ・ 型紙×１ ・ LAN延長ケーブル×１ ※簡単キッティング用LAN延長ケーブルは、カメラ本体に装着されています。

## 8.3 ドームを取り外す

## 8.4 各部の名前

### 8.4.1 ランプ

① LINKランプ ② ACTランプ ③ マルチ SDERRORランプ ④ PTZ SDERRORランプ

### 8.4.2 ボタン

#### 8.4.2.1 INITIAL SETボタン（初期化ボタン）

#### 8.4.2.2 SD ON/OFFボタン

### 8.4.3 ケーブル

#### 8.4.3.1 RJ45ネットワークケーブル

#### 8.4.3.2 オーディオ入力ケーブル（白）

#### 8.4.3.3 オーディオ出力ケーブル（黒）

#### 8.4.3.4 外部I/Oケーブル

#### 8.4.3.5 4Pアラームケーブル（WV-QCA501UX付属品）

## 8.5 microSDメモリーカードの取り付け・取り外し

### 8.5.1 microSDメモリーカードを取り付ける

### 8.5.2 microSDメモリーカードを取り外す

## 8.6 外観図