# ２設置する

| 施工に関する詳細手順は、以下を参照してください。 設置編

## 2.1 天井に設置する

### 2.1.1 天井から配線して設置する

### 2.1.2 接続管から配線して設置する

## 2.2 壁に設置する

### 2.2.1 直接、壁に設置する

### 2.2.2 カメラ壁取付金具を使用して設置する

## 2.3 かんたん設置を行う

カメラ設置時の画角調整をサポートする設定の説明を行います。

➣ ライブ画ページの設定パネル>[詳細設定]>[カメラの詳細設定]>[表示]>詳細設定メニュー>[かんたん設定]>[かんたん設置]をクリックすると、かんたん設置ページが表示されます。

（１） 表示された4パターンから設置したパターンを選択します。 選択した内容に従って、表示レイアウトやカメラ位置、画像回転が、以下の表のように自動的に設定されます。

|  | 表示レイアウト | カメラ表示位置 | 画像回転
| 天井に設置 | 左右配置 | 左：カメラ1 右：カメラ2 | カメラ1：0°(Off) カメラ2：0°(Off)
| 壁(水平方向)に設置 | 左右配置 | 左：カメラ1 右：カメラ2 | カメラ1：180°(上下反転) カメラ2：180°(上下反転)
| 壁（垂直方向）に設置 右配管（カメラ1が上）で設置※1 | 上下配置 | 上：カメラ1 下：カメラ2 | カメラ1：0°(Off) カメラ2：180°(上下反転)
| 壁（垂直方向）に設置 左配管（カメラ2が上）で設置※2 | 上下配置 | 上：カメラ2 下：カメラ1 | カメラ1：180°(上下反転) カメラ2：0°(Off)

*1 壁に垂直方向に設置する場合、カメラの向きを調整する前に以下のようにカメラを動かしてください。

*2 壁に垂直方向に設置する場合、カメラの向きを調整する前に以下のようにカメラを動かしてください。

（１） 各カメラの向きを画面を確認しながら、手動で調整します。 （２） ズームボタンで画角を調整します。<WV-S85402-V2L><WV-U85402-V2L>

表示レイアウトを左右に設定した場合 | 表示レイアウトを上下に設定した場合