# ６仕様

## 6.1 必要なPCの環境

CPU： | IntelⓇ CoreTM プロセッサー・ファミリー
- IntelⓇ CoreTM i5-6500 以上
- IntelⓇ CoreTM i7-6700 以上推奨
メモリー： | 4 GB（2 GB×2、デュアルチャネル）以上推奨
ネットワーク機能： | 10BASE-T、100BASE-TXまたは1000BASE-T
1ポート
サウンド機能： | サウンドカード（音声機能を使用する場合）
画像表示機能： | 解像度：1024×768ピクセル以上
高解像度モニタリング：3840×2160ピクセル以上
発色：True Color 24ビット以上
対応OS： | Microsoft Windows 11 日本語版
Microsoft Windows 10 日本語版
ウェブブラウザ： | Google ChromeTM
Firefox
Microsoft Edge（Chromium版以降）
その他： | AdobeⓇ ReaderⓇ または Acrobat ReaderⓇ（PDFファイルを閲覧するため）

## 6.2 撮像モードと解像度について

| ・ストリームのビットレートは、ネットワークページの[ネットワーク]タブにある[配信量制御(ビットレート)]に制限されます。 ・ストリームのビットレートは、全てのカメラを合わせて8192 kbps以下の設定をおすすめします。8192 kbpsより大きい値を設定した場合は、SDカードの容量が原因で、録画映像の連続性に異常が発生する可能性があります。 ・リフレッシュ間隔が短い場合、被写体によっては設定したビットレートを超過することがあります。 ・同時接続するユーザー数、または、使用する機能の組合せによっては、設定した値よりもビットレートが低下することがあります。設定後に、配信映像をご確認ください。

初期値の数値は下線を引いています。

製品品番/撮像モード | ストリーム(1) | ストリーム(2) | JPEG
WV-S85702-F3L 「8メガピクセル[16:9] （15fpsモード）」 「8メガピクセル[16:9] （12.5fpsモード）」 「8メガピクセル[16:9] （15fps Dualモード）」*2 「8メガピクセル[16:9] （12.5fps Dualモード）」*2 | 3840x21600 2560x1440 1920x1080 | 1280x720 640x360 320x180*1 | 3840x2160 2560x1440 1920x1080 1280x720 640x360 320x180*1
Max 15(12.5) fps | Max 15(12.5) fps | Max 5(5) fps*3*4
WV-S85402-V2L/WV-U85402-V2L 「4メガピクセル[16:9] （30fpsモード）」 「4メガピクセル[16:9] （25fpsモード）」 「4メガピクセル[16:9] （30fps Dualモード）」*2 「4メガピクセル[16:9] （25fps Dualモード）」*2 | 2688x1520 2560x1440 1920x1080 | 640x360 320x180*1 | 2688x1520 2560x1440 1920x1080 1280x720 640x360 320x180*1
Max 30(25) fps | Max 30(25) fps | Max 5(5) fps*3*4

*1　解像度が320x180の場合 ［画像回転］を「90°」、「270°」に設定することはできません。 *2　Dualモードは320x180非対応です。 *3　解像度が3840x2160、2688x1520のときは更新速度が最大1fpsに、また、2560x1440のときは更新速度が最大2fps（2.1fps）に制限されます。 *4ストリーム(1)、ストリーム(2)の両方がOffの場合、WV-S85702-F3Lでは更新速度が最大15fps（12.5fps）に、また、WV-S85402-V2L/WV-U85402-V2Lでは更新速度が最大30fps（25fps）になります。

### 6.2.1 制限事項

・ 以下の条件のいずれかがあてはまる場合、[画像回転]を「90°」、「270°」に設定することはできません。 詳細は、ユーザーマニュアルを参照してください。 - 機能拡張ソフトウェアをインストールしている場合 - [インテリジェントオート]が「Ｏｎ」に設定されている場合 - [スマートコーディング]のいずれかの項目が「Ｏｎ」に設定されている場合

## 6.3 配信性能について

・ 同時にアクセスできるユーザー数は最大24人です。 ・ 帯域幅は、最大200 Mbpsです。

## 6.4 使用できる機能拡張ソフトウェアについて

プリインストールされている機能拡張ソフトウェア数とその容量についての情報です。

アプリ搭載数 | アプリ搭載容量（ROM容量） | アプリ搭載容量（RAM容量） |
4 | 150 MB | 250 MB |

| 最新のソフトウェアの対応情報、使用時の制約事項については、技術情報ウェブサイト（C0103）をご確認ください。 →技術情報ウェブサイト

アプリ名称 | 製品品番 | プリインストール | 対応状況
AI動体検知アプリケーション | WV-XAE200WUX | 〇 | 対応
AIプライバシーガードアプリケーション | WV-XAE201WUX | × | 非対応
AI顔検知アプリケーション | WV-XAE204WUX | × | 対応
AI人物属性識別アプリケーション | WV-XAE205WUX | × | 対応
AI車両属性識別アプリケーション | WV-XAE206WUX | × | 対応
AIマスク非着用検知アプリケーション | WV-XAE203WUX | × | 対応
AI混雑検知アプリケーション | WV-XAE207WUX | × | 対応
AI状態変化検知アプリケーション | WV-XAE400W | × | 対応
ナンバー認識アプリケーション | WV-XAE202WUX | × | 非対応

## 6.5 ランプ

① ACTランプ ② LINKランプ ③ SD MOUNTランプ ④ SD ERRORランプ <WV-S85702-F3L> SD ERROR/AFランプ <WV-S85402-V2L><WV-U85402-V2L>

### 6.5.1 ランプの点灯について

LINKランプ

接続機器と通信可能になったとき - 橙点灯

ACTランプ

本機がデータを送受信しているとき - 緑点滅（アクセス中）

SD ERRORランプ <WV-S85702-F3L>

・ 本機が起動中 - 赤点灯 ・ 正常にSDメモリーカードが認識されたとき - 赤点灯→消灯 ・ 起動後SDスロット未使用もしくはSDメモリーカード異常が検出されたとき - 赤点灯

SD ERROR/AFランプ <WV-S85402-V2L><WV-U85402-V2L>

・ 本機が起動中 - 赤点灯 ・ 正常にSDメモリーカードが認識されたとき - 赤点灯→消灯 ・ 起動後SDスロット未使用もしくはSDメモリーカード異常が検出されたとき - 赤点灯

・ フォーカス調整中 - 赤点滅（完了すると消灯）

SD MOUNTランプ

・ SDメモリーカードを「使用しない」に設定しているとき、または、SDメモリーカードで異常が発生しているとき - 消灯 ・ SDメモリーカードの認識中またはSDメモリーカードを取り外すための停止処理中のとき - 緑点滅 ・ SDメモリーカードに保存できる状態のとき - 緑点灯

| ランプの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 6.6 ボタン

① INITIAL SETボタン ② SD ON/OFFボタン

## 6.7 ケーブル

＊このケーブルは使用しません。ほかのケーブルと一緒に防水処理してください。

① RJ45ネットワークケーブル ② オーディオ入力ケーブル（白） ③ オーディオ出力ケーブル（黒） ④ 外部I/Oケーブル ⑤ マルチケーブル（別売り）

| 外部I/Oケーブルについての詳細は以下の通りとなります。 GND（黒） ALARM IN1（緑）: アラーム入力1 ／白黒切換入力／自動時刻調整入力 ALARM IN2（赤）: アラーム入力2 ／アラーム出力 ALARM IN3（灰）: アラーム入力3 ／アラーム出力／ AUX 出力 入力仕様：無電圧メイク接点入力 （DC4 V～5 V　プルアップ抵抗（約5 kΩ）内蔵） OFF ：オープンまたはDC4 V～5 V ON ：GNDとのメイク接点 （必要ドライブ電流1 mA以上） 出力仕様：オープンコレクタ出力（外部からの最大印加電圧DC20 V） OPEN ：DC4 V～5 V　プルアップ抵抗（約5 kΩ）内蔵 CLOSE ：出力電圧DC1 V以下（最大ドライブ電流50 mA）

## 6.8 microSDメモリーカードのスロット

microSDメモリーカードはmicroSDスロットに挿入します。

① microSDスロット