# ３カメラに接続する

## 3.1 IP簡単設定ソフトウェア

同じネットワークにあるカメラやレコーダーを自動で検出し、ネットワーク設定ができます。

| IP簡単設定ソフトウェアの詳細は、以下を参照してください。 →IP簡単設定ソフトウェアの詳細はこちら

## 3.2 カメラにアクセスする

（１） IP簡単設定ツールを立ち上げる ・ 検出したカメラの品番、MACアドレスが表示されます。 ・ [接続モード]の初期値は[DHCP]です。

| ・DHCPサーバーからIPアドレスを取得できない場合は、IPアドレスを192.168.0.10に設定します。

（２） カメラのIPアドレスをダブルクリックする ・ ブラウザが立ち上がり、管理者登録画面が表示されます。 ・ IPアドレスをダブルクリックしてください。管理者登録が必要です。

（３） 管理者のユーザー名、パスワードを入力する ・ 言語や日時を設定する画面が表示されます。

（４） 言語、日時、画面の設定をする ・ 言語や日時に関する設定をしたり、画面の背景色や操作パネルの配置を変更したりすることができます。 （５） [設定]をクリックする ・ ライブ画ページが表示されます。

## 3.3 ライブ画ページについて

① カメラタイトル ② [表示カメラ] ③ ストリーム情報表示 ④ スナップショットボタン ⑤ ストリーム選択表示ボタン ⑥ サポートボタン ⑦ 全画面表示ボタン ⑧ カメラ制御パネル表示ボタン ⑨ [設定]ボタン ⑩ メインエリア ⑪ [基本]タブでは、基本的な各種設定ができます。