11.6.8 Configuração dos ajustes relativos à zona de privacidade (menu de configuração “Zona de privacidade”)
Clique no botão [Configurações>>] de “Zona de privacidade” na guia [Imagem/Posição] na página “Imagem/Áudio” (→11.6 Configuração dos ajustes relativos a imagens e as posições predefinidas [Imagem/Posição]).
Quando houver uma zona que não se deseja exibir, ajuste a zona como zona de privacidade que não será exibida. De acordo com a definição de “Número de zona privada”, até 8 ou 32 zonas de privacidade podem ser definidas. (→11.5 Configuração dos ajustes relativos às operações da câmera [Funções câmera])
As áreas podem ser definidas arrastando o mouse na tela.
Nota
•
A função Zona de privacidade não opera quando a câmera está no processo de aquecimento, imediatamente após a ativação da alimentação, ou no processo de atualização da posição.
•
Dependendo da direção de panoramização/inclinação (especialmente quando o grau de inclinação for 45° - 90°) e o fator de zoom, a área ajustada como zona de privacidade pode se tornar visível. Certifique-se de que cada uma das zonas de privacidade não esteja visível após a sua definição.
Configurações de zona
[Seleciona a zona]
Clique em [] de “Zona No.” e selecione um número de zona (1-8 ou 1-32) no menu resultante.
Um asterisco (*) próximo ao número de zona indica que a zona de privacidade já foi ajustada para o número.
A zona de privacidade será ajustada quando uma área for determinada pelo movimento de arraste do mouse.
Clique no botão [Definir] após determinar a posição da câmera.
Para apagar a zona registrada, clique no botão [Excluir] após a designação do número da zona a ser apagada.
Clique no botão [Cancelar] para cancelar o que foi definido ou excluído.
Nota
•
Ajuste a zona de privacidade maior que o tamanho de um objeto a ser oculto.
Para aumentar a precisão do posicionamento da zona de privacidade, especialmente quando o zoom está no lado “Wide”, recomenda-se definir a zona de privacidade com a faixa de zoom entre 1x e 3x.
•
As operações de panoramização, inclinação e zoom também podem ser realizadas na guia [Imagem/Posição].
•
Quando selecionar “Zona No.” após selecionar “Cinza” para “Zona de privacidade”, uma máscara será exibida na área de exibição da imagem e começará a piscar durante a troca suas cores como segue: Cinza escuro → Transparente → Cinza claro
•
Mesmo quando “32” é selecionado para “Número de zona privada”, o número máximo de zonas de privacidade que podem ser exibidas em 1 tela ao mesmo tempo é limitado a 8. Dependendo das posições das zonas de privacidade configuradas e da operação da câmera, as zonas de privacidade podem ser combinadas automaticamente em conjunto e podem ser exibidas como um máximo de 8 zonas de privacidade.
•
Quando a definição de “Número de zona privada” é alterada de “32” a “8”, as zonas de privacidade para os números de zonas diferentes de 1-8 não são exibidas.
Botões [Zoom], botões [Foco], botões [Brilho], Teclado/botões de controle e botão [Ir]
Consulte a 1.2 Da página “Ao vivo” para descrições de como operar estes botões/tecla.
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Zona de privacidade”.