11.6.5 Configure os ajustes relativos à patrulha (menu de configuração “Patrulha”)
Clique no botão [Configurações>>] de “Patrulha” na guia [Imagem/Posição] na página “Imagem/Áudio” (→11.6 Configuração dos ajustes relativos a imagens e as posições predefinidas [Imagem/Posição]).
Aqui são definidas as informações relativas com a patrulha.
A função de patrulha pode ser configurada para aprender as definições e operações de panoramização, inclinação, zoom, foco e brilho, e depois usar essas definições e operações aprendidas para operar a câmera.
configuração da Patrulha
[Número de padrões de patrulhas]
Selecione o número do padrão de patrulha. O comprimento dos padrões de patrulha que podem ser aprendidos difere dependendo do número de padrão.
•
1: 2 minutos de operações que podem ser aprendidas para a patrulha 1.
•
2: 1 minuto de operações que podem ser aprendidas para a patrulha 1 e a patrulha 2.
•
4: 30 segundos de operações que podem ser aprendidas para a patrulha 1, a patrulha 2, a patrulha 3 e a patrulha 4.
•
Padrão: 1
Nota
•
Quando o número de padrões de controle é alterado, as operações de patrulha aprendidas são excluídas.
[Aprender padrão de patrulha]
Clique em [] de “Patrulha No.” e selecione um número de patrulha (1-4) no menu resultante. Um asterisco (*) ao lado do número de patrulha indica que a operação de patrulha já foi aprendida para o número de patrulha.
Com o número de patrulha selecionado, clique no botão [Aprender] para começar a aprender as operações da câmera. Durante a aprendizagem, “LEARNING (***S)” é exibido na tela. “*** S” é o comprimento de tempo de aprendizagem possível restante.
Clique no botão [Parar] para parar a aprendizagem e repetir a reprodução das operações da câmera. Quando o tempo restante é zero segundos (OS), as operações são automaticamente interrompidas.
Com o número de patrulha selecionado, clique no botão [Confirma] para repetir a reprodução das operações aprendidas da câmera.
Nota
•
As seguintes operações são as que pode aprender a câmera.
–
Operações de posição inicial
panoramização/inclinação/zoom/posição da foco/brilho
–
Operações da câmera
panoramização/inclinação/zoom/posição da foco/brilho/movendo para a posição predefinida
•
A função de foco automático não pode ser usada quando operações de patrulha são realizadas. Como uma característica de lentes zoom, quando as imagens são ampliadas com o zoom a partir do lado “Wide”, podem tornar-se desfocadas. Ao aprender as operações de zoom, se começar a partir do lado “Tele” o desfocagem será reduzido.
•
A faixa de operação de patrulha é desde o plano horizontal à diretamente debaixo da câmera. A função de inverter digital não pode ser utilizada.
Botões [Zoom], botões [Foco], botões [Brilho], Teclado/botões de controle e botão [Ir]
Consulte a 1.2 Da página “Ao vivo” para descrições de como operar estes botões/tecla.
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Patrulha”.