17.2.3 Geração da CSR (Solicitação de Assinatura do Certificado)
IMPORTANTE
•
Se a chave CRT não for gerada, é impossível gerar a CSR.
•
Antes de gerar o arquivo CSR, configure os ajustes a seguir em [Opções da Internet] do navegador de Internet previamente. Clique em [Opções da Internet…] em [Ferramentas] da barra do menu do Internet Explorer e em seguida clique na guia [Segurança].
–
Registre a câmera em [Sites confiáveis].
–
Clique no botão [Nível personalizado…] para abrir a janela [Configurações de Segurança] e marque o botão radial [Ativar] de [Download de arquivo] sob [Downloads].
–
Clique no botão [Nível personalizado…] para abrir a janela [Configurações de Segurança] e marque o botão radial [Ativar] de [Aviso automático para downloads de arquivo] sob [Downloads].
1.
Clique no botão [Executar] de “Certificado CA - Gerar Solicitação de Assinatura de Certificado”.
→
A caixa de diálogo “Certificado CA - Gerar Solicitação de Assinatura de Certificado” será exibida.
2.
Insira as informações do certificado a ser gerado.

Item | Descrição | Número disponível de caracteres
--- | --- | ---
[Nome comum] | Insira o endereço da câmera ou o nome do host. | 64 caracteres
[Pais] | Insira o nome do país. | 2 caracteres (código do país)
[Estado] | Insira o nome do estado. | 128 caracteres
[Localidade] | Insira o nome da localidade. | 128 caracteres
[Organização] | Insira o nome da organização. | 64 caracteres
[Unidade Organizacional] | Insira o nome da unidade da organização. | 64 caracteres
[Chave CRT] | Exibe o tamanho da chave e a hora e a data da geração da chave atual. |

Nota
•
Para utilizar o certificado do servidor, siga as solicitações da CA sobre as informações a serem inseridas.
•
Os caracteres disponíveis para [Nome comum], [Estado], [Localidade], [Organização], [Unidade Organizacional] são 0-9, A-Z, a-z e os símbolos a seguir.
- . _ , + / ( )
3.
Clique no botão [OK] após inserir os itens.
→
A caixa de diálogo [Salvar como] será exibida.
4.
Insira um nome de arquivo para CSR na caixa de diálogo [Salvar como] para salvar no computador.
→
O arquivo CSR será aplicado à CA.
IMPORTANTE
•
O certificado do servidor será emitido para o conjunto da chave CSR e CRT geradas. Se a chave CRT for gerada novamente ou atualizada após a aplicação para CA, o certificado do servidor emitido será invalidado.
Nota
•
Esta câmera gera o arquivo CSR no formato PEM.