10.5.3 Como registros e imagens são gravados dependendo da configuração de “Erro FTP”

Guia [Registro] | Guia [Cartão de memória SD] | Registros e imagens associadas
--- | --- | ---
Erro FTP: Salvar registros (Logs) | Cartão de memória SD | Gravar ação de disparo
Ligado | Utilizar | Erro FTP | • Registros: Até 5.000 registros são guardados. Quando mais de 5.000 registros são arquivados, nenhum outro registro mais será. Mesmo quando a capacidade disponível do cartão de memória SD tiver terminado e não for suficiente para gravar imagens, o arquivamento dos registros continuará sendo executado até atingir 5.000 registros. • Imagens: Serão gravadas. Quando a capacidade disponível do cartão de memória SD tiver terminado, a gravação de imagens será impossibilitada. Mesmo quando a capacidade disponível do cartão de memória SD for suficiente, imagens associadas com registros continuarão a ser gravadas até que o número de registros arquivados atinja 5.000.
Outra que não “Erro FTP” | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.
Não utilizar | - | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.
Desligado | Utilizar | Erro FTP | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Serão gravadas. Quando a capacidade disponível do cartão de memória SD tiver terminado, a gravação de imagens será impossibilitada. *Para exibir imagens no cartão de memória SD, é necessário copiá-las primeiramente ao computador. (→10.4 Acesso a cópias de imagens gravadas no cartão de memória SD com o computador [Imagens no cartão de memória SD])
Outra que não “Erro FTP” | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.
Não utilizar | - | • Registros: Não serão gravada. • Imagens: Não serão gravada.

Nota
•
Os registros de erros FTP somente são salvos quando “JPEG” está selecionado para “Formato de gravação”.